ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

CNPJ: 82.826.462/0001-27

RUA XV DE NOVEMBRO, 26

CEP: 89.590-000 - ARROIO TRINTA - SC

**HOMOLOGAÇÃO**

O Sr. CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Processo Administrativo **Nº 0005/2018 - PR**

Pregão Presencial **Nº: 0001/2018 - PR**

Data Homologação: **25/01/2018**

**OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, GRAXAS E FILTROS, EM PROVEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA, VISANDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E PERIÓDICO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS SUAS FROTAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, PELO PERÍODO MÁXIMO DE 1 ANO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.**

Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

**3372 - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (22.259.826/0001-02)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 10 | 48 | 25075 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Código MANN: W 610 ou opcional W 6 MULTI 20 Código MAHLE: OC259 TECFIL | Un | 5 | 16,22557 | 81,13 |
| 10 | 49 | 25076 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Código MANN: C 2585 Código MAHLE: LX908 TECFIL | Un | 3 | 15,69934 | 47,10 |
| 10 | 50 | 25077 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 TECFIL | Un | 2 | 14,47146 | 28,94 |
| 10 | 51 | 25078 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Código MANN: CU 2629 Código MAHLE: LA422 TECFIL | Un | 3 | 17,89198 | 53,68 |
| 10 | 52 | 25079 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. LUBRAX | L | 20 | 34,18 | 683,60 |
| 11 | 53 | 25070 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: W 712/53 ou opcionalmente W7 MULTI 3/4-D Código MAHLE: OC250 TECFIL | Un | 3 | 16,56013 | 49,68 |
| 11 | 54 | 25071 - Filtro de ar do motor Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: C 2969 Código MAHLE: LX1779 TECFIL | Un | 2 | 17,93619 | 35,87 |
| 11 | 55 | 25072 - Filtro de Combustível Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: WK 58/3 Código MAHLE: KL583 Código Tecfil: GI50/7 TECFIL | Un | 3 | 15,56368 | 46,69 |
| 11 | 56 | 25073 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: CU 2545 Código MAHLE: LA120 Código TECFIL: ACP303 TECFIL | Un | 2 | 22,77612 | 45,55 |
| 11 | 57 | 25074 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013  LUBRAX | L | 12 | 32,26616 | 387,19 |
| 12 | 58 | 28354 - Filtro cárter Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: RL377/Parker Wega | Un | 2 | 78,85751 | 157,72 |
| 12 | 59 | 28355 - Filtro de ar (externo) Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: C 17 308/Mann TECFIL | Un | 2 | 71,68148 | 143,36 |
| 12 | 60 | 28356 - Filtro ar interno  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: CF 1000/MANN TECFIL | Un | 2 | 42,58306 | 85,17 |
| 12 | 61 | 28357 - Filtro Diesel  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: WK 950/21 - MANN TECFIL | Un | 2 | 67,81746 | 135,63 |
| 12 | 62 | 28358 - Elemento de Combustível/ Separador de Água.  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código compatível: R120L-10M-AQII Parker Parker | Un | 2 | 74,12606 | 148,25 |
| 12 | 63 | 28359 - Óleo lubrificante para caixa de marchas, Viscosidade SAE 80w90, recomendado pela Volkswagen para uso em caminhões leves. Frascos de 1L. Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv.  LUBRAX | L | 7 | 47,31451 | 331,20 |
| 12 | 64 | 28360 - Óleo diferencial 85w140 Viscosidade SAE 85w140. Atende ao nível de desempenho API GL-5. Em litro. Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv. LUBRAX | L | 8 | 13,60292 | 108,82 |
| 12 | 65 | 28361 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação Micro MEG 4898. Galão 20l. PETRONAS | GALÃO | 1 | 224,7439 | 224,74 |
| 20 | 100 | 25019 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV Código MANN: W 7 MULTI 20 Còdigo MAHLE: OC66 TECFIL | Un | 2 | 14,34286 | 28,69 |
| 20 | 101 | 25020 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV Código MANN: C 2585 Còdigo MAHLE: LX908 TECFIL | Un | 1 | 14,76471 | 14,76 |
| 20 | 102 | 25021 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV Código MANN: WK 510 Còdigo MAHLE: KL239 Código Tecfil: GI04/7 TECFIL | Un | 2 | 16,03025 | 32,06 |
| 20 | 103 | 25022 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l.  Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV LUBRAX | Un | 8 | 21,93614 | 175,49 |
| 21 | 104 | 28388 - Filtro de óleo lubrificante.  Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153. Código Original: 55259645. Código MANN: W 610.  TECFIL | Un | 5 | 16,53381 | 82,67 |
| 21 | 105 | 28389 - Filtro de ar do motor. Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153 . Código Original: 46420988. Código MANN C 2585. TECFIL | Un | 3 | 13,93564 | 41,81 |
| 21 | 106 | 28390 - Filtro de Combustível. Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153. Código Original: 51806073. Código MANN WK 58.  TECFIL | Un | 5 | 15,43155 | 77,16 |
| 21 | 107 | 28391 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1L. Aplicação Palio Conselho Tutelar LUBRAX | L | 20 | 29,89 | 597,80 |
| 22 | 108 | 28392 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8660089514 TECFIL | Un | 3 | 24,11195 | 72,34 |
| 22 | 109 | 28393 - Anel de vedação do bujão Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 110265505r GENUINO | Un | 3 | 4,89774 | 14,69 |
| 22 | 110 | 28394 - Filtro de ar do motor.  Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8660089505 TECFIL | Un | 3 | 51,99139 | 155,97 |
| 22 | 111 | 28395 - Filtro de Combustível.  Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8200386495 TECFIL | Un | 3 | 19,96771 | 59,90 |
| 22 | 112 | 28396 - Filtro do ar condicionado Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8660089502 TECFIL | Un | 3 | 23,35845 | 70,08 |
| 22 | 113 | 28397 - Óleo Lubrificante do Motor 10w40 API SL.  Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética indicado para lubrificação de motores flex, gasolina e etanol, na viscosidade SAE 10w40 e que atenda às classificações API SL. Aplicação: Renault Logan Expression 1.6 8V FLEX 2013/2013. Código original: 8660089533 Frasco de 1L.  LUBRAX | L | 14 | 23,35845 | 327,02 |
| 25 | 124 | 28408 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex , 2013 . Ref. FRAM Código PH 5803 TECFIL | Un | 2 | 17,52833 | 35,06 |
| 25 | 125 | 28409 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex , 2013. Ref. FRAM Código CA 9511 TECFIL | Un | 2 | 24,69901 | 49,40 |
| 25 | 126 | 28410 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex, 2013. Ref. METAL LEVE Código KL 63 TECFIL | Un | 2 | 12,26983 | 24,54 |
| 25 | 127 | 28411 - Filtro de cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex , 2013. Ref. FILTROS BRASIL Código FB 202 TECFIL | Un | 2 | 19,12181 | 38,24 |
| 25 | 128 | 28412 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Aplicação: Fiesta Hatch 1.6 Flex , 2013 , Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. LUBRAX | L | 10 | 30,2762 | 302,76 |
| 28 | 137 | 25015 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 TECFIL | Un | 3 | 14,23529 | 42,71 |
| 28 | 138 | 25016 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: C 11 127 Còdigo MAHLE: LX2526 TECFIL | Un | 2 | 44,00 | 88,00 |
| 28 | 139 | 25017 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 Código MANN: WK 58 Código Tecfil: GI04/7 Còdigo MAHLE: KL582 TECFIL | Un | 3 | 13,37255 | 40,12 |
| 28 | 140 | 25018 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l.  Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 LUBRAX | Un | 12 | 22,41 | 268,92 |
| 29 | 141 | 25032 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 TECFIL | Un | 3 | 14,14664 | 42,44 |
| 29 | 142 | 25033 - Filtro de ar do motor Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: C 30 125/1 Código MAHLE: LX999 TECFIL | Un | 2 | 19,13957 | 38,28 |
| 29 | 143 | 25034 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: WK 58 Código MAHLE:KL582 Código Tecfil:GI04/7 TECFIL | Un | 3 | 12,23268 | 36,70 |
| 29 | 144 | 25035 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l.  Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 LUBRAX | L | 12 | 24,54858 | 294,58 |
| 30 | 145 | 25106 - Filtro de diesel (combustível)  Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WK 950/22 MANN TECFIL | Un | 3 | 104,53015 | 313,59 |
| 30 | 146 | 25107 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WK 723 MANN TECFIL | Un | 3 | 16,83583 | 50,51 |
| 30 | 147 | 25108 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: PSL300 Tecfil TECFIL | Un | 3 | 107,76781 | 323,30 |
| 30 | 148 | 25109 - Filtro carburante d´água Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2224, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WA 923/1 MANN TECFIL | Un | 3 | 62,16306 | 186,49 |
| 30 | 149 | 28413 - Filtro de ar primário Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002 . Código Mann: C 27 844 TECFIL | Un | 3 | 158,1828 | 474,55 |
| 30 | 150 | 28414 - Filtro de ar secundário Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 32002/2002 . Código Mann: CF 1552 TECFIL | Un | 3 | 69,84094 | 209,52 |
| 30 | 151 | 28415 - Óleo lubrificante do motor Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002. Galão 20l PETRONAS | GALÃO | 3 | 259,01277 | 777,04 |
| 31 | 152 | 28416 - Filtro de diesel (combustível)  Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Racor: RC 376 TECFIL | Un | 3 | 78,74141 | 236,22 |
| 31 | 153 | 28417 - Filtro de diesel Sedimentador Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Racor: S-3015 TECFIL | Un | 3 | 80,5898 | 241,77 |
| 31 | 154 | 28418 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Parker: RL - 377  Wega | Un | 3 | 92,65055 | 277,95 |
| 31 | 155 | 28419 - Filtro carburante d´água  Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código MANN: TB 1374 TECFIL | Un | 3 | 128,4631 | 385,39 |
| 31 | 156 | 28420 - Filtro de ar externo Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código FRAM: FLI6120  TECFIL | Un | 2 | 105,35823 | 210,72 |
| 31 | 157 | 28421 - Filtro de ar interno Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código FRAM FLI 6121 TECFIL | Un | 1 | 71,62511 | 71,63 |
| 31 | 158 | 28422 - Óleo Lubrificante do Motor. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Galão 20l. PETRONAS | GALÃO | 3 | 258,7746 | 776,32 |
| 34 | 175 | 28436 - Filtro de óleo lubrificante.  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG5X6731AA. Código Mann: W 950/26 Wega | Un | 2 | 102,33408 | 204,67 |
| 34 | 176 | 28437 - Filtro de combustível. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH1X9155AA. Código Mann: WK 954/2 x. TECFIL | Un | 2 | 136,60192 | 273,20 |
| 34 | 177 | 28438 - Filtro de combustível (separador de água). Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH4X9N074AA. Código Parker/Racor: S-23070.  Mann | Un | 2 | 92,00679 | 184,01 |
| 34 | 178 | 28439 - Filtro ar interno. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG6X9E673AA.  TECFIL | Un | 2 | 70,41336 | 140,83 |
| 34 | 179 | 28440 - Filtro ar externo (primário). Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG6X9601AA TECFIL | Un | 2 | 134,72423 | 269,45 |
| 34 | 180 | 28441 - Filtro hidráulico direção. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: T11145397 TECFIL | Un | 1 | 17,5564 | 17,56 |
| 34 | 181 | 28442 - Filtro pólen. (ar condicionado) Aplicação : Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: 5M3518D543AB. Código Tecfil: ACP200 TECFIL | Un | 1 | 25,34881 | 25,35 |
| 34 | 182 | 28443 - Elemento do Filtro de Arla. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH1X9176AA. Código Fleetguard AS2474 HENGTS | Un | 1 | 54,65016 | 54,65 |
| 34 | 183 | 28444 - Óleo de caixa Original Eaton SAE 40 de coloração verde, para aplicações médias e pesadas. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original EATON: 3001000R. Código original FORD: BG5X19589BA  EATON | L | 11 | 22,68249 | 249,51 |
| 34 | 184 | 28445 - Óleo para direção hidráulica ATF Dexron III.  Fluído de coloração vermelha, que atenda simultâneamente às normas GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C-4 Que tenha cSt a 100 °C próxima (admite-se variação de+ - 1% ) de 7,3. Sugestões de produto: MOBIL ATF D/M, Lubrax ATF TDX Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014 REPSOL | L | 4 | 40,35155 | 161,41 |
| 34 | 185 | 28446 - Óleo para diferencial.  Viscosidade 85w140 e classificação API GL5. Ford Cargo 1319 2014/2014 LUBRAX | L | 23 | 17,05881 | 392,35 |
| 34 | 186 | 28447 - Óleo lubrificante do motor. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Ford Cargo 1319 2014/2014. Galão 20l. PETRONAS | GALÃO | 2 | 260,60 | 521,20 |
| 35 | 187 | 28456 - Filtro de óleo do motor.  Código PSL 123/Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 TECFIL | Un | 4 | 28,02472 | 112,10 |
| 35 | 188 | 28457 - Filtro de combustível  Código PC2/255 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540  TECFIL | Un | 4 | 18,49631 | 73,99 |
| 35 | 189 | 28458 - Filtro de combustível (separador) Código: PSC 496/|Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540  TECFIL | Un | 4 | 23,35393 | 93,42 |
| 35 | 190 | 28459 - Filtro de ar externo Código HP7108 - VOX Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540  TECFIL | Un | 2 | 62,77537 | 125,55 |
| 35 | 191 | 28460 - Filtro de ar interno Código HS805 - VOX Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540  TECFIL | Un | 2 | 43,43831 | 86,88 |
| 35 | 192 | 28461 - Filtro do sistema hidráulico Código PSL 962 – Tecfil. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540  TECFIL | Un | 2 | 33,81649 | 67,63 |
| 35 | 193 | 28462 - Óleo do sistema hidráulico  Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende às normas FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L.  LUBRAX | GALÃO | 2 | 292,39123 | 584,78 |
| 35 | 194 | 28463 - Óleo da transmissão.  Lubrificante monoviscoso no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir APROVAÇÃO pela norma MB 235.0 Em galões de 20L. Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90. Galões de 20l. Aplicação: Tratores Agrícolas BUDNY Modelo 8540  LUBRAX | GALÃO | 7 | 256,49 | 1.795,43 |
| 36 | 195 | 28464 - Filtro de óleo do motor Código: PSL 123/Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040  TECFIL | Un | 2 | 27,98341 | 55,97 |
| 36 | 196 | 28465 - Filtro de combustível  Código: PSC 72/2 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040  TECFIL | Un | 2 | 23,8906 | 47,78 |
| 36 | 197 | 28466 - Filtro de combustível (separador) Código: PSC 496 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040  TECFIL | Un | 2 | 25,22314 | 50,45 |
| 36 | 198 | 28467 - Filtro de ar externo Código: HP7108 Vox Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040  TECFIL | Un | 1 | 63,77171 | 63,77 |
| 36 | 199 | 28468 - Filtro de ar interno  Código: HS805 - VOX Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040  TECFIL | Un | 1 | 44,73538 | 44,74 |
| 36 | 200 | 28469 - Filtro do sistema hidráulico  Código: PSL 962 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040  TECFIL | Un | 1 | 30,07 | 30,07 |
| 36 | 201 | 28470 - Óleo do sistema hidráulico  Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 9040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L.  LUBRAX | GALÃO | 1 | 299,82223 | 299,82 |
| 36 | 202 | 28471 - Óleo da transmissão.  Lubrificante monoviscoso no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir APROVAÇÃO pela norma MB 235.0 Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90. Galões de 20l. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 9040  LUBRAX | GALÃO | 4 | 261,74956 | 1.047,00 |
| 37 | 203 | 28472 - Filtro de óleo do motor Código: PSL 836 TECFIL Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040  TECFIL | Un | 2 | 44,18037 | 88,36 |
| 37 | 204 | 28473 - Filtro de combustível separador Código: PSC 496 TECFIL Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040  TECFIL | Un | 2 | 27,94889 | 55,90 |
| 37 | 205 | 28474 - Filtro de combustível  Código: PSC 72/2 TECFIL Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040  TECFIL | Un | 2 | 20,64952 | 41,30 |
| 37 | 206 | 28475 - Filtro de ar externo Código XL 2167 Xanfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040  XANFIL | Un | 1 | 82,59808 | 82,60 |
| 37 | 207 | 28476 - Filtro de ar interno  Código Xs 167 Xanfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040  XANFIL | Un | 1 | 44,18037 | 44,18 |
| 37 | 208 | 28477 - Filtro do sistema hidráulico  Código PSC 962 Tecfil Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040  TECFIL | Un | 1 | 36,881 | 36,88 |
| 37 | 209 | 28478 - Óleo do sistema hidráulico  Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 5040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135, CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3. Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F Em galões de 20L.  LUBRAX | GALÃO | 1 | 302,53948 | 302,54 |
| 37 | 210 | 28479 - Óleo da transmissão.  Lubrificante monoviscoso no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir APROVAÇÃO pela norma MB 235.0. Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90. Galões de 20l. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 5040  LUBRAX | GALÃO | 2 | 264,12177 | 528,24 |
| 44 | 251 | 25143 - Filtro Lubrificante Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RP487 ou H 947/1/MANN TECFIL | Un | 3 | 32,29857 | 96,90 |
| 44 | 252 | 28498 - Filtro Combustível primário.  Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RI392/Parker ou BFU 707/Mann ou FC161/Tecfil TECFIL | Un | 3 | 16,49712 | 49,49 |
| 44 | 253 | 28499 - Filtro de combustível secundário. Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: PC 945/Tecfil; PU 707 x/ MANN.  TECFIL | Un | 3 | 94,90812 | 284,72 |
| 44 | 254 | 25146 - Filtro Ar Externo Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: C 20 325 MANN ou 3522507 TECFIL | Un | 2 | 122,23768 | 244,48 |
| 44 | 255 | 28500 - Filtro de ar interno Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: CF 1000/MANN ou 3338478 TECFIL | Un | 2 | 50,68392 | 101,37 |
| 44 | 256 | 25148 - Filtro Transmissão Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: Clark 247052 ou BT8833/Baldwin TECFIL | Un | 2 | 324,77459 | 649,55 |
| 44 | 257 | 25144 - Filtro Hidráulico Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original: 2526831 Código Fleetguard: HF6479 TECFIL | Un | 2 | 154,21 | 308,42 |
| 51 | 308 | 28543 - LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A Óleo hidráulico tipo ATF de alta qualidade, de cor avermelhada, indicado para uso em transmissões automáticas e sistemas de direção hidráulica de veículos e caminhões, que atenda à classificação GM Tipo A Sufixo A. O produto deverá ainda ter APROVAÇÃO pela norma MB 236.2 (DBL 6623.10). Sugestões de produtos: Texaco Texamatic® ATF, Lubrax ATF TA, Mobil ATF 200, Ipiranga AT Fluído Tipo A. Embalado em galões de 20L ou frascos de 1L (neste caso o licitante deverá entregar proporcionalmente, ou seja, 20 frascos de 1L para cada galão de 20l)  LUBRAX | GALÃO | 13 | 368,84617 | 4.795,00 |
| 57 | 314 | 28549 - Graxa Lubrificante à base de lítio no grau NLGI2, com bissulfeto de molibdênio e Aditivação EP (Alta pressão e alta temperatura) Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. Ponto de gota igual ou superior a 205°C Em baldes de 20KG. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Texaco Molytex EP2, LUBRAX LITHPLUS SM, Ipiranga Molytic 2  PETRONAS | Balde | 5 | 800,00002 | 4.000,00 |
| 58 | 315 | 28886 - Graxa Lubrificante à base de sabão complexo de lítio, com aditivos de extrema pressão e inibidores de oxidação e corrosão, no grau NLGI 2 Recomendada para a lubrificação de equipamentos automotivos, agrícolas, marítimos e industriais, que operem sob condições severas e altas temperaturas de trabalho. Deve possuir elevada resistência ao cisalhamento, mantendo-se aderida às superfícies mesmo sob condições severas. Deve possuir APROVAÇÃO pela norma Mercedes-Benz DBL 6804.50 - complexo de lítio e ponto de gota igual ou superior a 250 °C. Sugestões de produtos: Lubrax LithPlus EP2, Mobil Ronex MP, Texaco Starplex 2, Petronas Tutela MR LX-2. Baldes de 20 kg.  PETRONAS | Balde | 4 | 699,99748 | 2.799,99 |
| **Total** | | | | | | 31.965,00 |

**3053 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA (01.964.690/0003-23)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 48 | 285 | 28520 - Elemento do Filtro de Óleo.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80890 LINK BELT | Un | 5 | 164,946 | 824,73 |
| 48 | 286 | 28521 - Elemento pré filtro de combustível.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80580 LINK BELT | Un | 3 | 132,45663 | 397,37 |
| 48 | 287 | 28522 - Elemento do filtro de combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11890 LINK BELT | Un | 5 | 99,96727 | 499,84 |
| 48 | 288 | 28523 - Filtro Diesel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80930 LINK BELT | Un | 5 | 164,946 | 824,73 |
| 48 | 289 | 28524 - Reparo da Bomba de Combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11900 LINK BELT | Un | 2 | 101,96662 | 203,93 |
| 48 | 290 | 28525 - Elemento do Filtro de Ar para MPC Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original:KLH10550 LINK BELT | Un | 2 | 258,81526 | 517,63 |
| 48 | 291 | 28526 - Elemento do Filtro de Ar para MPC Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10560 LINK BELT | Un | 2 | 211,93061 | 423,86 |
| 48 | 292 | 28527 - Elemento filtrante do sistema hidráulico Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KNJ14680 LINK BELT | Un | 2 | 390,37219 | 780,74 |
| 48 | 293 | 28528 - Filtro hidráulico servo piloto  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ17730 LINK BELT | Un | 2 | 399,36924 | 798,74 |
| 48 | 294 | 28529 - Elemento filtrante Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ22152 LINK BELT | Un | 2 | 79,97382 | 159,95 |
| 48 | 295 | 28530 - Corrente de transmissão de borracha Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10610 LINK BELT | Un | 1 | 415,76388 | 415,76 |
| 48 | 296 | 28531 - Corrente de transmissão de borracha Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHR13570 LINK BELT | Un | 1 | 398,98937 | 398,99 |
| 48 | 297 | 28532 - Filtro de cabine A/C.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: PKHR13340 LINK BELT | Un | 2 | 89,97054 | 179,94 |
| 48 | 298 | 28533 - Filtro de cabine A/C int. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original:PKHR13330 LINK BELT | Un | 2 | 99,96727 | 199,93 |
| 48 | 299 | 28534 - Óleo dos Eixos  Óleo lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, na viscosidade 85w140 e na classificação API GL-5. Frascos de 1L. Sugestão de produto: Lubrax GL-5. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  LUBRAX | L | 18 | 14,99509 | 269,91 |
| 48 | 300 | 28535 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Galão 20l. LUBRAX | GALÃO | 4 | 269,91163 | 1.079,65 |
| 48 | 301 | 28536 - Aditivo para radiador, galão de 20L Pronto para uso, não necessita adicionar água, diluição 50/50. Prazo de validade de 8 anos a partir da data de fabricação. Atende a norma ABNT NBR 14.261. Produto de tecnologia orgânica, a base de etilenoglicol, isento de nitrito e silicato. Excelente proteção contra corrosão, congelamento e altas temperaturas. Além disso, deverá possuir Aprovação pela norma Ford WSS-M97B44-D PRODUTO DE REFERÊNCIA: Havoline® Xtended Life Antifreeze Coolant 50/50 Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Texaco | GALÃO | 1 | 464,84781 | 464,85 |
| 48 | 302 | 28537 - Graxa Lubrificante à base de lítio no grau NLGI2, com bissulfeto/dissulfeto de molibdênio e Aditivação EP Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. Ponto de gota igual ou superior a 190°C. Em baldes de 20KG. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Texaco Molytex EP2, LUBRAX LITHPLUS SM, e Ipiranga Molytic 2 e Mobil Mobilgrease Special. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Texaco | Balde | 2 | 849,7218 | 1.699,44 |
| **Total** | | | | | | 10.139,99 |

**2060 - POSTO SERIBA LTDA (83.400.242/0001-08)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Quantidade** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 1 | 28342 - Filtro de óleo lubrificante.  Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 06a115561b FRANN | Un | 4 | 37,74857 | 150,99 |
| 1 | 2 | 28343 - Filtro de ar do motor. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190 . Código Original: 1f0129620 FRANN | Un | 3 | 73,73227 | 221,20 |
| 1 | 3 | 28344 - Filtro de Combustível Total Flex. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 1K0201051L WEGGA | Un | 4 | 126,72734 | 506,91 |
| 1 | 4 | 28345 - Filtro de Cabine (ar condicionado). Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: 1k1819653B FRANN | Un | 3 | 54,66189 | 163,99 |
| 1 | 5 | 28346 - Bujão do cárter com anel de vedação m14x1. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: N90813202 original | Un | 4 | 28,43399 | 113,74 |
| 1 | 6 | 28347 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w40, para 10.000 km.  Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Além disso, deve possuir APROVAÇÂO pelas normas Volkswagen - VW 508.88 e VW 509.99. Produtos de referência: Ipiranga F1 Master Sintético 5W40 SN 508 e MOBIL SUPER SINTÉTICO V 5W-40.Frasco de 1L. IPIRANGA | L | 16 | 27,67 | 442,72 |
| 2 | 7 | 28348 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 8660089514 Mann | Un | 3 | 22,92604 | 68,78 |
| 2 | 8 | 28349 - Filtro de ar do motor. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 8660089505 Mann | Un | 2 | 36,43602 | 72,87 |
| 2 | 9 | 28350 - Filtro de Combustível. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 8200386495 Mann | Un | 3 | 21,28846 | 63,87 |
| 2 | 10 | 28351 - Filtro de ar do habitáculo de veículo (ar condicionado). Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 272889739R  Mann | Un | 2 | 20,46968 | 40,94 |
| 2 | 11 | 28352 - Anel de vedação do bujão do cárter emborrachado. Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. Código Original: 110265505r Seriba | Un | 3 | 6,1409 | 18,42 |
| 2 | 12 | 28353 - Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética, viscosidade 10w40, para 10.000 km. Atende à especificação API SL. Frasco de 1L. Aplicação Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. IPIRANGA | L | 12 | 22,92604 | 275,11 |
| 3 | 13 | 25027 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Código MANN: HU 816/2 x Còdigo MAHLE: OX175D Mann | Un | 10 | 23,53745 | 235,37 |
| 3 | 14 | 25028 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Código MANN: C 37 001/1 Código MAHLE: LX3355 Mann | Un | 5 | 29,59253 | 147,96 |
| 3 | 15 | 25029 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Código MANN: WK 58 Còdigo MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7 TEC FIL | Un | 10 | 13,47598 | 134,76 |
| 3 | 16 | 25030 - Filtro de cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Código MANN: CUK 20 011 Còdigo MAHLE: LA422 Código Tecfil: ACP 906 TEC FIL | Un | 5 | 15,93444 | 79,67 |
| 3 | 17 | 25031 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. PETRONAS | L | 40 | 35,05577 | 1.402,23 |
| 4 | 18 | 25036 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657.  TEC FIL | Un | 5 | 59,96875 | 299,84 |
| 4 | 19 | 25037 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 Mann | Un | 3 | 97,47396 | 292,42 |
| 4 | 20 | 25038 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 Mann | Un | 5 | 74,71354 | 373,57 |
| 4 | 21 | 25039 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 TEC FIL | Un | 2 | 21,77083 | 43,54 |
| 4 | 22 | 25040 - Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético para motores diesel. Em galão de 20 l. Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011  PETRONAS | GALÃO | 1 | 415,62499 | 415,62 |
| 5 | 23 | 25041 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657. TEC FIL | Un | 5 | 59,96875 | 299,84 |
| 5 | 24 | 25042 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 Mann | Un | 3 | 97,47396 | 292,42 |
| 5 | 25 | 25043 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 Mann | Un | 5 | 74,71354 | 373,57 |
| 5 | 26 | 25044 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 TEC FIL | Un | 2 | 21,77083 | 43,54 |
| 5 | 27 | 25045 - Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético para motores diesel. Em galão de 20 l. Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011  PETRONAS | GALÃO | 1 | 415,62499 | 415,62 |
| 6 | 28 | 25046 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657. TEC FIL | Un | 6 | 59,93656 | 359,62 |
| 6 | 29 | 25047 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 Mann | Un | 3 | 97,42164 | 292,26 |
| 6 | 30 | 25048 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 Mann | Un | 6 | 74,67344 | 448,04 |
| 6 | 31 | 25049 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 TEC FIL | Un | 2 | 21,75915 | 43,52 |
| 6 | 32 | 25050 - Óleo lubrificante 100% sintético para motores a diesel, viscosidade 5w30, para 10. 000 km.  Atende à especificação API SM e deve, obrigatoriamente, possuir certificação pela FIAT. Em galões de 3 litros. Produto de referência: SELENIA WR PURE ENERGY Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 PETRONAS | GALÃO | 12 | 146,37973 | 1.756,56 |
| 7 | 33 | 25056 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Código MANN: HU 816/2 x Código MAHLE: OX175D Wega | Un | 10 | 25,58851 | 255,89 |
| 7 | 34 | 25057 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Código MANN: C 37 001/1 Código MAHLE: LX3355 Mann | Un | 5 | 31,37755 | 156,89 |
| 7 | 35 | 25058 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7 TEC FIL | Un | 10 | 15,08068 | 150,81 |
| 7 | 36 | 25059 - Filtro de Cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Código MANN: CU 2335 Código MAHLE: LA144 Código Tecfil: ACP131 TEC FIL | Un | 5 | 24,08045 | 120,40 |
| 7 | 37 | 25060 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Aplicação: Fiat Doblô Essence 1.8 Flex, 132 cv, 2014/2014 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA | L | 40 | 34,13 | 1.365,20 |
| 8 | 38 | 25062 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: W 712/22 ou opcionalmente W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 Mann | Un | 5 | 16,68029 | 83,40 |
| 8 | 39 | 25063 - Filtro de ar do motor Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523 Mann | Un | 3 | 14,22731 | 42,68 |
| 8 | 40 | 25064 - Filtro de Combustível Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7 TEC FIL | Un | 5 | 15,4538 | 77,27 |
| 8 | 41 | 25065 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l.  IPIRANGA | L | 20 | 34,83238 | 696,65 |
| 9 | 42 | 28550 - Filtro de óleo lubrificante. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 93370535 Mann | Un | 7 | 20,47241 | 143,31 |
| 9 | 43 | 28551 - Filtro de ar do motor. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 96950990 Mann | Un | 4 | 43,69112 | 174,76 |
| 9 | 44 | 28552 - Filtro de Combustível. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 93316245 TEC FIL | Un | 7 | 22,22005 | 155,54 |
| 9 | 45 | 28553 - Filtro de Cabine (ar condicionado). Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 52102242 TEC FIL | Un | 4 | 36,9502 | 147,80 |
| 9 | 46 | 28554 - Anel retentor vedador de borracha 22 mm do Bujão do Carter de Óleo.  Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Código Original: 90528145 Seriba | Un | 7 | 8,2389 | 57,67 |
| 9 | 47 | 28555 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km. Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN, além de ser APROVADO pela norma GM Dexos 1. Frasco de 1L. Produtos de referência: Óleo original da Montadora (Cod. 98550154), Mobil Super Sintético D1 5w30, Elaion F50 D1 5w30.  MOBIL | L | 30 | 39,19717 | 1.175,92 |
| 15 | 66 | 28362 - Filtro Carter Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: WOP 1001/ Wega. WEGGA | Un | 4 | 91,53542 | 366,14 |
| 15 | 67 | 28363 - Elemento combustível/separador de água Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: R 9010M /Racor. Parker | Un | 4 | 84,8012 | 339,20 |
| 15 | 68 | 28364 - Filtro Diesel  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Código Original ou Compatível: FCD 4000 / Wega. WEGGA | Un | 4 | 82,05763 | 328,23 |
| 15 | 69 | 28365 - Filtro de ar externo  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015 Código Original ou Compatível: C 20 500/Mann Mann | Un | 2 | 103,25793 | 206,52 |
| 15 | 70 | 28366 - Filtro ar interno  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Código Original ou Compatível: CF 500/1 - Mann Mann | Un | 2 | 91,78483 | 183,57 |
| 15 | 71 | 28367 - Óleo lubrificante da caixa de marchas (FSO 4505 C) Óleo lubrificante mineral multiviscoso com viscosidade SAE 80W90, com nível de desempenho API GL-4 e que possua aditivação EP (extrema pressão). Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Sugestão de produto: Ipiranga IPIRGEROL 80W90 GL-4. Em frascos de 1L. IPIRANGA | L | 5 | 19,45439 | 97,27 |
| 15 | 72 | 28368 - Óleo lubrificante da caixa de transferência Lubrificante 100% sintético multiviscoso, com nível de desempenho API GL-4 e viscosidade SAE 75w90. Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. PETROBRÁS | L | 2 | 62,80277 | 125,61 |
| 15 | 73 | 28369 - Óleo lubrificante do diferencial. (eixos de tração) Lubrificante multiviscoso no grau SAE 85w140 e nível de desempenho API GL-5, com aditivação EP (extrema pressão). Possui APROVAÇÃO DANA, para utilização nos eixos desse fabricante. Em frascos de 1L. Sugestão de produto: Texaco Multigear® EP Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. Texaco | L | 10 | 59,36084 | 593,61 |
| 15 | 74 | 28370 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação Micro QHS 9733. Galão 20l. IPIRANGA | GALÃO | 2 | 244,92582 | 489,85 |
| 16 | 75 | 28371 - Filtro Motor.  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014 Código original ou compatível: 51055017160 ou W 1160/MANN Mann | Un | 4 | 73,09436 | 292,38 |
| 16 | 76 | 28372 - Filtro Diesel (separador de água)  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. Código: Parker/Racor R120L-10M-AQII Parker | Un | 4 | 89,90466 | 359,62 |
| 16 | 77 | 28373 - Filtro de diesel (interno)  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. Código Mann: PU 1059 x  Mann | Un | 4 | 93,41656 | 373,67 |
| 16 | 78 | 28374 - Filtro de ar interno  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014 Código original ou compatível: 25129620. ASR839 Tecfil. Mann | Un | 2 | 86,86102 | 173,72 |
| 16 | 79 | 28375 - Filtro de ar externo  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014 Código original ou compatível: AF 25997 ou Tecfil ARS9839 Mann | Un | 4 | 103,24989 | 413,00 |
| 16 | 80 | 28376 - Óleo da caixa SAE 50 Lubrificante mineral monoviscoso para transmissões com viscosidade no grau SAE 50. Deve possuir índice de viscosidade (IV) igual ou superior a 97. Em litros ou galão de 20L, conforme conveniência do licitante. Sugestões de produtos: Lubrax TRM SAE 50, Texaco Ursa© LA-3.  PETROBRÁS | L | 20 | 15,68649 | 313,73 |
| 16 | 81 | 28377 - Óleo diferencial 85w140 API GL5 mineral Viscosidade SAE 85w140. Atende ao nível de desempenho API GL-5. Em litros e/ou galão. Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE PETROBRÁS | L | 32 | 15,21824 | 486,98 |
| 16 | 82 | 28378 - Óleo motor 10w40 semissintético ou sintético.  Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel, de base sintética ou semissintética, com viscosidade SAE 10w-40. Deverá possuir APROVAÇÃO pela norma MAN M 3277. Além disso, deve atender ou superar a classificação ACEA E4 ou E7. Em galões de 20 L. Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. Sugestões de produtos: Mobil Delvac Sintético 10w-40, Texaco Ursa© Premium TDX (E4) SAE 10w-40, Ipiranga Brutus Sintético 10w40 E4, entre outros. MOBIL | GALÃO | 3 | 678,9675 | 2.036,90 |
| 17 | 83 | 28379 - Kit de serviço. Kit de serviço composto por 01 filtro de óleo lubrificante, 01 filtro de óleo diesel e 01 filtro separador de água Racor. Equivalente ao kit de serviço Original Volvo de Código: 85132546. As peças também poderão ser fornecidas separadamente. Aplicação: Ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 MANN / PARKER | Un | 1 | 305,8533 | 305,85 |
| 17 | 84 | 28380 - Filtro de ar do motor Inclui o elemento primário e o elemento secundário. Código de referência original: 21436535. Códigos MANN: C 27 1320/1 (primário) e CF 1651 (secundário) Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015  TEC FIL | Un | 1 | 484,08436 | 484,08 |
| 17 | 85 | 28381 - Elemento filtrante (filtro secador válvula P.U) Código original Volvo: 21620181. Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015  Mann | Un | 1 | 380,91082 | 380,91 |
| 17 | 86 | 28382 - Filtro entrada tanque de combustível Código original Volvo: 21743197 Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015  original | Un | 1 | 147,52349 | 147,52 |
| 17 | 87 | 28383 - Filtro do tanque de Arla (kit completo)  Codigo original Volvo: 21333097 Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015  original | Un | 1 | 297,00287 | 297,00 |
| 17 | 88 | 28384 - Filtro do hidráulico  Codigo original Volvo: 349619 Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015  Mann | Un | 1 | 16,62512 | 16,63 |
| 17 | 89 | 28385 - Óleo lubrificante do motor.  Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel, com classificação API CI-4, viscosidade SAE 15w40 e que possua APROVAÇÃO pela norma Volvo VDS-3. Em bombonas/galões de 20L. Produtos de referência: Ipiranga Brutus Alta Performance 15w40 CI-4, Texaco Ursa® TDX 15W40, Mobil Delvac MX 15W-40. Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015  IPIRANGA | GALÃO | 2 | 240,08628 | 480,17 |
| 17 | 90 | 28386 - Óleo da caixa Lubrificante monoviscoso para transmissões manuais, de viscosidade SAE 50, que atenda ao teste FGZ – 12. Produtos de referência: Óleo Original Volvo de código 8291016. Óleo original Eaton (conforme tabela de aplicação). Texaco Ursa® LA-3 SAE 50  Texaco | L | 9 | 16,18504 | 145,67 |
| 17 | 91 | 28387 - Óleo do diferencial Lubrificante multiviscoso SAE 85w140 com classificação API GL-5. Galões de 20L. Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015.  PETROBRÁS | GALÃO | 1 | 292,16202 | 292,16 |
| 18 | 92 | 25011 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Código MANN: W 712/22 ou W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 Mann | Un | 3 | 15,03921 | 45,12 |
| 18 | 93 | 25012 - Filtro de ar do motor Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523 Mann | Un | 2 | 14,32092 | 28,64 |
| 18 | 94 | 25013 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 TEC FIL | Un | 3 | 13,91688 | 41,75 |
| 18 | 95 | 25014 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA | L | 12 | 31,87415 | 382,49 |
| 19 | 96 | 25003 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código MANN:W 712/22 ou W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 Mann | Un | 5 | 14,5768 | 72,88 |
| 19 | 97 | 25004 - Filtro de ar do motor: Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523 Mann | Un | 3 | 14,13508 | 42,41 |
| 19 | 98 | 25005 - Filtro de Combustível  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 TEC FIL | Un | 5 | 13,69336 | 68,47 |
| 19 | 99 | 25006 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA | L | 20 | 31,3622 | 627,24 |
| 23 | 114 | 28398 - Filtro de óleo lubrificante  Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014. Ref. FRAM,Código PH 4701 Mann | Un | 2 | 15,77679 | 31,55 |
| 23 | 115 | 28399 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014. Ref : FRAM, Código CA9129PU Mann | Un | 2 | 38,90168 | 77,80 |
| 23 | 116 | 28400 - Filtro de Combustível  Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014 Ref. METAL LEVE Código: KL 63 TEC FIL | Un | 2 | 12,10275 | 24,21 |
| 23 | 117 | 28401 - Filtro de cabine (ar condicionado) Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014. Ref. FILTROS BRASIL Código FB 503 TEC FIL | Un | 2 | 23,77325 | 47,55 |
| 23 | 118 | 28402 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.  Aplicação: Fiat Doblo Essence 1.6 Flex , 2014 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA | L | 10 | 30,6891 | 306,89 |
| 24 | 119 | 28403 - Filtro de óleo lubrificante  Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011. Ref. FRAM Código PH 5803 Mann | Un | 2 | 16,27324 | 32,55 |
| 24 | 120 | 28404 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011. Ref. FRAM Código CA 9511 Mann | Un | 2 | 23,73978 | 47,48 |
| 24 | 121 | 28405 - Filtro de Combustível Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011. Ref. METAL LEVE Código KL 63 TEC FIL | Un | 2 | 11,67844 | 23,36 |
| 24 | 122 | 28406 - Filtro de cabine (ar condicionado)  Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011. Ref. FILTROS BRASIL Código FB 202 TEC FIL | Un | 2 | 18,37918 | 36,76 |
| 24 | 123 | 28407 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiesta Sedan 1.6 Flex , 2011, Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA | L | 10 | 27,17 | 271,70 |
| 26 | 129 | 24999 - Filtro de óleo lubrificante  Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código MANN: W6 multi 20 Código MAHLE: OC259 Mann | Un | 3 | 15,79922 | 47,40 |
| 26 | 130 | 25000 - Filtro de ar do motor Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código MANN: C2585 Código MAHLE: LX908 Mann | Un | 3 | 14,0678 | 42,20 |
| 26 | 131 | 25001 - Filtro de Combustível  Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 TEC FIL | Un | 3 | 14,0678 | 42,20 |
| 26 | 132 | 25002 - Óleo lubrificante Base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km. Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. IPIRANGA | L | 12 | 30,5163 | 366,20 |
| 27 | 133 | 25007 - Filtro de óleo lubrificante Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 Mann | Un | 3 | 12,1603 | 36,48 |
| 27 | 134 | 25008 - Filtro de ar do motor Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: C 30 125/1 Código MAHLE: LX999 Mann | Un | 3 | 22,61056 | 67,83 |
| 27 | 135 | 25009 - Filtro de Combustível Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 Código MANN: WK 58 Código TECFIL: GI04/7 Código MAHLE: KL582 TEC FIL | Un | 3 | 11,40028 | 34,20 |
| 27 | 136 | 25010 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético. Frasco de 1l.  Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 IPIRANGA | L | 12 | 22,04055 | 264,49 |
| 32 | 159 | 25102 - Filtro de diesel (combustível) Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou Compatível: WK723/MANN Mann | Un | 2 | 18,51186 | 37,02 |
| 32 | 160 | 25103 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou Compatível: PSL300/Tecfil TEC FIL | Un | 2 | 104,65369 | 209,31 |
| 32 | 161 | 25104 - Filtro carburante d´água Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código Original ou Compatível: WA 923/1 Mann | Un | 2 | 65,40856 | 130,82 |
| 32 | 162 | 28423 - Elemento filtrante de ar primário Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código MANN: C 27 798 Mann | Un | 2 | 157,22737 | 314,45 |
| 32 | 163 | 28424 - Elemento filtrante de ar secundário Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999 Código CF 1400 Mann | Un | 2 | 92,06563 | 184,13 |
| 32 | 164 | 28425 - Óleo lubrificante do motor.  Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999, utilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Galão 20l. IPIRANGA | GALÃO | 2 | 262,12788 | 524,26 |
| 33 | 165 | 28426 - Filtro de óleo lubrificante do motor. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A9061800209. Código MANN: HU 945/2 x Mann | Un | 3 | 44,20 | 132,60 |
| 33 | 166 | 28427 - Filtro Combustível. 712C/914C. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A0000901551. Código Mann: PU 1046 x  Mann | Un | 3 | 65,30 | 195,90 |
| 33 | 167 | 28428 - Elemento filtro combustível (separador de água).  Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A9584770015. Código Mann: WK 1060/4  Mann | Un | 3 | 108,50 | 325,50 |
| 33 | 168 | 28429 - Filtro secador de ar do sistema de freio pneumático Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: A 000 429 5795 Mann | Un | 3 | 179,25 | 537,75 |
| 33 | 169 | 28430 - Filtro de ar primário. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: 634 528 0306 Mann | Un | 3 | 155,75 | 467,25 |
| 33 | 170 | 28431 - Filtro de ar Secundário. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: A 634 528 0306 Mann | Un | 3 | 85,25 | 255,75 |
| 33 | 171 | 28432 - Filtro de cabine (ar condicionado). Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A6938350047. Código WEGA AKX4014  TEC FIL | Un | 3 | 82,75 | 248,25 |
| 33 | 172 | 28433 - Óleo lubrificante para caixa de marchas,  Viscosidade SAE 80w. Classificação API GL-4. Que tenha APROVAÇÃO pela norma MB-Approval 235.1; Sugestão de produto: MOBILUBE GX-A 80W Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014 PETRONAS | L | 48 | 23,50 | 1.128,00 |
| 33 | 173 | 28434 - Óleo lubrificante de alto desempenho para diferencial. Viscosidade SAE 85w90. Classificação API GL-5. Que tenha APROVAÇÃO pela norma MB-Approval 235.0. Sugestão de produto: MOBILUBE HD-A 85W90. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014 MOBIL | L | 70 | 18,30 | 1.281,00 |
| 33 | 174 | 28435 - Óleo lubrificante do motor.  Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Galão 20l. IPIRANGA | GALÃO | 4 | 245,50 | 982,00 |
| 38 | 211 | 28480 - Filtro de óleo lubrificante  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: w 940/18 Mann | Un | 3 | 28,29606 | 84,89 |
| 38 | 212 | 28481 - Filtro de Combustível  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: P 945 x Mann | Un | 3 | 23,13091 | 69,39 |
| 38 | 213 | 28482 - Filtro de ar externo Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344135 Mann | Un | 2 | 77,02816 | 154,06 |
| 38 | 214 | 28483 - Filtro de ar interno  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344136 Mann | Un | 2 | 64,00299 | 128,01 |
| 38 | 215 | 28484 - Filtro de óleo hidráulico  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código PSH 112 Tecfil TEC FIL | Un | 2 | 102,40479 | 204,81 |
| 38 | 216 | 28485 - Fluído de freio Lubrificante de base mineral com coloração verde, específico para sistemas hidráulicos de freios de tratores. Produzido de acordo com os padrões de qualidade da norma ISO 7308. Produtos de referência: Óleo Original NH 610 A; Tutela Brake LHM; Ambra Brake LHM.  original | L | 4 | 96,11677 | 384,47 |
| 38 | 217 | 28486 - Óleo lubrificante multifuncional, viscosidade SAE 10w30 e classificação API GL-4.  Lubrificante mineral multiviscoso para múltiplas aplicações, de alto desempenho. Recomendado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos agrícolas. Possui elevada resistência à oxidação e ao cisalhamento. Deve atender às normas Caterpillar TO-2, Alisson C4, e normas CNH (Case-New Holland) MAT 3525 e 3505. Além disso, deverá possuir APROVAÇÃO pela norma ZF TE-ML 03E, ou 05F ou 21F ou ambas simultaneamente. Sugestões de produtos: Óleo original código NH410B, Lubrax Unitractor, Petronas ARBOR MTF 10W-30, entre outros.  PETRONAS | GALÃO | 4 | 343,57 | 1.374,28 |
| 41 | 232 | 25125 - Filtro Lubrificante Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: RP487/ Parker, H 12 111 x MANN]  Mann | Un | 3 | 23,67695 | 71,03 |
| 41 | 233 | 28495 - Filtro Combustível primário. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: RI 392/ Parker-Racor ou BFU 707/MANN Mann | Un | 3 | 18,56207 | 55,69 |
| 41 | 234 | 28496 - Filtro de Combustível secundário. Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: PC945/Tecfil. PU 707 x/MANN FRAN | Un | 3 | 62,57479 | 187,72 |
| 41 | 235 | 25128 - Filtro ar Externo Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 3522507 ou C 20 325 Mann | Un | 2 | 81,46684 | 162,93 |
| 41 | 236 | 28497 - Filtro de ar interno.  Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: CF 1000/MANN Mann | Un | 2 | 40,21781 | 80,44 |
| 41 | 237 | 25126 - Filtro Hidráulico Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 215502 ou H 11 106/MANN FRANN | Un | 3 | 63,72976 | 191,19 |
| 49 | 303 | 28538 - Filtro de óleo lubrificante  Aplicação: Britador Móvel CCM 5030; Codigo Tecfil: PSL 962  Mann | Un | 4 | 33,68104 | 134,72 |
| 49 | 304 | 28539 - Filtro de combustível  Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: BFU 707. Para bomba injetora Bosch ½ litro Mann | Un | 4 | 13,60625 | 54,42 |
| 49 | 305 | 28540 - Filtro de ar externo  Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: C 20 325/2 Mann | Un | 3 | 64,68544 | 194,06 |
| 49 | 306 | 28541 - Filtro de ar interno  Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código MANN: CF 1000 Mann | Un | 3 | 41,26485 | 123,79 |
| 50 | 307 | 28542 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4. Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir APROVAÇÃO pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40. Galão 20l. IPIRANGA | GALÃO | 45 | 227,53333 | 10.239,00 |
| 52 | 309 | 28544 - Óleo para cambio e diferencial 85w140 Lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, com viscosidade no grau SAE 85w140, e nível de desempenho API GL-5, que atenda a norma MIL-L-2105D e que possua APROVAÇÃO pela norma Mercedes-Benz AH00.40-B-0001-01ABA. Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5, Mobil Mobilube HD 85w-140, Texaco Multigear EP 85w-140, YPF Hipoidal 85W-140, Shell Spirax S2 A 85W-140, Ipiranga Ultragear MB 85W-140, entre outros. Deve ser fornecido em galões de 20 Litros.  PETROBRÁS | GALÃO | 30 | 314,00 | 9.420,00 |
| 53 | 310 | 28545 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 46, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivação antidesgaste AW  Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura. Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros. Galões de 20L.  IPIRANGA | GALÃO | 5 | 245,99801 | 1.229,99 |
| 54 | 311 | 28546 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 68, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivação antidesgaste AW Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura. Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros. Galões de 20L.  IPIRANGA | GALÃO | 55 | 224,818 | 12.364,99 |
| 55 | 312 | 28547 - Aditivo para radiador, galão de 20L Pronto para uso, não necessita adicionar água, diluição 50/50. Prazo de validade de 8 anos a partir da data de fabricação. Atende a norma ABNT NBR 14.261. Produto de tecnologia orgânica, a base de etilenoglicol, isento de nitrito e silicato, podendo ser usado em radiadores de alumínio e cobre, e em blocos de motor de ferro fundido. Excelente proteção contra corrosão, congelamento e altas temperaturas. Aprovação pela norma Ford WSS-M97B44-D. PRODUTO DE REFERÊNCIA: Havoline® Xtended Life Antifreeze Coolant 50/50  Texaco | GALÃO | 12 | 445,41665 | 5.345,00 |
| 56 | 313 | 28548 - Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio contendo grafite, no grau NLGI 2.  Deve possuir Aditivação para resistência à lavagem por água e Aditivação antidesgaste à base de grafite. Opera com segurança, continuamente, em temperaturas de pelo menos 60°C. Usada em chassis, feixe de molas, 5ª roda de carretas entre outros, onde é necessário manter o lubrificante entre as superfícies. Fornecida em Tambores de 170 KG. Sugestão de produto: Lubrax Calcium GR2 CGA, Ipiranga Isagrafite B NLGI2 INGRAX | Tambor | 2 | 1.551,00 | 3.102,00 |
| 59 | 316 | 28887 - Óleo lubrificante neutro Possui penetração desengripante, anticorrosiva em contatos elétricos, podendo ser utilizado na limpeza de todos os tipos de veículos sem agredir borrachas e a pintura, eliminador de água, a base de mistura de minerais e derivados de petróleo, com as características de não ressecar borrachas, não atacar a pintura, não agredir à madeira, plásticos ou tecidos. Recomendado pela Yamaha para limpeza do sistema de alimentação em motores com intervalos prolongados de desuso. Quando submetidas à testes de proteção anticorrosiva, chapas tratadas com o produto, submetidas a jato de salmoura, (FED STD 151) não devem apresentar corrosão, no mínimo, pelas primeiras 50 horas. Não conduz eletricidade até 12.000 V. Sugestão de produto: WD 40. Unidade de fornecimento: Deve ser fornecido em latas de 300 ml, embaladas em caixas com 12 latas. Cada lata deve vir acompanhada de um pequeno cano direcionador para aplicação do produto em locais difícil acesso, e o Spray deve ser capaz de operar mesmo quando colocada a lata de cabeça para baixo.  WD 40 | Lata | 24 | 27,50 | 660,00 |
| **Total** | | | | | | 80.504,41 |

**Forma de Pagamento:** O pagamento será feito por transferência bancária, em até 5 (cinco) dias após a entrega da mercadoria, acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura, apresentadas na Tesouraria da Prefeitura.

**Prazo Entrega:** O prazo de entrega dos bens será de 7 dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento por parte da empresa vencedora, em remessas parceladas, que poderão ocorrer no prazo máximo de 1 ano a partir da assinatura do contrato. Correm por conta da empresa contratada todas as despesas com a entrega.

**Forma de Reajuste:** Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas.

**Local de Entrega:** Os materiais deverão ser entregues, sem custos adicionais, no Almoxarifado Central do Município de Arroio Trinta, localizado à Rua XV de Novembro, 26, Centro, Arroio Trinta, SC, de segunda à sexta feira, em horário de expediente. Devido à grande quantidade de itens, o fornecedor deve comunicar o Município com antecedência sobre o momento de entrega, a fim de que se possa providenciar o espaço físico necessário para o armazenamento dos itens no almoxarifado. Após a entrega dos itens no Almoxarifado, a Licitante vencedora dos lotes de parte I deverá promover a instalação dos mesmos em seus respectivos veículos, quando comunicada, por escrito, pela autoridade competente, em até 48 horas após o recebimento da notificação.

Arroio Trinta - SC, 25 de Janeiro de 2018.

**CLAUDIO SPRICIGO**

Prefeito Municipal de Arroio Trinta