

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

**Processo Administrativo nº:** 0088/2021 - PR

**Pregão Presencial nº:** 0035/2021 - PR

**Termo de Homologação**

O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida pelo Pregoeiro designado através do Decreto nº 2077, bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93 e no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve:

 **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Lote, tendo como objeto a **Aquisição de ferramentas, materiais elétricos e materiais para manutenção de bens imóveis, necessários para atendimento das necessidades de diversos setores do Município de Arroio Trinta, de acordo com as exigências estabelecidas pelo Edital e seus anexos,** nestes termos:

Licitantes vencedores e seus respectivos itens:

 **4267 - MGS Comércio de Peças Ltda (27.720.223/0001-80)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Qtde** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 11 | 6 | 27807 - JOGO DE CHAVE DE BOCA COMBINADA DE 6 A 22MM.Produzida em aço niquelado e cromado, com 11 peças, nas medidas: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e 22 mm, com medidas iguais na boca e na estrela. - Aplicação indicada para aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais. Garantia de 12 meses, suportando grandes esforços e uso em maquinário pesado. Marca de referência: Gedore. Podendo ser qualquer marca que com qualidade similar ou superior. | JG | kala | 9 | 56,94627 | 512,52 |
| 11 | 24 | 27804 - JOGO DE CHAVE DE FENDA PHILIPS COM 10 PÇAS.Peças do nº 08 á 20 | Un | NOVE54 | 6 | 36,79605 | 220,78 |
| 11 | 73 | 27803 - JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA.No mínimo 30 peças magnéticas. Acompanha estojo para armazenamento. | Un | VONDER | 1 | 65,70724 | 65,71 |
| **Total (R$):** | 799,01 |

**268 - BALDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (13.614.057/0001-22)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Qtde** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 1 | 27787 - ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO,6" VDE.Comprimento total do alicate: 6" – 15 cm, material do corpo do alicate: aço cromo vanádio, acabamento do alicate: polido, cabo em borracha termoplástica (TPE) isolado VDE 1000 V. Sugestão de marca: Vonder | Un | Worker | 6 | 23,65954 | 141,96 |
| 1 | 2 | 27789 - ALICATE UNIVERSAL 8".Indicado para segurar peças planas e cilíndricas, cortar e desencapar fios. Corpo em aço cromo vanádio, aço carbono, ou equivalente, de grande resistência e durabilidade. Possui cabo isolado a, no mínimo, 1000V, anatômico e antiderrapante. Marcas de referência: Tramontina, Vonder. Pode ser qualquer marca, de qualidade similar ou superior | Un | Vila | 14 | 27,03947 | 378,55 |
| 1 | 20 | 27798 - FACÃO PARA MATO EM AÇO CARBONO 18 POL.Cabo em madeira ou polipropileno • Lâmina em aço carbono com fio liso • A lâmina recebe um acabamento lixado com um revestimento em verniz, que lhe confere uma maior resistência • Tamanho da lâmina: 18" | Un | collins | 10 | 23,32154 | 233,22 |
| 1 | 26 | 27796 - MULTÍMETRO DIGITAL.Indicador de tensão led e sinal sonoro (buzina). Freqüencia de operação: 48Hz e 62 Hz. Deve estar de acordo com a IV 1000v de instalação com a norma IEC 1010. | Un | Worker | 3 | 77,06249 | 231,19 |
| 1 | 27 | 27811 - MARTELO MÉDIO.Cabeça feita em aço lixado e envernizado, que garante maior resistência. Cabo de Fibra ou madeira envernizada desde que apresente leveza e alta resistência. | Un | Vila | 9 | 24,67352 | 222,06 |
| 1 | 29 | 27812 - PÁ AJUNTADEIRA DE BICO Nº 4.Cabo longo em madeira, com comprimento de 120 cm. Produzida em aço com pintura automotiva. Espessura mínima da lâmina de 1,5mm. Utilizada principalmente para juntar materiais. A lâmina oferece resistência sem a necessidade de ter peso, proporcionando fácil manuseio durante o uso. Empunhadura ergonômica e resistente. | Un | PANDOLFO | 17 | 29,06743 | 494,15 |
| 1 | 36 | 27818 - TRENA DE 5 METROS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.Comprimento de 5 metros e largura mínima de 19 milímetros. Deve possuir pintura fosca e antireflexiva, com alça e gancho para cinto. Marca de referência: Vonder, Lufkin, Tramontina. | Un | LUFIKIN | 7 | 18,25164 | 127,76 |
| 1 | 37 | 27819 - TRENA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 10 METROS.• Gancho magnético; • Película de nylon que protege a marcação dos números; • A fita estende até 2,5m sem dobrar; • Trava e freio em um só botão para um controle total; • Corpo em plástico ABS com superfície emborrachada resistente a quedas; • Medida da fita: 10m x 25mm. Sugestão de marca: Irwin. | Un | FL | 6 | 26,36348 | 158,18 |
| 1 | 62 | 27816 - SERROTE PROFISSIONAL DE 18 POLEGADAS.Comprimento do corte, aproximado 457mm. Lâmina em aço carbono de alta qualidade. | Un | Worker | 3 | 23,32154 | 69,96 |
| 1 | 63 | 27788 - ALICATE CORTE DIAGONAL 6"1.000VIndicado para cortar e desencapar fios e cabos elétricos, além de arames macios. Produzido em aço cromo vanádio, proporcionando maior durabilidade. Material do corpo do alicate: aço cromo vanádio, comprimento total do alicate: 6'' – 15 cm, acabamento do alicate: polido, tipo do cabo do alicate: cabo isolado 1000 V. Sugestão de marca: Vonder. | Un | Tramontina | 6 | 28,72944 | 172,38 |
| 1 | 69 | 27793 - CAIXA DE FERRAMENTAS COM BANDEJA 22 POL.• Bandeja interna organizadora removível • Organizador superior para armazenamento de pequenas peças • Fabricada em plástico PP (Polipropileno) • Estrutura reforçada e resistente • Alça reforçada que suporta maiores cargas • Fecho com duas travas. | Un | Worker | 3 | 72,33059 | 216,99 |
| 1 | 70 | 27797 - ENXADA DE FERRO TEMPERADO COM CABO.Com lâmina em aço temperado e pintura eletrostática a pó, que protege contra oxidação e garante mais durabilidade, tendo pelo menos 19cm na parte que faz contato com o solo. Cabo longo de madeira de pelo menos 130 cm de comprimento. | Un | PANDOLFO | 16 | 25,6875 | 411,00 |
| 1 | 76 | 32182 - TRENA 50 METROS.comprimento 50 metros, fita de 12mm em fibra de vidro, fabricado em plástico de alta resistência, pino fixador no solo, manivela de recolhimento, não enferruja , proporcionando conforto e praticidade no manuseio. | Un | kala | 5 | 54,07894 | 270,39 |
| 1 | 115 | 27810 - MARRETA OITAVADA 2000G COM CABO DE MADEIRA.Cabeça forjada e temperada em aço especial • A cabeça possui acabamento jateado e envernizada. Comprimento aproximado de 30 cm | Un | tenace | 4 | 40,55921 | 162,24 |
| 1 | 126 | 32301 - Caixa de ferramentas de lata.Deve conter 5 gavetas, alças na parte superior, possibilita o uso de cadeado, com dimensões aproximadas 500x200x325 milímetros, com capacidade de 25 kg. | Un | Presto | 1 | 100,72203 | 100,72 |
| 1 | 141 | 27809 - MACHADINHA DE UNHA 450G.• Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial • Acabamento jateado e envernizado • Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi. Aproximadamente 30 centímetros de comprimento (mais ou menos 10%) | Un | PARABONI | 1 | 22,64556 | 22,65 |
| 1 | 146 | 35105 - Colher de pedreiro, reta, soldada, com cabo de madeira, 10 polegadas. MATERIAL: AÇO SAE 5160 TRATAMENTO: TEMPERADO E REVENIDO CABO: MADEIRA LIXADO PROTEÇÃO: VERNIZ | Un | Vila | 1 | 12,50576 | 12,51 |
| 1 | 147 | 35098 - Nível de alumínio 3 bolhas, 40"/1000mm.Possui corpo em alumínio, conferindo maior leveza e 3 bolhas, sendo uma para nivelamento vertical, uma para nivelamento horizontal e uma para nivelamento 45°. A precisão de medição é de 0. 5 mm m. Na parte superior há uma caixa com um refletor de espelho, diminui os erros nas leituras em planos frontal e transversais. | Un | Worker | 1 | 24,09893 | 24,10 |
| 4 | 38 | 27838 - Tinta acrílica, lata com 20l, cor branca | Lata | GLASURIT | 16 | 236,69597 | 3.787,14 |
| 4 | 51 | 32334 - SOLVENTE 900ML.Alifático derivado de petróleo, líquido inflamável, teor de óleo menor que 0,5 %, uso como diluente de ceras, tintas e vernizes e mesmo para limpeza como desengraxante. Frasco 900 ml. Marca referência: Água Raz, Coral, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | ANJO | 28 | 11,11754 | 311,29 |
| 4 | 52 | 32335 - THINNER LATA DE 5L 1ª LINHA.Marca referência: Coral, Suvinil, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Lata | LUKSCOLOR | 13 | 53,07728 | 690,00 |
| 4 | 55 | 32343 - Tinta acrílica acetinada 18 L.1ª linha, á base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, conservante e agentes de proteção. Deve apresentar rendimento de 200 a 250m²/ demão em superfície com massa corrida, uso interno e externo. Lata de 18 litros. Cores: amarelo, azul, verde, pêssego e vermelha. ( a quantidade de cada cor específica, será informada na Autorização de Fornecimento). | Lata | GLASURIT | 5 | 344,28505 | 1.721,43 |
| 4 | 56 | 32344 - Tinta para piso 18 L.Tinta á base de resína acrílica de 1ª linha, com rendimento mínimo de 130 a 150m²/ demão para superfície lisa e de 100 a 125m²/demão em superfície rústica. Indicada para pisos internos e externos. Cor cinza. | Lata | LUKSCOLOR | 4 | 243,86858 | 975,47 |
| 4 | 58 | 32359 - VERNIZ INCOLOR SINTÉTICO GALÃO 3,6L.Acabamento brilhante, de 1ª linha, com rendimento mínimo de 30 a 70m²/demão para madeiras novas internas e externas e para repintura. Marcas de referência: Coral Suvinil, podendo ser outras marcas de qualidade similar | Lata | LUKSCOLOR | 22 | 82,48496 | 1.814,67 |
| 5 | 53 | 32339 - ROLO ANTI-GOTA DE 23CM.Produzido em poliamida tramada em tecido. Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. Reduz o respingamento. Uso com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte. | Un | ATLAS | 14 | 13,80031 | 193,20 |
| 5 | 54 | 32341 - ROLO ANTI GOTA DE 9CM.Produzido em poliamida tramada em tecido. Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura do filme. Reduz o respingamento. Uso com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte | Un | ATLAS | 16 | 10,32853 | 165,26 |
| 5 | 57 | 32348 - PINCEL PARA PINTURA Nº 04.Pincel em formato chato, com cerdas de pêlo sintético, tamanho 04, cabo com cinta de alumínio niquelado. | Un | ATLAS | 12 | 7,81149 | 93,74 |
| 5 | 88 | 31101 - PINCEL DE CERDAS 3" | Un | ATLAS | 19 | 9,98135 | 189,65 |
| 5 | 89 | 32314 - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 10CM. | Un | ATLAS | 1 | 5,64163 | 5,64 |
| 5 | 99 | 32337 - CABO EXTENSOR PARA SUPORTE A ROLOS E BROXAS P/PINTURA, EXTENSÍVEL ATÉ 03MTS. | Un | Worker | 2 | 65,09579 | 130,19 |
| 5 | 100 | 32340 - ROLO DE PELE DE CARNEIRO DE 23CM.Com lã extra longa e densa, com altura de 25mm, grande capacidade de retenção de tinta. Ideal para pinturas com tinta látex, acrílico, pva, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas | Un | ATLAS | 2 | 16,49093 | 32,98 |
| 5 | 101 | 32352 - Rolo de lã para pintura 23 cm. | Un | ATLAS | 4 | 19,09476 | 76,38 |
| 5 | 102 | 32353 - Rolo de espuma textura baixa 23cm para pintura. | Un | ATLAS | 4 | 16,49093 | 65,96 |
| 5 | 103 | 32355 - Bandeja plástica para pintura 23cm. | Un | Roma | 13 | 7,37752 | 95,91 |
| 5 | 104 | 32356 - ESPÁTULA RÍGIDA 4CM.Lâmina fabricada em aço inox de alta qualidade com 4 cm. Cabo fabricado em polipropileno de alta resistência que proporciona maior durabilidade. Espátula ideal para ser utilizada na aplicação de massa corrida. Marcas de referência: Tramontina, Robust, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | Vila | 4 | 9,11341 | 36,45 |
| 5 | 105 | 32357 - ESPÁTULA RÍGIDA 8CM.Lâmina fabricada em aço inox de alta qualidade medindo 8cm. Cabo em madeira envernizada ou polipropileno resistente. | Un | Vila | 6 | 9,98135 | 59,89 |
| 5 | 106 | 32358 - LIXA Nº 220 (LIXA SECA PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDES).Indicada para lixamentos em alvenarias e madeira, grão G220 em óxido de alumínio. Largura mínima da lixa 12cm. | M | Worker | 60 | 4,77369 | 286,42 |
| 5 | 128 | 32349 - Pincel 4".Pincel em formato chato, com cerdas de pêlo, largura das cerdas 10 cm, cabo com cinta de alumínio niquelado. | Un | ATLAS | 7 | 11,28327 | 78,98 |
| 5 | 129 | 32350 - PINCEL PARA PINTURA Nº 24.Pincel para pintura a óleo em madeira, cabo longo, cerdas de pêlo em tamanho chato. Espessura aproximada do pêlo: 29,6mm. | Un | ATLAS | 6 | 13,8871 | 83,32 |
| 5 | 130 | 32351 - PINCEL PARA PINTURA Nº 22.Pincel para pintura a óleo em madeira, cabo longo, cerdas de pêlo em tamanho chato. Espessura aproximada do pêlo: 25,2mm. | Un | ATLAS | 7 | 13,01916 | 91,13 |
| 5 | 131 | 32354 - Rolo de espuma para pintura 5cm. | Un | ATLAS | 4 | 3,47178 | 13,89 |
| 6 | 28 | 27833 - MANGUEIRA SILICONADA TRANÇADA PARA JARDIM.Amarela, 1/2 polegada, com engate rápido e 1 adaptador com engate rosqueado, acompanha hidropistola multifunção. Comprimento de 50 metros. | RL | durin | 9 | 216,63708 | 1.949,73 |
| 6 | 71 | 27829 - EMENDA PARA MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADAS EM PVC. | Un | CIPLA | 2 | 1,82938 | 3,66 |
| 6 | 72 | 27830 - ESGUICHO DE PLÁSTICO ROSQUEADO.Para acoplar em mangueira de ¹/² polegada | Un | Tramontina | 2 | 7,70265 | 15,41 |
| 6 | 75 | 27839 - TORNEIRA COR PRETA EM PVC 1/2 POLEGADAS. | Un | HERC | 15 | 3,85133 | 57,77 |
| 6 | 112 | 23673 - Carrinho de mão com caçamba de metal, completoInformações Gerais: O carrinho de mão é fabricado através de processos altamente tecnológicos, que garantem alta resistência, excelente qualidade e bom acabamento ao produto : O carrinho de mão é produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade Possui propriedades especiais de estampagem, tornando as caçambas mais resistentes e duráveis Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação Empunhaduras ergonômicas Borda reforçada Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante. Caçamba metálica reforçada de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 65 litros Braço metálico tubular de 1,5mm Pneu com câmara 3.5/8" - Garantia: 1 ano | Un | PARABONI | 1 | 293,66359 | 293,66 |
| 6 | 136 | 35121 - Bobina de fio de nylon 4 mm, para aparador de grama.Rolo contendo aproximadamente 600 metros. | RL | Worker | 2 | 76,06369 | 152,13 |
| 6 | 139 | 2293 - Regador de PlantasRegador plástico 05 litros Destaques e diferenciais: Acompanha bico tipo ducha (crivo) | Un | Metasul | 4 | 19,16035 | 76,64 |
| 7 | 61 | 32328 - BOTINA DE COURO Nº 39.Botina de couro, com fechamento feito através de elásticos laterais que facilita ao calça-lo, com palmilha resistente e solado injetado. | Un | Carton | 8 | 47,34515 | 378,76 |
| 7 | 114 | 27808 - LUVA DE RASPA DE COURO.Com reforço total. Protege as mãos em processos de solda ou na utilização de agentes abrasivos. Tamanho grande. | PAR | Worker | 12 | 14,20354 | 170,44 |
| 7 | 127 | 32312 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO.Respirador de formato dobrável, fabricado com quatro camadas de materiais de não tecido. | Un | Worker | 25 | 3,12478 | 78,12 |
| 7 | 132 | 36310 - Cinto de Segurança Completo para RoçadeiraMaterial do cinto: Nylon Maior liberdade de locomoção durante o uso da máquina. Facilita os trabalhos de longa duração. Possui sistema de ajuste que permite a regulagem da da roçadeira,garantindo maior ergoonomia e conforto independente da altura do operador. Sistema de remoção rápida da roçadeira, basta puxar a fita vermelha para soltá-la do cinto. Indicado para roçadeiras a gasolina. | Un | Worker | 5 | 103,21243 | 516,06 |
| 7 | 133 | 29063 - Óculos de Segurança Grama\* Tendo proteção contra areia, vento e poeira e grama. \* Deve possuir faixa de cabeça elástica para melhor ajuste, podendo ser usado com respiradores semi-faciais e em sobreposição a óculos prescritos. \* Deve possuir lente de alta resistência que garanta a integridade do trabalhador. | Un | Worker | 5 | 9,46903 | 47,35 |
| 7 | 134 | 36312 - Macacão de Segurança Tam.MMacacão operacional profissional Manga Longa Confeccionado em Brim, tecido 100% algodão Ideal para profissionais que trabalham na área da construção civil, mecânica, limpeza, serviços gerais, enfim todo trabalho operacional. Possui dois bolsos na parte frente e um bolso posterior. Gola esporte Frente fechada com botões que são protegidos. pode ser utilizado nas mais diversas atividades onde o uniforme exige mais resistência para os trabalhos mais pesados. | Un | DESTAQUE | 4 | 111,45048 | 445,80 |
| 7 | 135 | 36313 - Macacão de Segurança Tam.GMacacão operacional profissional Manga Longa Confeccionado em Brim, tecido 100% algodão Ideal para profissionais que trabalham na área da construção civil, mecânica, limpeza, serviços gerais, enfim todo trabalho operacional. Possui dois bolsos na parte frente e um bolso posterior. Gola esporte Frente fechada com botões que são protegidos. Pode ser utilizado nas mais diversas atividades onde o uniforme exige mais resistência para os trabalhos mais pesados | Un | DESTAQUE | 2 | 111,45048 | 222,90 |
| 7 | 137 | 36311 - Perneira de Proteção.Confeccionada em duas camadas de laminados de PVC. Possui 03 talas de segurança de polipropileno na parte frontal. Com proteção em polipropileno no joelho, presa através de solda eletrônica. Com fecho plásticos para ajustes ,metatarso fixado através de costuras. Fechamento nas bordas por meio de viés em material sintético. Com fechamento total em solda eletrônica. No quesito proteção contra mordida ou picada por animais peçonhentos (serpentes e aracnídeos) o equipamento mostrou-se resistente e portanto, eficaz para o devido fim. Promovendo a proteção do usuário desde que observadas as indicações e instruções do mesmo. | Un | Worker | 5 | 101,31862 | 506,59 |
| 7 | 142 | 35096 - Botina/Sapatão de segurança para trabalho, tamanho 42. | Un | CARTOM | 1 | 53,97347 | 53,97 |
| 8 | 35 | 27840 - REBITE 2.4 x 7.4.Embalado em caixa com 1000 un. Para rebitadeira pneumática, hidropneumática e manual, confeccionado em alumínio. | Un | Worker | 3 | 206,38034 | 619,14 |
| 8 | 77 | 32196 - Maleta Com Rebitador E 70 Rebites.Fabricado em aço estampado, deve possuir trava nos cabos e ser revestido com plástico de ótima qualidade, deve acompanhar chave e pontas, omprimento: 10” Acompanhar 4 bicos: :: 3/32” – 2,40 mm :: 1/8” – 3,20 mm :: 5/32” – 4,00 mm :: 3/16” – 4,80 mm Garantia: 6 meses de garantia • Marca de referência: Tramontina, Bremen, Worker. | Un | Worker | 3 | 247,47377 | 742,42 |
| 8 | 78 | 6352 - REBITE DE ALUMINIO 3,2 x 12MM.produzido 100% em alumínio com acabamento brilhante | Un | Worker | 100 | 0,08675 | 8,68 |
| 8 | 79 | 10110 - REBITE DE ALUMÍNIO 6,0 x 12MM.produzido 100% em alumínio com acabamento brilhante | Un | Worker | 150 | 0,19177 | 28,77 |
| 8 | 80 | 32197 - REBITE DE ALUMÍNIO 4,0 x 12MM.produzido 100% em alumínio com acabamento brilhante. | Un | Worker | 150 | 0,17046 | 25,57 |
| 8 | 81 | 32198 - REBITE DE ALUMÍNIO 2,0x12MM.produzido 100% em alumínio com acabamento brilhante. | Un | Worker | 150 | 0,08219 | 12,33 |
| 8 | 82 | 32199 - REBITE DE ALUMÍNIO 6,0x19MM.produzido 100% em alumínio com acabamento brilhante. | Un | Worker | 50 | 0,24199 | 12,10 |
| 14 | 48 | 6540 - \*CORDA DE NYLON, 8MM, COR BRANCA | M | Vila | 150 | 0,86109 | 129,16 |
| 14 | 49 | 32325 - CORDA DE NYLON 15MM. | M | Vila | 100 | 3,28291 | 328,29 |
| 14 | 50 | 32326 - CORDA DE NYLON 4MM BRANCA. | M | Vila | 500 | 0,56509 | 282,54 |
| 15 | 9 | 27821 - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA OU INOX 3/4. | Un | INCA | 70 | 1,50359 | 105,25 |
| 15 | 10 | 27822 - ARAME LISO PARA CERCA,1,24MM BOBINA COM 100MTS. | RL | GERDAU | 8 | 24,24533 | 193,96 |
| 15 | 31 | 27836 - PREGOS COM CABEÇA NA MEDIDA 12/12 PACOTE COM 1KG. | PCT | GERDAU | 10 | 23,49354 | 234,94 |
| 15 | 32 | 27837 - PREGOS COM CABEÇA NA MEDIDA 17/27 PACOTE COM 1KG. | PCT | GERDAU | 17 | 17,85509 | 303,54 |
| 15 | 118 | 29742 - Pregos 25 x 72 | KG | GERDAU | 70 | 23,03306 | 1.612,31 |
| **Total (R$):** | **24.056,99** |

**3877 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 (33.159.725/0001-86)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Qtde** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 2 | 7 | 27848 - LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL FLUORESCENTE 8W.Para utilização dentro de luminárias. Altura máxima de 81,5 mm. Largura máxima de 40 mm. Vita útil de pelo menos 6000 horas. Marca de referência: Philips, Osram ou qualquer marca que atenda as especificações e seja de qualidade similar. | Un | AVANT | 50 | 6,99063 | 349,53 |
| 2 | 8 | 27849 - Lâmpada econômica 25w. Vita útil de pelo mesmo 6000 horas. Lâmpada com alto rendimento, que garanta maior luminosidade com menor consumo de energia. Marca de referência: Philips, Osram ou qualquer marca que atenda as especificações e seja de qualidade similar. | Un | AVANT | 54 | 8,38876 | 452,99 |
| 2 | 40 | 27850 - LÂMPADA LED BULBO E-27 MÍNIMO 13,5W, EQUIVALENTE A 100W.Temperatura de cor 6.500 K. Durabilidade estimada de 15.000 horas. Índice de reprodução de cor (CRI) 80. Sugestão de marca: Philips. | Un | AVANT | 145 | 7,34017 | 1.064,32 |
| 2 | 41 | 27852 - LÂMPADA TUBULAR EM LED 60CM.Substitui as lâmpadas Fluorescentes Tradicionais de 30W, sem a necessidade de reator para funcionamento. Proporciona economia de 50% em relação ás lâmpadas fluorescentes. . Vida útil mínima de 25 mil horas e 3 anos de garantia; Cor: 6500k; Fluxo luminoso: 1600lm Acompanha Adaptador para instalação, quando incompatível em suporte para as lâmpadas tradicionais. Marca de Referência: Philips LEDTUBE MLED ESS. | Un | AVANT | 50 | 13,98127 | 699,06 |
| 2 | 42 | 27853 - LÂMPADA TUBULAR EM LED 120CM.Substitui as lâmpadas Fluorescentes Tradicionais de 40W, sem a necessidade de reator para funcionamento. Proporciona economia de 50% em relação ás lâmpadas fluorescentes. Vida útil mínima de 25 mil horas e 3 anos de garantia; Cor: 6500k; Fluxo luminoso: 1600lm Acompanha Adaptador para instalação, quando incompatível em suporte para as lâmpadas tradicionais. Marca de Referência: Philips LEDTUBE MLED ESS. | Un | AVANT | 145 | 14,68033 | 2.128,65 |
| 2 | 74 | 27857 - PLAFON FIXO BOCAL PORCELANA E-27 POTÊNCIA MÁXIMA 100W. | Un | demi | 10 | 4,54391 | 45,44 |
| 17 | 3 | 27802 - FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA.Acompanha 2 baterias de íons de lítio com, 18V. Especificações mínimas aproximadas: Máximo torque (junta pesada/junta leve): 34/18 Nm - Capacidade parafusamento: 8 mm - Máxima perfuração madeira: 29 mm, metal 10 mm Modelo de Referência: Bosch GSR1800 Li. Pode ser qualquer modelo que atenda às especificações expostas. | Un | BOSCH | 5 | 1.032,32747 | 5.161,64 |
| 17 | 110 | 35087 - Serra mármore 1.500W, 220V.Potência nominal absorvida 1,500W Nº de rotações (sem carga) 12200 r.p.m Peso aproximado 2.6 kg Garantia mínima exigida: 12 meses. A ferramenta deverá ser acompanhada de 2 discos de diamante e Chave sextavada. | Un | BOSCH | 1 | 598,61003 | 598,61 |
| 17 | 111 | 36343 - Furadeira de impacto. Características: Robusta carcaça de engrenagem tipo pote: maior vida útil e durabilidade do produto Interruptor eletrônico para melhor controle e ajuste de velocidade variável Punho auxiliar com bloqueio axial e radial: manuseio preciso e seguro Botão-trava: ideal para trabalhos contínuos Especificações Técnicas: Tensão: 220V Potência: 750W Nº de rotações (sem carga): 0 – 3.250 RPM Impactos por minuto: 0 – 48.500 IPM Mandril: 1/2" (13mm) Diâmetro máx. Perfuração: # Concreto: 16mm # Aço: 13mm # Madeira: 30mm Garantia: 01 ano. | Un | PHILCO | 1 | 379,7526 | 379,75 |
| **Total (R$):** | **10.879,99** |

 **3722 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA (01.276.119/0001-54)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Qtde** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 3 | 14 | 27823 - Bastão de cola quente transparente 11mm, pacote com 1kg | PCT | interbrinq | 11 | 34,08235 | 374,91 |
| 3 | 22 | 27832 - FITA VEDA ROSCA. Fita Veda Rosca, Material Teflon, Comprimento 50 M, Largura 18 Mm, Espessura 0,06 A 0,08 Mm, Resistência Temperatura-200 A 260 ¨C, Normas Técnicas Abnt, Mil Spec T-27730-A | Un | multifita | 42 | 6,2637 | 263,08 |
| 3 | 30 | 27813 - PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTÃO DE 11MM,80W 220VO aplicador deve conter capacidade de aquecimento que proporcione uma aplicação eficiente e rápida. Sua carcaça deve ser elaborada com plástico de alta qualidade para proporcionar maior durabilidade. Gatilho deve ser de boa qualidade e que permita o fluxo contínuo de cola. | Un | Worker | 11 | 56,37328 | 620,11 |
| 3 | 46 | 6804 - SILICONE 280GR. | Un | TEKBOND | 27 | 12,5274 | 338,24 |
| 3 | 47 | 7170 - BISNAGA COLA ADESIVO PARA CANO 75G INCOLOR. | Un | PISAFIX | 24 | 5,01096 | 120,26 |
| 3 | 60 | 32306 - SIFÃO FLEXÍVEL DUPLO SANFONADO 72CM.O Sifão Duplo Sanfonado permite a captação de dois tanques, pias ou lavatórios simultaneamente. Possui fácil manutenção do sistema de sifão copo e impede o retorno do mau cheiro da tubulação de esgoto, fabricado em Polipropileno. | Un | LIEGE | 10 | 14,09332 | 140,93 |
| 3 | 83 | 32305 - APLICADOR DE SILICONE TUBULAR. Fabricado com Corpo em Alumínio de alta resistência, iIndicado para aplicar silicone (massa) e outros produtos comercializados em tubo com até 9”. | Un | Vila | 1 | 23,80205 | 23,80 |
| 3 | 84 | 32307 - SIFÃO FLEXÍVEL SANFONADO 72CM. | Un | LIEGE | 26 | 4,38459 | 114,00 |
| 3 | 85 | 32308 - SIFÃO FLEXÍVEL SANFONADO 1,5M. | Un | LIEGE | 9 | 8,76918 | 78,92 |
| 3 | 86 | 32309 - TUBO FLEXÍVEL 40CM. | Un | plasboon | 8 | 5,48074 | 43,85 |
| 3 | 87 | 32310 - TUBO FLEXÍVEL 60CM. | Un | plasboon | 8 | 7,51644 | 60,13 |
| 3 | 90 | 23854 - CANO 20MM (BARRA 6,00).Material PVC | Un | Tubozan | 6 | 14,23425 | 85,41 |
| 3 | 91 | 32315 - CONEXÃO PARA CANO 20MM TIPO T. | Un | Krona | 8 | 0,78296 | 6,26 |
| 3 | 92 | 32317 - CONEXÃO LUVA PARA CANO 20MM. | Un | Krona | 27 | 0,78296 | 21,14 |
| 3 | 93 | 32318 - CONEXÃO PARA CANO TIPO JOELHO.(20mm) | Un | Krona | 27 | 0,78296 | 21,14 |
| 3 | 94 | 32320 - CURVA PARA CANO 20MM 90º. | Un | Krona | 10 | 1,28406 | 12,84 |
| 3 | 95 | 32321 - CURVA 45º PARA CANO 20MM. | Un | Krona | 10 | 1,38584 | 13,86 |
| 3 | 96 | 32322 - JOELHO COM ROSCA INTERNA PARA CANO 20MM. | Un | Krona | 10 | 1,20576 | 12,06 |
| 3 | 119 | 36292 - Barra de Cano 25mmBarra de cano de PVC contendo 6mts de comprimento | Un | Tubozan | 5 | 17,82022 | 89,10 |
| 3 | 120 | 7760 - LUVA SOLDÁVEL 25MM | Un | Krona | 24 | 0,86909 | 20,86 |
| 3 | 121 | 36293 - Barra de Cano 32mmBarra de cano de PVC contendo 6mts de comprimento | Un | Krona | 5 | 24,72595 | 123,63 |
| 3 | 122 | 7761 - LUVA SOLDÁVEL PVC 32MM | Un | Krona | 24 | 1,75384 | 42,09 |
| 3 | 140 | 32323 - JOELHO COM ROSCA INTERNA PARA CANO 25MM. | Un | Krona | 10 | 1,33887 | 13,39 |
| 9 | 4 | 27846 - FIO PARALELO BRANCO ROLO COM 100MTS,2x2,5 FLEXÍVEL. | RL | ultraflex | 6 | 420,00 | 2.520,00 |
| 9 | 18 | 27844 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS, COM PELO MENOS 3 TOMADAS,250V. | Un | Ilumi | 7 | 34,00 | 238,00 |
| 9 | 19 | 27845 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 30 METROS CABO PP,FIO 2x2 COM PINO MACHO E FÊMEA. | Un | MEC TRONIC | 7 | 154,00 | 1.078,00 |
| 9 | 23 | 27847 - FITA ISOLANTE.Fita isolante, cor preta, composta em filme de pvc com adesivo a base de borracha. Tensão de isolamento mínima de 750v. Medida: 10 metros de comprimento por 19 milímetros de largura. | RL | kian | 67 | 4,00 | 268,00 |
| 9 | 33 | 27858 - PLUG PARA EXTENSÃO FÊMEA.10a, 250v, p/ 2 pinos, fabricado em plástico poliamida antichama, componentes condutores em liga de cobre, produzido conforme NBR 14136. | Un | Ilumi | 35 | 5,00 | 175,00 |
| 9 | 34 | 27859 - PLUG PARA EXTENSÃO MACHO.10a, 250v, 2 pinos maciços em liga de cobre, fabricado em plástico poliamida antichama, componentes condutores em liga de cobre, produzido conforme NBR 14136 | Un | Ilumi | 35 | 4,00 | 140,00 |
| 9 | 39 | 27860 - T (BENJAMIM) ADAPTADOR COM 3 ENTRADAS. | Un | es plug | 57 | 4,00 | 228,00 |
| 9 | 97 | 32311 - CABO FLEXÍVEL ELÉTRICO 750V 10MM.Recomendado para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos, sinalizações, etc. Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas), tensões nominal até 450/750V. Deve possuir isolação de composto termoplástico polivinílico e ser certificado pelo Inmetro. Marca referência: SIL Fios, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | M | Corfio | 1 | 11,29 | 11,29 |
| 9 | 113 | 32886 - BOMBA SUBMERSA 220VBomba Submersa BSL-900 220v Aplicações - Abastecimento doméstico - Jardinagem e pequenas irrigações - Transferência de água limpa de poços, cisternas e reservatórios subterrâneos Vazão máxima: 2300 l/h Pressão máxima: 80 m.c.a. Condições de Operação - Diâmetro do poço: superior a 8"" (pol.) - Temperatura máxima de água: 35oC - Submersão máxima: 20 metros 1 ano de garantia (válido somente no Brasil) Parafusos em aço inox Corpo em alumínio Temperatura máxima da água (°C):35 Pressão máxima(m.c.a.\*): 80 Peso(kg):5,5 Altura x Diâmetro (mm): 295 x 177 Tensão de alimentação (V~):220 Potência (W):430 Frequência (Hz):60 Conexão hidráulica – saída (POLEGADA): 1” Corpo em alumínio Parafusos em aço inox 1 ano de garantia (válido somente no Brasil) \*m.c.a = metros de coluna d’água | Un | maxibombas | 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 9 | 123 | 36296 - Cabo PP 3 condutores 500W 3X2, 5mm | MT | ultraflex | 100 | 7,40 | 740,00 |
| 9 | 124 | 36294 - Plug Macho Padrão 2P + T 20 ACom 03 pinos. | Un | Ilumi | 6 | 8,00 | 48,00 |
| 9 | 125 | 36295 - Plug Fêmea 20 ACom 03 pinos. | Un | Ilumi | 6 | 6,00 | 36,00 |
| 9 | 138 | 26637 - Barra de canaleta com fita adesivaBarra de 02 MTS. | BARRA | Ilumi | 20 | 8,50 | 170,00 |
| 10 | 5 | 27805 - JOGO DE BROCAS PARA CONCRETO,COM PONTA DE METAL DURO/VÍDEA 4MM A 10MM, COM 05 PEÇAS.1 Jogo de brocas para concreto com 5 peças, sendo: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm e 10 mm. Indicado para concreto e alvenaria. Possui ponta de metal duro/vídea, proporcionando maior durabilidade. Conta com acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão, além de cartela plástica que facilita a acomodação/organização das brocas. Sugestão de marca: Vonder. | Un | VONDER | 5 | 33,24885 | 166,24 |
| 10 | 11 | 27790 - BROCA Nº 6 DE VIDEA PARA CONCRETO.Produzidas em aço em formato helicoidal que tem a função de extrair o pó de dentro do orifício. Extremidade destinada a perfurar, com ponta de videa que tem uma dureza necessária para cortar concreto, alvenaria, cerâmica. A ponta deve possuir uma afiação eficaz, a qual proporcione uma excelente centragem e perfeita qualidade do furo. Marcas de referência: Irwin, Bosch, Tramontina, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | NOVE54 | 9 | 5,16516 | 46,49 |
| 10 | 12 | 27791 - BROCA Nº 08 DE VIDEA PARA CONCRETO.Produzidas em aço em formato helicoidal que tem a função de extrair o pó de dentro do orifício. Extremidade destinada a perfurar, com ponta de videa que tem uma dureza necessária para cortar concreto, alvenaria, cerâmica. A ponta deve possuir uma afiação eficaz, a qual proporcione uma excelente centragem e perfeita qualidade do furo. Marcas de referência: Irwin, Bosch, Tramontina, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | NOVE54 | 8 | 7,3788 | 59,03 |
| 10 | 13 | 32076 - BROCAS 3 PONTAS PARA MADEIRA 06MM.Elevada resistência ao desgaste, geometria da ponta que permite a execução de furos com elevada velocidade de penetração em qualquer tipo de madeira, canal Helicoidal, Haste cilíndrica. A ponta deve possuir uma afiação eficaz, a qual proporcione uma excelente centragem e perfeita qualidade do furo. Marcas de referência: Irwin, Bosch, Tramontina, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | NOVE54 | 5 | 3,6894 | 18,45 |
| 10 | 25 | 27806 - JOGO DE BROCAS COM 3 PONTAS PARA MADEIRA 07 PÇAS.• Jogo de brocas com 3 pontas • Aplicações em madeira • Acompanha estojo plástico com marcações de medidas, para armazenamento das ferramentas • Contém pelo menos 7 peças, sendo de medidas: - 3mm – 4mm – 5mm – 6mm – 7mm – 8mm – 10mm | Un | VONDER | 3 | 59,8863 | 179,66 |
| 10 | 43 | 32302 - PARAFUSO PHILIPS PH TAMANHO 4,5 X 30.. | Un | VONDER | 900 | 0,12544 | 112,90 |
| 10 | 44 | 32303 - PARAFUSO PHILIPS PH TAMANHO 4,5 X 50. | Un | VONDER | 1.000 | 0,14758 | 147,58 |
| 10 | 45 | 32304 - PARAFUSO PHILIPS COM PH TAMANHO 4,5 X 70. | Un | VONDER | 1.000 | 0,20661 | 206,61 |
| 10 | 64 | 27792 - BROCA 12MM PARA CONCRETO.Produzidas em aço em formato helicoidal que tem a função de extrair o pó de dentro do orifício. Extremidade destinada a perfurar, com ponta de videa que tem uma dureza necessária para cortar concreto, alvenaria, cerâmica. A ponta deve possuir uma afiação eficaz, a qual proporcione uma excelente centragem e perfeita qualidade do furo. Marcas de referência: Irwin, Bosch, Tramontina, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | NOVE54 | 2 | 18,44699 | 36,89 |
| 10 | 65 | 32077 - BROCAS 03 PONTAS PARA MADEIRA 08MM.Elevada resistência ao desgaste, geometria da ponta que permite a execução de furos com elevada velocidade de penetração em qualquer tipo de madeira, canal Helicoidal, Haste cilíndrica. A ponta deve possuir uma afiação eficaz, a qual proporcione uma excelente centragem e perfeita qualidade do furo. Marcas de referência: Irwin, Bosch, Tramontina, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | NOVE54 | 3 | 5,90304 | 17,71 |
| 10 | 66 | 32078 - BROCAS 06 PONTAS PARA MADEIRA 12MM.Elevada resistência ao desgaste, geometria da ponta que permite a execução de furos com elevada velocidade de penetração em qualquer tipo de madeira, canal Helicoidal, Haste cilíndrica. A ponta deve possuir uma afiação eficaz, a qual proporcione uma excelente centragem e perfeita qualidade do furo. Marcas de referência: Irwin, Bosch, Tramontina, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | NOVE54 | 3 | 14,75759 | 44,27 |
| 10 | 67 | 27824 - BUCHAS Nº 06. | Un | USAF | 940 | 0,05165 | 48,55 |
| 10 | 68 | 27825 - BUCHAS Nº 08. | Un | USAF | 740 | 0,07379 | 54,60 |
| 10 | 116 | 32319 - Porca sextavada 5/16" e Parafuso de Ferro Sextavado Rosca 5/16" x 1 1/2". Caixa com 100 peças | Un | CISER | 1 | 76,03111 | 76,03 |
| 10 | 117 | 32324 - Porca sextavada 5/16" e Parafuso de Ferro Sextavado Rosca 5/16" x 2". Caixa com 100 peças | Un | CISER | 1 | 83,99283 | 83,99 |
| 12 | 107 | 32548 - Escada telescópica de alumínio 3,8 metros com 12 degraus.Escada em alumínio, contendo 12 degraus e capacidade de extensão de 3,8 metros tipo telescópica. Tamanho da escada aberta: 380x48x8.8 cm, tamanho aproximado da escada dobrada: 87x48x8.8 cm . | Un | VONDER | 1 | 592,62852 | 592,63 |
| 12 | 108 | 32549 - ESCADA EM ALUMÍNIO 8 DEGRAUS.Fabricada em alumínio e polipropileno, com pés antiderrapantes, trava de segurança, com capacidade de suportar pelo menos 120 quilos. | Un | alumasa | 3 | 235,79049 | 707,37 |
| 13 | 143 | 32331 - CORREIA V A32. | Un | NOVE54 | 5 | 6,34968 | 31,75 |
| 13 | 144 | 32332 - CORREIA V B67. | Un | NOVE54 | 5 | 20,68387 | 103,42 |
| 13 | 145 | 32333 - CORREIA V A74 | Un | NOVE54 | 5 | 14,96645 | 74,83 |
| 16 | 15 | 27826 - CADEADO EM LATÃO TRADICIONAL 40MM.Confeccionado em latão, haste em aço cementado e chaves em latão, deve conter duas chaves. Marcas de referência: Pado, Soprano, Stam ou qualquer outra marca de qualidade similar. | Un | PADO | 12 | 28,82087 | 345,85 |
| 16 | 16 | 27827 - CADEADO EM LATÃO 30MM.Corpo em latão, proporcionando resistência à oxidação/corrosão. Material da haste do cadeado: Aço temperado, contendo duas chaves. Marcas de referência: Pado, Soprano, Stam ou qualquer outra marca de qualidade similar. | Un | PADO | 15 | 19,57734 | 293,66 |
| 16 | 17 | 27828 - CADEADO EM LATÃO 20MM.Corpo em latão, proporcionando resistência à oxidação/corrosão. Material da haste do cadeado: Aço temperado, contendo duas chaves. Marcas de referência: Pado, Soprano, Stam ou qualquer outra marca de qualidade similar. | Un | PADO | 12 | 14,22083 | 170,65 |
| 16 | 21 | 27831 - FECHADURA PARA PORTA COM CILINDRO.Dimensão da Máquina da Fechadura 40mm Cor: Bronze Latonado Trinco reversível para instalação em portas que abram para a direita ou esquerda - Cilindro em zamac com pinos e chaves em latão Interno Composição da Maçaneta Alumínio Medida da Contra Testa 20mm x 13,5 cm Composição do Espelho/Roseta Aço Inoxidável Acompanha Ficha Técnica Sim Imune à corrosão Não Cilindro Acompanha Chaves | Un | SOPRANO | 13 | 40,75689 | 529,84 |
| 18 | 98 | 32316 - KIT COM 300 PEÇAS CONTENDO PARAFUSOS PORCAS ARRUELASContendo caixa organizadora com dimensões aproximadas 10,7 X 16,7 X 4,1 com divisórias. O kit deve conter pelo menos 4 tamanhos diferentes de parafusos/porcas/arruelas. Marca referência: Ciser, Jomarca, podendo ser outras marcas de qualidade similar. | Un | VONDER | 3 | 216,66667 | 650,00 |
| 19 | 59 | 17369 - Aspirador de Pó e Água 1300W - modelo : Acqua Power.Referência-AQP20. Cor: diversa, com Saco coletor de papel (modelo CSEFL) com certificação do INMETRO; capacidade: Reservatório de pó 8 L Vácuo: 150mBar Tensão: 110V Frequência: 50/60HZ Comprimento da mangueira: 1,5m Capacidade de armazenamento de Líquido: 20 litros. Dimensões: 320mm Largura:320mm Altura: 660mm Bocal para todos os tipos de piso. 02 tubos prolongadores Bocal para estofados Bocal para cantos e frestas Mangueira com controle de sucção. 01 saco descartável | Un | wap | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 20 | 109 | 36342 - Motoserra Mod.120 (gasolina)Especificações Técnicas minimas exigidas: Deslocamento do cilindro: 35cm³ Velocidade de marcha lenta: 3000rpm Diâmetro do cilindro: 37.9mm Curso de cilindro: 31mm Comprimento do sabre que acompanha: 14 Velocidade da corrente com potência máxima: 17.15m Peso: sem sabre: 4.4kg Volume do tanque de óleo: 0.15L Nível de potência sonora garantida: (LWA) 111DB(A) Nível de potência sonora medido: 109 db(A) Nível de pressão sonora na orelha do operador: 99 dB(A) Nível de vibração equivalente(ahv, eq) empunhadeira dianteira/traseira: 6,673m/s Volume do tanque de combustível: 0,25l Vela de ignição: maçarico CMR7H Modelo de referência: Husqvarna Garantia minima: 12 meses | Un | HUSQVARNA | 1 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| **Total (R$):** | **16.651,30** |

Arroio Trinta – SC, 9 de julho de 2021.

**ALCIDIR FELCHILCHER**

Prefeito Municipal