CONTRATO Nº 0030/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0038/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2021, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E A EMPRESA MGS – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

**O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA- SC**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede a Rua XV de Novembro, 26 em Arroio Trinta - SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor, **ALCIDIR FELCHILCHER**, inscrito no CPF sob o nº 518.040.009-06, e portador da Carteira de Identidade nº 1.518.8051, Residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s/n, Centro de Arroio Trinta-Santa Catarina doravante considerada CONTRATANTE e a empresa, **MGS – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 27.720.223/0001-80, com inscrição estadual nº 258326514, com sede na BR 470 Nº 7507, Sala 01, Canta Galo, Rio do Sul - SC, neste ato representada pelo, Senhor, **MARCOS AURÉLIO EGER,** brasileiro, sócio gerente, portador do CPF nº 031.386.729-14 e CI sob nº 3741346, residente e domiciliado em Rio do Sul– SC, doravante denominada **CONTRATADA e** perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada no **Processo Licitatório nº 0038/2021, PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021,** Doravante denominado o processo, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93 combinada com a Lei nº 8.883/94 e lei 10.520/2002, atendidas a cláusulas e condições que se enunciam a

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – **DO OBJETO**

* 1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO a **Aquisição de óleos lubrificantes, aditivos e filtros em proveito do Município de Arroio Trinta e do Fundo Municipal de Saúde de Arroio Trinta, visando a manutenção em caráter preventivo e periódico de máquinas, veículos e equipamentos pertencentes às suas frotas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, com fornecimento parcelado, ao longo do exercício de 2021**, conforme descrição abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Unid. medida** | **Marca** | **Qtde** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 14 | 76 | 28416 - Filtro de diesel (combustível)  Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Racor: RC 376 | Un | TURBO | 1 | 41,08413 | 41,08 |
| 14 | 77 | 28417 - Filtro de diesel Sedimentador Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Racor: S-3015 | Un | TURBO | 1 | 50,21394 | 50,21 |
| 14 | 78 | 28418 - Filtro de óleo lubrificante (cárter) Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008. Código Parker: RL - 377 | Un | TURBO | 1 | 68,47356 | 68,47 |
| 14 | 79 | 28420 - Filtro de ar externo Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código FRAM: FLI6120 | Un | TURBO | 1 | 109,55769 | 109,56 |
| 14 | 80 | 28421 - Filtro de ar interno Aplicação:Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008 Código FRAM FLI 6121 | Un | TURBO | 1 | 77,60337 | 77,60 |
| 14 | 81 | 35952 - Óleo de caixa Original Eaton SAE 40. De coloração verde, para aplicações médias e pesadas. Aplicação: Ford Cargo 2422 2008/2008. Código original EATON: 3001000R. Código original FORD: BG5X19589BA | L | LUBRAX | 50 | 31,04135 | 1.552,07 |
| 15 | 82 | 28426 - Filtro de óleo lubrificante do motor. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A9061800209. Código MANN: HU 945/2 x | Un | TURBO | 1 | 26,84149 | 26,84 |
| 15 | 83 | 28427 - Filtro Combustível. 712C/914C. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A0000901551. Código Mann: PU 1046 x | Un | TURBO | 1 | 37,57809 | 37,58 |
| 15 | 84 | 28428 - Elemento filtro combustível (separador de água).  Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A9584770015. Código Mann: WK 1060/4 | Un | TURBO | 1 | 65,18648 | 65,19 |
| 15 | 85 | 28430 - Filtro de ar primário. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: 634 528 0306 | Un | TURBO | 1 | 92,02797 | 92,03 |
| 15 | 86 | 28431 - Filtro de ar Secundário. Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: A 634 528 0306 | Un | TURBO | 1 | 65,18648 | 65,19 |
| 15 | 87 | 28432 - Filtro de cabine (ar condicionado). Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código Original: A6938350047. Código WEGA AKX4014 | Un | TURBO | 1 | 42,17949 | 42,18 |
| 16 | 88 | 28436 - Filtro de óleo lubrificante.  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG5X6731AA. Código Mann: W 950/26 | Un | TURBO | 1 | 62,42669 | 62,43 |
| 16 | 89 | 28437 - Filtro de combustível. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH1X9155AA. Código Mann: WK 954/2 x. | Un | TURBO | 1 | 91,239 | 91,24 |
| 16 | 90 | 28438 - Filtro de combustível (separador de água). Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH4X9N074AA. Código Parker/Racor: S-23070. | Un | TURBO | 1 | 62,42669 | 62,43 |
| 16 | 91 | 28442 - Filtro pólen. (ar condicionado) Aplicação : Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: 5M3518D543AB. Código Tecfil: ACP200 | Un | TURBO | 1 | 24,01026 | 24,01 |
| 16 | 92 | 28444 - Óleo de caixa Original Eaton SAE 40 de coloração verde, para aplicações médias e pesadas. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original EATON: 3001000R. Código original FORD: BG5X19589BA | L | LUBRAX | 50 | 30,73314 | 1.536,66 |
| 16 | 93 | 28445 - Óleo para direção hidráulica ATF Dexron III.  Fluído de coloração vermelha, que atenda simultâneamente às normas GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C-4 Que tenha cSt a 100 °C próxima (admite-se variação de+ - 1% ) de 7,3. Sugestões de produto: MOBIL ATF D/M, Lubrax ATF TDX Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014 | L | LUbrax ATF TDX | 4 | 47,06012 | 188,24 |
| 17 | 94 | 28480 - Filtro de óleo lubrificante  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: w 940/18 | Un | TURBO | 2 | 34,97483 | 69,95 |
| 17 | 95 | 28481 - Filtro de Combustível  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código Mann: P 945 x | Un | TURBO | 2 | 31,97699 | 63,95 |
| 17 | 96 | 28482 - Filtro de ar externo Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344135 | Un | TURBO | 3 | 74,94606 | 224,84 |
| 17 | 97 | 28483 - Filtro de ar interno  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código original: 87344136 | Un | TURBO | 3 | 54,96045 | 164,88 |
| 17 | 98 | 28484 - Filtro de óleo hidráulico  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010 Código PSH 112 Tecfil | Un | TURBO | 2 | 105,92377 | 211,85 |
| 17 | 99 | 28485 - Fluído de freio Lubrificante de base mineral com coloração verde, específico para sistemas hidráulicos de freios de tratores. Produzido de acordo com os padrões de qualidade da norma ISO 7308. Produtos de referência: Óleo Original NH 610 A; Tutela Brake LHM; Ambra Brake LHM. | L | Tutela Brake LHM | 3 | 134,90291 | 404,71 |
| 17 | 100 | 28486 - Óleo lubrificante multifuncional, viscosidade SAE 10w30 e classificação API GL-4.  Lubrificante mineral multiviscoso para múltiplas aplicações, de alto desempenho. Recomendado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos agrícolas. Possui elevada resistência à oxidação e ao cisalhamento. Deve atender às normas Caterpillar TO-2, Alisson C4, e normas CNH (Case-New Holland) MAT 3525 e 3505. Além disso, deverá possuir APROVAÇÃO pela norma ZF TE-ML 03E, ou 05F ou 21F ou ambas simultaneamente. Sugestões de produtos: Óleo original código NH410B, Lubrax Unitractor, Petronas ARBOR MTF 10W-30, entre outros. | GALÃO | Lubrax Unitractor | 4 | 409,70514 | 1.638,82 |
| 18 | 101 | 25128 - Filtro ar Externo Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 3522507 ou C 20 325 | Un | TURBO | 1 | 94,59227 | 94,59 |
| 18 | 102 | 28497 - Filtro de ar interno.  Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: CF 1000/MANN | Un | TURBO | 1 | 44,80687 | 44,81 |
| 18 | 103 | 25126 - Filtro Hidráulico Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984 Código original ou compatível: 215502 ou H 11 106/MANN | Un | TURBO | 1 | 92,60086 | 92,60 |
| 19 | 104 | 25143 - Filtro Lubrificante Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RP487 ou H 947/1/MANN | Un | TURBO | 1 | 34,92296 | 34,92 |
| 19 | 105 | 28498 - Filtro Combustível primário.  Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: RI392/Parker ou BFU 707/Mann ou FC161/Tecfil. Kit com 02 unidades. | KIT | TURBO | 1 | 24,94497 | 24,94 |
| 19 | 106 | 28499 - Filtro de combustível separador de água, (para copo) Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código RACOR: R26A50 ou PSD 530 TECFIL | Un | TURBO | 2 | 31,92957 | 63,86 |
| 19 | 107 | 25146 - Filtro Ar Externo Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: C 20 325/2 MANN ou AP9834 TECFIL. | Un | TURBO | 1 | 109,75789 | 109,76 |
| 19 | 108 | 28500 - Filtro de ar interno Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: CF 1000/MANN ou 3338478 | Un | TURBO | 1 | 44,90095 | 44,90 |
| 19 | 109 | 25148 - Filtro Transmissão Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original ou compatível: Clark 247052 ou BT8833/Baldwin | Un | TURBO | 2 | 421,07117 | 842,14 |
| 19 | 110 | 25144 - Filtro Hidráulico Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995. Código Original: 2526831 Código Fleetguard: HF6479 | Un | TURBO | 2 | 119,73588 | 239,47 |
| 20 | 111 | 28520 - Elemento do Filtro de Óleo.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80890 / MMH80900/GI | Un | TURBO | 2 | 279,79104 | 559,58 |
| 20 | 112 | 28521 - Elemento pré filtro de combustível.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80580 / MMH80590/GI | Un | TURBO | 1 | 263,80299 | 263,80 |
| 20 | 113 | 28522 - Elemento do filtro de combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11890 / KHH10490/GI | Un | TURBO | 2 | 227,82985 | 455,66 |
| 20 | 114 | 28523 - Filtro Diesel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: MMH80930 / MMH80930/GI | Un | TURBO | 2 | 165,87612 | 331,75 |
| 20 | 115 | 28524 - Reparo da Bomba de Combustível Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHH11900 / KHH11900/GI | Un | TURBO | 1 | 137,89701 | 137,90 |
| 20 | 116 | 28525 - Elemento do Filtro de Ar externo. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original:KLH10550 / MMH80100/GI | Un | TURBO | 2 | 262,80373 | 525,61 |
| 20 | 117 | 28526 - Elemento do Filtro de Ar interno. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10560 / MMH80090/GI | Un | TURBO | 2 | 324,75746 | 649,51 |
| 20 | 118 | 28527 - Elemento filtrante do sistema hidráulico Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KNJ14680 / KNJ14680/GI | Un | TURBO | 1 | 489,63433 | 489,63 |
| 20 | 119 | 28528 - Filtro hidráulico servo piloto  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ17730 / MMJ80090/GI | Un | TURBO | 2 | 324,75746 | 649,51 |
| 20 | 120 | 28529 - Elemento filtrante Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHJ22152 / KHJ22152/GI. | Un | TURBO | 2 | 144,89179 | 289,78 |
| 20 | 121 | 28530 - Corrente de transmissão de borracha Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KLH10610 ; KHR13570; MMH81000/GI | Un | TURBO | 1 | 259,80597 | 259,81 |
| 20 | 122 | 28531 - Corrente de transmissão de borracha Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KHR13570; MMH 81000 | Un | TURBO | 1 | 479,64179 | 479,64 |
| 20 | 123 | 28532 - Filtro de cabine A/C.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: PKHR13340 / MMR80030/GI | Un | TURBO | 2 | 224,83209 | 449,66 |
| 20 | 124 | 28533 - Filtro de cabine A/C int. Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original:PKHR13330 / MMR80050/GI | Un | TURBO | 2 | 214,83955 | 429,68 |
| 20 | 125 | 33310 - Filtro do Tanque Hidráulico Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: KNJ10660; MMJ 80040 | Un | TURBO | 2 | 239,8209 | 479,64 |
| 20 | 126 | 33311 - Anel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: LBQ1653 | Un | RENOTCH | 2 | 61,95373 | 123,91 |
| 20 | 127 | 33312 - Anel Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016. Código original: LBQ1302 | Un | RENOTCH | 2 | 59,95522 | 119,91 |
| 21 | 128 | 28538 - Filtro de óleo lubrificante  Aplicação: Britador Móvel CCM 5030; Codigo Tecfil: PSL 962 | Un | TURBO | 2 | 31,9096 | 63,82 |
| 21 | 129 | 28539 - Filtro de combustível  Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: BFU 707. Para bomba injetora Bosch ½ litro | Un | TURBO | 1 | 21,93785 | 21,94 |
| 21 | 130 | 28540 - Filtro de ar externo  Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código Mann: C 20 325/2 | Un | TURBO | 2 | 88,74859 | 177,50 |
| 21 | 131 | 28541 - Filtro de ar interno  Aplicação: Britador móvel CCM 5030. Código MANN: CF 1000 | Un | TURBO | 2 | 44,87288 | 89,75 |
| 22 | 132 | 33389 - Filtro de óleo lubrificante do motor.  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84228488 | Un | TURBO | 1 | 161,54905 | 161,55 |
| 22 | 133 | 33390 - Filtro de combustível. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84412164 | Un | TURBO | 1 | 94,15435 | 94,15 |
| 22 | 134 | 33391 - Filtro de combustível separador Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 8434882 | Un | TURBO | 1 | 208,13068 | 208,13 |
| 22 | 135 | 33394 - Filtro de ar interno (secundário). Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código Original: 84286397 | Un | TURBO | 1 | 123,88731 | 123,89 |
| 22 | 136 | 33395 - Filtro de ar externo. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84286399 | Un | TURBO | 1 | 178,39772 | 178,40 |
| 22 | 137 | 33396 - Filtro do evaporador da cabine. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84347979 | Un | TURBO | 1 | 203,17519 | 203,18 |
| 22 | 138 | 33397 - Filtro do evaporador da cabine. Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84350712 | Un | TURBO | 1 | 194,2553 | 194,26 |
| 22 | 139 | 33398 - Correia de transmissão Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014 | Un | Continental | 2 | 189,29981 | 378,60 |
| 22 | 140 | 33399 - Correia dentada compressor do ar condicionado Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014 | Un | Continental | 2 | 133,79829 | 267,60 |
| 22 | 141 | 33401 - Óleo do sistema hidráulico Lubrificante recomendado para sistemas hidrostáticos e hidráulicos de alta pressão, com viscosidade no grau ISO VG 68 e características antidesgaste AW. Atende às especificações DIN 51524 Parte 3 HVLP 68; MS 1216; Denison HF-0 e Cincinnati Milacron P-69. Em galões de 20L Produto de referência: AKCELA AW Hydraulic Fluid 68 Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014 | GALÃO | LUBRAX | 10 | 376,61742 | 3.766,17 |
| 22 | 142 | 33402 - Lubrificante para o diferencial traseiro central Lubrificante com viscosidade no grau SAE 80w-90 e nível de desempenho Api GL-5, dotado de características de extrema pressão (EP) e escorregamento limitado (limited slip), especificamente desenvolvido para aplicação em eixos de máquinas de terraplanagem equipadas com freios em banho de óleo e diferenciais de escorregamento limitado. Atende às exigências estabelecidas por MIL-L-2105 D; GTG LLP-007 E ZF TE-ML 21C Em galões de 20 litros Produto de referência: Akcela Axlepower Aplicação: Mononiveladora Case 845B | GALÃO | LUBRAX | 2 | 758,19033 | 1.516,38 |
| 22 | 143 | 33403 - Lubrificante para os tandem traseiros e freios  Lubrificante específico para transmissões e eixos de máquinas de terraplanagem, com viscosidade no grau SAE 20w-40 e nível de desempenho API GL-4. Atende às especificações MS 1317; ZF TE-ML 05F; ZF TE-ML 06K e ZF TE-ML 21F Em galões de 20L Produto de referência: Akcela Transaxle Fluid Aplicação: Motoniveladora Case 845B | GALÃO | AKCELA TRANSAXLE FLU | 7 | 515,3712 | 3.607,60 |
| 22 | 144 | 33404 - Lubrificante para o redutor do gira-circulo Lubrificante multiviscoso no grau SAE 80w-90, nível de desempenho API GL-5 e características de extrema pressão (EP) dotado de excelentes propriedades anti-espuma e antiemulsionantes para assegurar a máxima continuidade de lubrificação e melhor dispersão de calor. Atende às especificações MS 1316; ZF TE-ML 05A; ZF TE-ML 07ª; ZF TE-ML 21ª; MIL-L-2105 D Produto de referência: Akcela Gear 135H EP 80W-90 Em galões de 4 litros. Aplicação: Motoniveladora CASE 845B | GALÃO | Lubrax GL5 | 1 | 100,10095 | 100,10 |
| 23 | 145 | 25137 - Filtro de Ar Externo Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 580/12020 | Un | TURBO | 1 | 209,74317 | 209,74 |
| 23 | 146 | 25138 - Filtro de Ar Interno Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 580/12021 | Un | TURBO | 1 | 119,85324 | 119,85 |
| 23 | 147 | 25139 - Filtro Lubrificante do motor Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original ou Compatível: 320/04133A | Un | TURBO | 1 | 124,84713 | 124,85 |
| 23 | 148 | 25141 - Filtro Combustível Linha.  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original: 320/07138. | Un | TURBO | 1 | 355,56461 | 355,56 |
| 23 | 149 | 25142 - Elemento Filtrante de Combustível Lubricity Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original: 32/926107 | Un | TURBO | 1 | 749,08276 | 749,08 |
| 23 | 150 | 28890 - Elemento Filtrante Sedimentador. Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código Original:32/925915 | Un | TURBO | 2 | 263,67713 | 527,35 |
| 23 | 151 | 33314 - Correia do Ventilador Aplicação:Rolo Compactador JCB VM 115 Código: 320/08609 | Un | Continental | 1 | 363,55483 | 363,55 |
| 24 | 152 | 25129 - Filtro de Ar Secundário Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 227-7449/MANN | Un | TURBO | 3 | 94,94157 | 284,82 |
| 24 | 153 | 25130 - Filtro de Ar Primário Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 2277448; 293-4053 | Un | TURBO | 3 | 179,8893 | 539,67 |
| 24 | 154 | 25131 - Filtro Lubrificante Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original Cat 7W2326 ou P554407 DONALDSON | Un | TURBO | 2 | 119,9262 | 239,85 |
| 24 | 155 | 25132 - Filtro Sedimentador Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 1561200 | Un | TURBO | 3 | 94,94157 | 284,82 |
| 24 | 156 | 25133 - Filtro Separador Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível: 2289130; 3619554 | Un | TURBO | 3 | 119,9262 | 359,78 |
| 24 | 157 | 25136 - Filtro Transmissão Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13. Código Original ou Compatível:119-4740; 4717003 | Un | TURBO | 1 | 96,94034 | 96,94 |
| 24 | 158 | 33307 - Lubrificante para transmissão e trem de força SAE 30 Lubrificante de base mineral no grau SAE-30, que atenda simultaneamente aos requisitos das normas Caterpillar TO4, TO-4M e Alisson C4. Índice de viscosidade (ATSM D 445) igual ou superior a 95. Produtos de referência: Fluído OEM Caterpillar, CAT TDTO Cod. 7x-7855; Mobiltrans HD SAE 30; Petronas Tutela TRC 30. Embalado em baldes e/ou galões de 20L | GALÃO | Tutela TRC | 3 | 654,59717 | 1.963,79 |
| 24 | 159 | 33308 - Óleo hidráulico SAE 10W Fluído hidráulico de alto desempenho, que permite longos intervalos de drenagem e menores custos de operação. Índice de Viscosidade ATSM D2270 superior a 105. Produtos de referência: Fluído OEM Caterpillar Hydo Advanced 10, Cod: 309-6942; Mobil Hydraulic 10W Deve ser embalado em baldes e/ou galões de 20L. | GALÃO | Lubrax Grans HR | 3 | 649,60025 | 1.948,80 |
| 24 | 160 | 33309 - Aditivo para óleo de freio e eixos.  Fluído original Caterpillar, recomendado pelo fabricante do equipamento para reduzir o ruído e vibrações oriundas do sistema de freios, bem como o desgaste. Em balagem de 1 litro. Código Original: 197-0017. | Un | Lubrax Unitractor | 1 | 781,51907 | 781,52 |
| 25 | 161 | 28509 - Filtro de óleo do motor.  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 4897898; 84228488 | Un | TURBO | 2 | 119,94079 | 239,88 |
| 25 | 162 | 28510 - Filtro de combustível  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 84412164 | Un | TURBO | 2 | 119,94079 | 239,88 |
| 25 | 163 | 28511 - Filtro de combustível (separador água) Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87435525; 84565926 | Un | TURBO | 2 | 124,93832 | 249,88 |
| 25 | 164 | 28514 - Filtro de cabine. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87691825; 60-4452T2 | Un | TURBO | 2 | 329,83717 | 659,67 |
| 25 | 165 | 28515 - Filtro de cabine. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87397414 | Un | TURBO | 2 | 319,84211 | 639,68 |
| 25 | 166 | 28516 - Filtro de ar primário. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 86993191; 48028822NXP | Un | TURBO | 2 | 239,88158 | 479,76 |
| 25 | 167 | 28517 - Filtro de ar secundário.  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 86993192; 48028831NXP | Un | TURBO | 2 | 94,95313 | 189,91 |
| 25 | 168 | 28519 - Filtro ar circulação motor. (respiro do motor)  Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L. Código original: 2992447 Caixa c/ 2 unidades e anel de vedação | Un | TURBO | 2 | 494,75576 | 989,51 |
| 25 | 169 | 28119 - Correia De Borracha. Código original: 87561763 Aplicaçãõ: Trator Case Modelo 1150L | Un | Continental | 2 | 449,77797 | 899,56 |
| 25 | 170 | 33318 - Lubrificante para sistema hidráulico e transmissão e sistema de inclinação da cabine SAE 10W-30 Lubrificante utilizado em motores a gasolina e sistemas hidráulicos, com viscosidade no grau SAE 10w30 e nível de desempenho API SN. Atende aos padrões de desempenho estabelecidos por ILSAC GF-5 e MAT 3560 Galão de 20 litros. Produto de referência: Akcela Auto Supreme 10w30. Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L ano 2016. | GALÃO | Lubrax Unitractor | 6 | 549,72862 | 3.298,37 |
| 25 | 171 | 33319 - Lubrificante para os roletes e roda tensora. SAE 80w-90 Lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, com viscosidade no grau SAE 80w90, nível de desempenho API GL-5 e aditivação de extrema pressão. Homologado pelas normas MAT 3511 e MIL-L-2105D. Produto de Referência: Petronas Akcela Gear 135 H EP SAE 80w90 Aplicação: Trator Case 1150 L Galão de 20 litros. | GALÃO | Lubrax GL5 | 1 | 749,62994 | 749,63 |
| 25 | 172 | 28513 - Elemento. Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 435141 A 1 | Un | TURBO | 4 | 379,8125 | 1.519,25 |
| 25 | 173 | 28518 - Filtro de proteção Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87551016 | Un | TURBO | 4 | 479,76316 | 1.919,05 |
| 25 | 174 | 35953 - Correia Alternador. S-87561763, V-Belt 3.56 mm, Wx 1778.00 mml. Aplicaçãõ: Trator Case Modelo 1150L | Un | Continental | 2 | 529,73849 | 1.059,48 |
| 25 | 175 | 35954 - Correia ar condicionado. 21.87451034 V-Belt 12.70 mm, Wx 1012.80 mml. Aplicaçãõ: Trator Case Modelo 1150L | Un | Continental | 3 | 348,8278 | 1.046,48 |
| 26 | 176 | 25112 - Filtro de Combustível Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 84299977 | Un | TURBO | 1 | 94,90155 | 94,90 |
| 26 | 177 | 25113 - Filtro de Ar Externo Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 86982522 | Un | TURBO | 2 | 161,83212 | 323,66 |
| 26 | 178 | 25114 - Filtro de Ar Interno Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 86982523 | Un | TURBO | 2 | 147,84663 | 295,69 |
| 26 | 179 | 25115 - Filtro de Lubrificante Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 87415600 ou 84475542 | Un | TURBO | 1 | 44,95337 | 44,95 |
| 26 | 180 | 33317 - Correia de Transmissão de Borracha Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012 Código original: 47396937 | Un | Continental | 1 | 204,78756 | 204,79 |
| 27 | 181 | 34409 - Filtro combustível 11LG-70010. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 2 | 131,35769 | 262,72 |
| 27 | 182 | 34410 - Filtro ar condicionado 11Q6-90510. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 2 | 44,78103 | 89,56 |
| 27 | 183 | 34412 - Filtro lubrificante 11N8-70110. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 2 | 144,29443 | 288,59 |
| 27 | 184 | 34413 - Filtro separador de água 11QA-71040.BR OU R90-10M PARKER/RACOR. Com encaixe para copo.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 1 | 74,63505 | 74,64 |
| 27 | 185 | 34414 - Pré filtro 11NA-72011 OU R90-10M PARKER/RACOR. Com encaixe para copo.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 1 | 129,36742 | 129,37 |
| 27 | 186 | 34415 - Filtro de ar externo 11Q6-28030. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 2 | 278,63752 | 557,28 |
| 27 | 187 | 34416 - Filtro Retorno hid. 31RF-10100. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 2 | 313,46721 | 626,93 |
| 27 | 188 | 34418 - Filtro respiro tanque 31EE-02110-A. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 3 | 48,76157 | 146,28 |
| 27 | 189 | 34419 - Filtro de ar interno 11Q6-28020. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 3 | 179,12412 | 537,37 |
| 27 | 190 | 34420 - Correia ar condicionado 11N6-90250.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | TURBO | 1 | 78,61558 | 78,62 |
| 27 | 191 | 34421 - Correia motor 3289930  Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | Continental | 1 | 985,18265 | 985,18 |
| 27 | 192 | 34422 - Dentes 52718. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | Metisa | 10 | 291,57426 | 2.915,74 |
| 27 | 193 | 34423 - Trava da unha 55518. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | Metisa | 10 | 29,20718 | 292,07 |
| 27 | 194 | 34424 - Pino trava da unha 55029. Aplicação: Escavadeira hidráulica Hyundai R160LC-9SB. | Un | Metisa | 10 | 27,56521 | 275,65 |
| 28 | 195 | 34432 - Elemento interno. filtro de ar - RK 219001058/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | TURBO | 2 | 78,1147 | 156,23 |
| 28 | 196 | 34433 - Filtro externo do ar RK-219001057/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | TURBO | 2 | 74,15953 | 148,32 |
| 28 | 197 | 34435 - Elemento sedimentador combustível RK-218002539/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | TURBO | 1 | 99,86816 | 99,87 |
| 28 | 198 | 34436 - Filtro óleo lubrificante RK-100000055580/GI. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | TURBO | 2 | 88,00264 | 176,01 |
| 28 | 199 | 34437 - ELEMENTO COMBUSTÍVEL MAR-1 Código Randon: RK-1000000173073/G-Mono. Código MWM: 9.0541.15.1.0023 Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | TURBO | 1 | 75,14832 | 75,15 |
| 28 | 200 | 34438 - Filtro ar condicionado RK-218004412/G. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | TURBO | 4 | 84,04746 | 336,19 |
| 28 | 201 | 34440 - Arruela vedação filtro motor RK-219001497/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | RENOTECH | 2 | 16,3151 | 32,63 |
| 28 | 202 | 34443 - Correia RK-219001747/G-Trib. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | Continental | 1 | 199,73632 | 199,74 |
| 28 | 203 | 34446 - Polia RK-219001256/G-M. Aplicação: Retroescavadeira Randon RD406A. | Un | RENOTECH | 1 | 381,67436 | 381,67 |
| 28 | 204 | 34453 - Lubrificante da transmissão e eixos RK-10000016388. Lubrificante multifuncional no grau SAE 10W-30, com nível de desempenho API GL-4 e que atenda aos padrões de qualidade exigidos pela norma técnica Allison C-4. De acordo com as exigências do fabricante no manual de operações do equipamento, somente serão aceitos os seguintes produtos: • Texaco-Chevron: TDH Oil Special; ou • Castrol: Agri Transplus; ou • Exxon-Mobil: Mobilfluid 424 O fornecedor que optar em cotar outras marcas que não sejam as recomendadas pelo fabricante terá sua proposta desclassificada neste lote, em momento anterior a fase de lances. Em galões de 20 Litros. | GALÃO | Exxon Mobil | 3 | 464,73303 | 1.394,20 |
| 34 | 210 | 28887 - ÓLEO LUBRIFICANTE NEUTRO (DESENGRIPANTE). Possui penetração desengripante, anticorrosiva em contatos elétricos, podendo ser utilizado na limpeza de todos os tipos de veículos sem agredir borrachas e a pintura, eliminador de água, a base de mistura de minerais e derivados de petróleo, com as características de não ressecar borrachas, não atacar a pintura, não agredir à madeira, plásticos ou tecidos. Recomendado pela Yamaha para limpeza do sistema de alimentação em motores com intervalos prolongados de desuso. Quando submetidas à testes de proteção anticorrosiva, chapas tratadas com o produto, submetidas a jato de salmoura, (FED STD 151) não devem apresentar corrosão, no mínimo, pelas primeiras 50 horas. Não conduz eletricidade até 12.000 V. Sugestão de produto: WD 40. Unidade de fornecimento: Deve ser fornecido em latas de 300 ml, embaladas em caixas com 12 latas. Cada lata deve vir acompanhada de um pequeno cano direcionador para aplicação do produto em locais difícil acesso, e o Spray deve ser capaz de operar mesmo quando colocada a lata de cabeça para baixo. | Lata | AXIS | 24 | 39,61479 | 950,75 |
| 34 | 211 | 35955 - Óleo Fluído de Freio DOT4, 500 ml. | Un | AXIS | 24 | 27,54171 | 661,00 |
| 34 | 212 | 35956 - Óleo fluído de freio DOT3, 500 ml. | Un | AXIS | 24 | 24,05184 | 577,24 |
| 35 | 213 | 29616 - ÓLEO 2T 500ML. Lubrificante de elevado poder detergente para motores dois tempos, boa miscibilidade em gasolina, aditivação anticorrosiva, ação antidesgaste, protege contra pré ignição, uso em baixas proporções de mistura. Assegura limpeza interna do motor, evitando o acúmulo de resíduos de carbono e a formação de vernizes e lacas, classificação JASOFB. ANP 9690. Deve atender a norma ABNT NBR 14725-2. Marca de referência: Castrol | Un | AXIS | 30 | 31,96667 | 959,00 |
| 36 | 214 | 33410 - Óleo lubrificante do motor 10W30. Lubrificante multiviscoso no grau SAE 10w-30, utilizado em motocicletas e motores estacionários da marca Honda, de base semissintética, nível de desempenho API SL e classificação JASO MA. Frascos de 1l | L | AXIS | 1 | 26,77311 | 26,77 |
| 36 | 215 | 33411 - Óleo da Bomba. Óleo hidráulico com viscosidade no grau ISO VG 46, que atenda à norma DIN 51524 parte 1. Frascos de 500 ml | Un | AXIS | 4 | 22,80672 | 91,23 |
| **Total (R$):** | | | | | | | **64.031,95** |

* 1. Os materiais deverão ser entregues, sem custos adicionais, no Almoxarifado Central do Município de Arroio Trinta, localizado à Rua do Comércio, Centro, Arroio Trinta, SC, de segunda à sexta feira, em horário de expediente.
  2. Devido à grande quantidade de itens, o fornecedor deve comunicar o Município com antecedência sobre o momento de entrega, afim de que se possa providenciar o espaço físico necessário para o armazenamento dos itens no almoxarifado.
  3. Após a entrega dos itens no Almoxarifado, a Licitante vencedora dos lotes de parte I deverá promover a instalaçãodos mesmos em seus respectivos veículos, quando comunicada, por escrito, pela autoridade competente, em até 48 horas após o recebimento da notificação.

**1.3.** O prazo de entrega dos materiais licitados será de 7 dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento por parte da empresa vencedora, em remessas parceladas, que poderão ocorrer no prazo máximo de até a data de 31/12/2021. Correm por conta da empresa contratada todas as despesas com a entrega.

**1.4.** Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e outros, correrão por conta da proponente vencedora

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO**

**2.1.** O presente instrumento, independentemente de sua transcrição, encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 0038/2021 - PR, Pregão Presencial nº 0013/2021 - PR

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** A despesa deste contrato correrá a conta de elementos do Orçamento de 2021, conforme segue:

**128 - 2 . 3001 . 10 . 304 . 9 . 2.22 . 1 . 339000 Aplicações Diretas**

**113 - 2 . 3001 . 10 . 301 . 9 . 2.17 . 1 . 339000 Aplicações Diretas**

**6 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 1 . 339000 Aplicações Diretas**

**194 - 1 . 2010 . 26 . 782 . 23 . 2.43 . 1 . 339000 Aplicações Diretas**

**32 - 1 . 2003 . 20 . 606 . 20 . 2.41 . 1 . 339000 Aplicações Diretas**

**54 - 1 . 2004 . 12 . 364 . 12 . 2.29 . 1 . 339000 Aplicações Diretas**

**39 - 1 . 2004 . 12 . 361 . 12 . 2.26 . 1 . 339000 Aplicações Diretas**

**82 - 1 . 2006 . 15 . 452 . 17 . 2.36 . 1 . 339000 Aplicações Diretas**

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E VALOR**

**4.1.** O pagamento será efetuado por transferência bancária, em até 30 (trinta) dias após cada fornecimento de mercadoria, acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura, apresentadas na Tesouraria da Prefeitura.

**4.2.** O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação

**4.3.** Nenhum pagamento será efetuado à contratada vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

**4.4.** A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, atualizada.

**4.5.** Só haverá reajuste na ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE**

**5.1.** As obrigações da contratada são as descritas no edital.

**5.2 –** São atribuições e condições da contratante aquelas descritas no edital.

**5.3** - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, garantida previa e ampla defesa em processo administrativo.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES**

**6.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 a Contratada que:

**6.1.2.** Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

**6.1.3.** Apresentar documentação falsa;

**6.1.4.** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

**6.1.5.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;

**6.1.6.** Não mantiver a proposta;

**6.1.7.** Cometer fraude fiscal;

**6.1.8.** Comportar-se de modo inidôneo.

**6.2.** De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

**6.3.** Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:

**6.3.1.** Advertência;

**6.3.2.** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao recusar-se ou deixar de executar quaisquer dos itens empenhados.

**6.3.3.** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no atraso da execução dos serviços solicitados, por prazo superior a 30 dias ou em casos de rescisão contratual.

**6.3.4.** suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**6.4.** Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, à esta será aplicada multa de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) sobre o total devido, por dia de atraso, limitado ao valor máximo de 10% do valor da parcela inadimplida (considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado).

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

**7.1.** A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os processos de inspeção dos produtos, verificação e controle a serem adotadas pelo Contratante.

**7.2.** A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos serviços contratados, e as suas consequências e implicações próximas ou remotas.

**7.3.** Ficam designados para a fiscalização da execução contratual o Sr. Angelo Araldi, Mecânico do Município, e-mail **obras@arroiotrinta.sc.gov.br** e telefone (49) 3535 0110 e o servidor designado como Responsável pelo Almoxarifado

**7.3.1 –** O Fiscal será assessorado tecnicamente, sempre que necessário, pelos profissionais do Município em suas respectivas áreas de atuação.

**7.3.2 –** Caberá ao Fiscal verificar se o objeto do presente certame, atende à todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado.

**7.3.3** O fiscal do contrato deverá, por ocasião do recebimento:

1. Verificar o cumprimento das características e especificações constantes no edital e seus anexos, com relação ao produto que estará sendo entregue pelo Licitante vencedor.
2. Confrontar a marca e fabricante do produto a ser entregue com relação à marca e fabricante do produto constante na Autorização de Fornecimento, de forma a constatar o cumprimento, por parte do Licitante Vencedor, da sua proposta de preços vencedora, habilitada, adjudicada e homologada.
3. Anotar e documentar em registro próprio e circunstanciado todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização e correção das faltas ou defeitos observados.
4. Cobrar, junto à licitante vencedora, o cumprimento dos prazos bem como todas as demais condições do edital e contrato.

**CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA**

**8.2.** Este contrato vige da data de sua assinatura até 31/12/2021, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, por mais seis meses, caso toda a quantidade licitada ainda não tenha sido consumida, e alterado nos casos previstos no Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA**

**9.1.** O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES**

**10.1.** As Contratadas assumem, como exclusivamente seus, as despesas decorrentes do transporte do objeto assim como, dos funcionários. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros, bem como, pelos seguros de Lei.

**10.2.** Os danos e os prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito)horas, contados da notificação administrativa a Contratada, sob pena de multa.

**10.3.** O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

**10.4.** O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

**10.5.** A Contratada manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

**10.6.** A contratante se responsabilizará pela substituição de produtos entregues fora do padrão de qualidade, sem ônus adicional à Prefeitura.

**10.7.** Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO**

**11.1.** Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que possam advir da presente contratação, com renúncia expressa, de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, 26 de Abril de 2021.

## MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA

**CNPJ 82.826.462/0001-27**

## ALCIDIR FELCHILCHER

Contratante

**MGS – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA**

**CNPJ Nº 27.720.223/0001-80**

**MARCOS AURÉLIO EGER**

**CPF nº 031.386.729-14**

**Contratada**

**Testemunhas:**

**CRISLAINE SCOPEL**

**CPF: 084.392.529-94**

**MICHEL JUNIOR SERIGHELLI**

**CPF – 000.077.349-21**

CONTRATO Nº: 0030/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 0038/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0013/2021

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E FILTROS

CONTRATADA: MGS – COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

VALOR: R$64.031,95