

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019 – MAT**

Processo Administrativo nº 0159/2019 – PR

Torna-se público, para o conhecimento dos interessados, que o Município de Arroio Trinta, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. **CLÁUDIO SPRICIGO,** fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO,** na forma **PRESENCIAL,** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE** visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município – Rua XV de Novembro nº 26, Centro, Arroio Trinta, SC. O credenciamento será feito até às **08h:00** do dia **14/10/2019** ou do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data, com a abertura da sessão às **08h30min** do mesmo dia. A Licitação será regida nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Março de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e consoante às exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

**1. DO OBJETO**

**1.1.** O presente pregão tem como objeto **AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, GRAXAS, FILTROS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM PROVEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA, VISANDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E PERIÓDICO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS SUAS FROTAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE 1 ANO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.**

**1.2.** De acordo com as justificativas apresentadas no ANEXO I – Termo de Referência, pag.14 Deste edital, a adjudicação será feita por lotes. O licitante poderá cotar quantos lotes for do seu interesse, porém, deve cotar todos os itens de cada lote respectivo.

**1.3.** Desta forma, solicitamos aos senhores licitantes especial atenção quanto ao atendimento das especificações técnicas e a informação das marcas/modelos/códigos na proposta de preços. Um único item desclassificado inviabiliza a participação do licitante em todos os demais itens daquele lote.

**2. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS PROPOSTAS**

**2.1.** Os lotes objeto deste edital estão agrupados em 3 grandes partes: Parte I (Lotes de nº 01 a 26) – Kit de filtros e óleos lubrificantes para veículos de passeio e ônibus; Parte II – Kit de Filtros e óleo lubrificante para caminhões, maquinário agrícola e de construção; Parte III – Óleos Lubrificantes, Aditivos e Graxas.

**2.2**. Os lotes da parte I, deverão ser entregues já instalados em seus respectivos veículos, na (s) sedes (s) da (s) empresa (s) vencedora (s), localizadas no perímetro urbano do Município de Arroio Trinta, após a conferência de suas especificações técnicas, que será feita pelo setor de Almoxarifado, assessorado tecnicamente pelo Mecânico do Município, Sr. Ângelo Araldi quando necessário.

**2.2.1** – Somente após os itens darem entrada no Almoxarifado e forem conferidos, sua instalação será autorizada, em data a ser definida pela autoridade competente de cada Setor.

**2.3**. Os lotes das partes II e III (lotes nº 27 e seguintes) serão instalados pelo Mecânico do Município na Oficina da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e deverão ser entregues do Almoxarifado Central, que assessorado tecnicamente, fará o recebimento e a conferência dos itens licitados.

**2.4.** Excepcionalmente, após a fase de lances, o Pregoeiro poderá solicitar amostras dos lubrificantes/filtros apresentados pelos licitantes em suas propostas de preço, desde que haja indícios de que o item cotado não atenda às especificações do edital.

**2.4.1.** Na análise das amostras, serão avaliados os critérios exigidos neste edital, em especial o item 2.6 para os filtros e o item 2.7 para os lubrificantes.

**2.4.2.** Caso a primeira remessa de produtos seja rejeitada, será concedido o prazo de até 10 dias para o envio da segunda remessa. Caso este também seja rejeitada, serão aplicadas as penalidades cabíveis e o item será repassado ao segundo colocado.

**2.5.** Todo o material objeto deste Edital deverá possuir garantia do fabricante, não inferior à legal de 90 dias e que deverá ser contada a partir da data da emissão da Nota Fiscal correspondente e não poderá estar com a sua embalagem amassada, rasgada ou violada e nem em estado de oxidação.

**2.5.1.** A fim de possibilitar o atendimento à exigência do item 2.5. (Garantia do fabricante), todas as marcas de filtros e lubrificantes cotados devem ter representação oficial no país, não se admitindo produtos cuja origem seja a importação direta, ou seja, não intermediada pelo fabricante do filtro ou pela montadora da máquina/veículo/equipamento.

**2.6. REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS DOS FILTROS**

**2.6.1.** Conforme as justificativas apresentadas no ANEXO I, Termo de Referência, filtros de má qualidade ou de segunda linha podem causar danos graves e irreversíveis nos equipamentos, os quais, muitas vezes ocorrem a longo prazo, tornando difícil a responsabilização do vendedor da peça. Desta forma, é necessário se adquirir filtros cuja qualidade seja inquestionável, e que atendam, em absoluto, todas as exigências previstas pelo fabricante do equipamento onde o filtro é aplicado, como a quantidade de material filtrante e sua permissividade, existência ou não de válvulas de alívio e anti retorno, dimensões físicas externas e internas, presença e composição dos anéis de vedação, etc.

**2.6.2.** Assim, somente serão aceitos filtros que sejam  **PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS**, nos termos da norma ABNT NBR 15296:2005, assim definidas: *“****Peça de reposição original*** *– também denominada peça genuína ou peça legítima, destinada a substituir* ***peça de produção original [[1]](#footnote-1)****para efeitos de manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas das peças que substitui”.* **Assim, as peças fornecidas pelos licitantes deverão ser de 1ª linha, tendo a mesma qualidade e características das peças de produção originais, especialmente, quanto ao material de fabricação, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade, não necessitando ter a logomarca das montadoras e podendo ser encontradas normalmente no mercado de autopeças.**

**2.6.3.** Somente para os fins desta licitação, entende-se como peça de reposição original aquela que passou pelo controle de qualidade das montadoras e foi direcionada ao mercado de reposição ou, de mesma marca e modelo, com as mesmas especificações técnicas, produzidas pelos fornecedores das montadoras.

**2.6.4.** Os códigos informados no Termo de Referência servem apenas como referência para identificação do filtro pedido e para facilitar a elaboração da proposta de preços. No entanto, o licitante deve ter conhecimento técnico sobre os itens que comercializar, sendo o único responsável por providenciar os filtros com a aplicação correta.

**2.6.5.** Eventuais danos causados por aplicações incorretas são de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

**2.6.6.** Sempre que necessário, os filtros deverão estar acompanhados de seus respectivos anéis de vedação.

**2.7. REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS DOS LUBRIFICANTES**

**2.7.1.** Quanto aos lubrificantes, há uma vasta lista de sugestões de marcas/produtos mencionados em cada item. De forma alguma é obrigatório cotar os itens das marcas mencionadas. Porém, **solicita-se aos licitantes máxima atenção quanto às exigências de atendimento de normas de organizações internacionais, como API, ILSAC, ACEA, NLGI, ABNT etc, e APROVAÇÕES de Montadoras.** O não atendimento aos requisitos técnicos implica em desclassificação da proposta.

**2.7.2.** Quando se tratar dos lotes de parte III, os licitantes devem trazer, no envelope da proposta de preços, as fichas técnicas dos lubrificantes, aditivos e graxas cotados. As fichas técnicas normalmente encontram-se disponíveis nos sites da maioria dos fabricantes, podendo o Pregoeiro conferir a sua autenticidade se necessário.

**2.8.** Deverá ser informada **OBRIGATORIAMENTE** na proposta de preços, a MARCA, MODELO/CÓDIGO, e FABRICANTE dos itens ofertados. A marca informada na proposta deverá ser a mesma a ser entregue pela empresa durante a execução do contrato.

**2.8.1.** Nenhum item constante do presente Edital poderá ser remanufaturado, recondicionado, reciclado, “compatível” ou de segunda mão.

**2.8.2.** Todos os itens deste Edital deverão ser novos, produzidos por empresa especializada e legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida pela embalagem. Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica.

**2.8.3.** A empresa vencedora assumirá inteira responsabilidade com a entrega do material, objeto deste Edital, nos prazos requisitados pelo Município no valor do lance final registrado em Ata, entregues, sob orientação de pessoa responsável designada pelo Município de Arroio Trinta.

**2.8.4.** Todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e outros, inclusive mão de obra, quando for o caso, correrão por conta da(s) proponente(s) vencedora(s)

**3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

**3.1**. Poderão participar deste certame empresas que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital e cujo ramo de atividade seja pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.

**3.2**. Não será permitida a contratação de terceiros para a referida prestação de serviços.

**3.3**. Não poderão participar, direta ou indiretamente da licitação:

**3.3.1.** Empresas que não atenderem às condições deste Edital;

**3.3.2**. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

**3.3.3.** Empresas que tenham como sócio: servidor(es), agente(s) político(s) ou dirigente(s) de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

**3.3.4.** Empresas que estejam sob falência ou Concordata ou que incidam em proibição legal de contratar com a Administração Pública;

**3.3.5.** Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, sob pena de incidir no previsto no Parágrafo único do Art. 97 da Lei de Licitações, ou tenham sido suspensas de participar e impedidas de contratar com o Município de Arroio Trinta.

**3.4.** **A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste Edital e seus anexos**, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

**4. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROENPREENDEDOR INDIVIDUAL.**

**4.1.** As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

**4.2.** A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

**4.2.1.** **Certidão Simplificada** emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar **atualizada**.

**4.2.2.** **Declaração de enquadramento** em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme o modelo do Anexo III, do presente Edital.

**4.3.** A condição de microempreendedor individual, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

**4.3.1.** **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI**, disponibilizado no Portal de Microempreendedor ([**www.portaldoempreendedor.gov.br**](http://www.portaldoempreendedor.gov.br/)).

**4.4.** Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte deverão ser apresentados **FORA DOS ENVELOPES,** no ato de **CREDENCIAMENTO** das empresas participantes.

**4.5** A empresa que **não** **comprovar** a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006.

**5. DO CREDENCIAMENTO**

**5.1.** Quando a interessada for representada por pessoa que **estatutariamente tenha poder para tal**, esta deverá apresentar cópia do **ato constitutivo ou do contrato social**, (acompanhado de todas as alterações ou consolidado) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

**5.2**. Cópia da cédula de identidade e CPF;

**5.3.** Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (**ANEXO VI**).

**5.4.** Caso seja representada por **procurador**, este deverá apresentar Procuração (podendo utilizar o **ANEXO II** como modelo) ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante em cartório, **DEVENDO APRESENTAR, TAMBÉM, A MESMA DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 3.1, 3.1.2 e 3.1.3**, a fim de comprovar os poderes do outorgante.

**5.5.** Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados **FORA DOS ENVELOPES** de documentação e proposta e ficarão retidos nos autos.

**5.6.** Os documentos poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro e ou Equipe de Apoio. **Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.** Caso a validade não conste nos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

**5.7.** Havendo remessa via postal dos envelopes ou defeito no credenciamento pela ausência de algum dos documentos, a licitante não poderá participar da fase dos lances, permanecendo com sua proposta fixa, bem como não poderá se manifestar acerca da interposição de recurso quando declarado o vencedor.

**5.8.** A proponente que enviar os envelopes via postal **sem a remessa** da Declaração referida no **item 5.3** deste Edital, ficará automaticamente **excluída do certame** pela ausência de documento especial.

**6. DA PROPOSTA**

**6.1** - A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA/SC**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019**

**(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)**

**ENVELOPE N.º 01 - “PROPOSTA DE PREÇOS”**

**6.2 -** A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

**6.2.1.** Ser apresentada por via digital **(arquivo “COT”)** em um Pen Drive ou CD, para ser transportada para o sistema de compras do Município. **Uma via impressa deste arquivo deverá integrar o envelope da proposta de preços.**

**6.2.2.** Ter prazo de validade da proposta de no mínimo **60 (sessenta) dias**, contendo especificação detalhada do produto cotado, segundo às exigências mínimas apresentadas neste Edital. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.

**6.2.3.** A via impressa da proposta de preços e seus anexos deverá ser assinada e carimbada com carimbo CNPJ da Empresa ou outro carimbo de identificação, mantendo-se a sequência dos itens;

**6.2.4.** Conter o Nome do Proponente (razão social), o nº do CNPJ, endereço completo, telefone e fax para Contato e, se existente, endereço eletrônico (e-mail) e nome de pessoas para contato, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal se houver;

**6.2.5.** Suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;

**6.2.6.** Conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes, seguros, etc;

**6.2.8.** Conter prazo de entrega dos produtos

**6.2.9.** Conter discriminados em moeda corrente nacional o preço unitário, **limitados a** **02 (duas) casas decimais** para os centavos;

**6.2.10. Descriminar a marca, modelo (código) e/ou nome comercial do produto cotado.**

**6.3 -** Anexar à proposta, os dados bancários: nome do banco, nº da conta corrente, indicando a agência bancária para recebimento dos créditos (conforme modelo no **ANEXO V**).

**6.4 -** Anexar à proposta os dados do representante legal da empresa (aquele que assina a proposta): nome completo, cargo ou função, número de identidade e número do CPF/MF (conforme modelo no **ANEXO V**).

**6.5.** **Quando se tratar dos lotes de parte III, o licitante deverá anexar dentro do envelope da proposta de preços, as fichas/boletins técnicos dos produtos cotados, a fim de que seus requisitos técnicos sejam previamente verificados. A não apresentação da ficha técnica implica na desclassificação da proposta no lote respectivo.**

**6.5.1** O licitante que cotar alguma das marcas listadas como *“sugestão de produto”* ou *“produto de referência”* estará dispensado da exigência do item 6.5

**7. DA HABILITAÇÃO**

**7.1** - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA/SC**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019**

**(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)**

**ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO”**

**7.2 -** Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:

**7.2.1 -** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

**7.2.2 -** Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União;

**7.2.3 –** Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

**7.2.4 -** Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

**7.2.5 -** Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);

**7.2.6** - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ([**www.tst.jus.br**](http://www.tst.jus.br/));

**7.2.7** - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, atualizada;

**7.2.8 -** Declaração de idoneidade;

**7.2.9 -** Declaração que tomou conhecimento de todas as condições deste Edital;

**7.2.10** - Declaração da licitante de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal, assinada por representante legal da empresa.

**7.2.11 -** De forma complementar, à Licitante será exigida declaração de que a mesma dispõe de todos os recursos técnicos, humanos e materiais, para a perfeita prestação dos serviços.

**7.2.12.** **Requisitos de habilitação para o lote 41:**

**7.2.12.1.** Prova de possuir em seu quadro permanente, quadro societário ou mediante contrato de prestação de serviço, 1 (um) mecânico capacitado em curso específico da montadora para Motoniveladoras Case, com no mínimo 80 horas de duração. Este mesmo mecânico deverá executar ou supervisionar a execução dos serviços previstos no lote 41. O vínculo do profissional com a empresa poderá ser comprovado pelos documentos a seguir:

**a)** Cópia autenticada de Carteira de Trabalho e cópia autenticada do registro do profissional no livro de registro de empregados da empresa, caso o profissional apresentado como responsável técnico faça parte do quadro permanente da empresa, ou;

**b)** Contrato Social ou alteração contratual, caso o sócio seja também o profissional apresentado como responsável técnico da empresa, ou;

**c)** Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o profissional apresentado como responsável técnico, **COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO**.

**7.2.12.2.** Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante ou o profissional listado no item anterior já executou revisões preventivas em Motoniveladoras da marca Case.

**7.2.12.3** Apresentar declaração de que possui, na íntegra, o manual de reparação e manutenção da Motoniveladora Case 845B, juntamente com a cópia das 10 primeiras páginas.

**7.2.13. Requisitos de habilitação para o lote 42:**

**7.2.13.1**. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante já executou revisões preventivas em Rolos Compactadores da Marca JCB

**7.3** - Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro/equipe de apoio. **Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis.** Caso a validade não conste nos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

**7.4** - Caso as microempresas ou empresas de pequeno porte apresentem na fase de habilitação alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sendo que, em caso de não regularização da documentação dentro do prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação (Lei Complementar nº 123/06, art. 43, §§ 1º e 2º), sendo considerada inabilitada para este Processo Licitatório.

**8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**8.1** – As obrigações da empresa contratada encontram-se previstas no **ANEXO I – Termo de Referência, pg. 14 deste edital.**

**9.** **DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**9.1** - No dia, hora e local designados no Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de credenciamento, conforme disposto no Capítulo 3.

**9.2** - Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão, o Pregoeiro solicitará e receberá os envelopes devidamente lacrados, a proposta e os documentos exigidos para habilitação.

**9.3** - Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital.

**9.4** - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

**9.5** - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes.

**9.6** - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

**9.7** - A oferta dos lances deverá ser efetuada, **por lote** no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

**9.8** - Dos lances ofertados não caberá retratação.

**9.9** - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da fase de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante.

**9.10** - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

**9.11** - Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados aqueles acima do preço de mercado.

**9.12** - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor preço por lote, para que seja obtido preço ainda melhor.

**9.13** - Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver formulado a proposta de menor preço, para confirmação das suas condições habilitatórias.

**9.14** - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante da proposta de segundo menor preço, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento convocatório.

**9.15** - Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de classificação dos licitantes.

**9.15.1** - Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar.

**9.16** - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos demais licitantes, pelo prazo de 10 (dez) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.

**9.17** - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.

**9.18** - Todos os documentos e as propostas deverão ser rubricados pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes que estiverem presentes.

**10** - **DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO**

**10.1.** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados, desde que atendidas as exigências deste edital.

**10.2.** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

**11** - **DOS RECURSOS**

**11.1.** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

**11.2**. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro, verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

**11.2.1**. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

**11.2.2**. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

**11.3.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11.4.** O (s) recurso (s), porventura interposto (s), não terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido (s) ao Exmo. Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias ou, nesse período, encaminhá-lo (s) ao Prefeito Municipal, devidamente informados (s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

**12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

**12.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 a Contratada que:

**12.1.1.** Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

**12.1.2.** Apresentar documentação falsa;

**12.1.3.** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

**12.1.4.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;

**12.1.5.** Não mantiver a proposta;

**12.1.6.** Cometer fraude fiscal;

**12.1.7.** Comportar-se de modo inidôneo.

**12.2.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**12.3.** De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei n.º 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

**12.4.** Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:

**a)** advertência;

**b)** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens empenhados.

**c)** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no atraso da entrega de quaisquer dos itens solicitados, por prazo superior a 30 dias ou em casos de rescisão contratual.

**d)** multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, ao deixar de prestar garantia técnica a qualquer dos itens relativos à licitação, dentro do prazo exigido pelo edital da licitação

**e)** suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**12.5.** Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, a esta será aplicada multa de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) sobre o total devido, por dia de atraso, limitado ao valor máximo de 10% do valor da parcela inadimplida (considera-se parcela inadimplida a parte não executada do objeto contratado).

**12.6.** Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**12.7.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.

**13. CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**13.1 –** As condições de entrega estão previstas no **ANEXO I – Termo de Referência.**

**14** - **DA DOTAÇÃO**

**14.1** - A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrá a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2019, conforme segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Despesa** | **Valor indicado** |
| 39 - 1 . 2004 . 12. 361. 12. 2.26. 1. 339000 Aplicações Diretas | 407,25 |
| 103 - 1. 2013. 8. 243. 6. 2.13. 1. 339000 Aplicações Diretas | 285,93 |
| 8 - 1. 2002. 4. 122. 3. 2.4. 1. 339000 Aplicações Diretas | 1.096,85 |
| 13 - 1. 2006. 6. 181. 4. 2.7. 1. 339000 Aplicações Diretas | 846,79 |
| 113 - 2. 3001. 10. 301. 9. 2.17. 1. 339000 Aplicações Diretas | 3.501,35 |
| 49 - 1. 2004. 12. 361. 12. 2.27. 1. 339000 Aplicações Diretas | 10.136,91 |
| 82 - 1. 2006. 15. 452. 17. 2.36. 1. 339000 Aplicações Diretas | 1.169,59 |
| 54 - 1. 2004. 12. 364. 12. 2.29. 1. 339000 Aplicações Diretas | 4.749,96 |
| 94 - 1. 2010. 26. 782. 23. 2.43. 1. 339000 Aplicações Diretas | 156.611,03 |
| 128 - 2. 3001. 10. 304. 9. 2.22. 1. 339000 Aplicações Diretas | 335,52 |
| 32 - 1. 2003. 20. 606. 20. 2.41. 1. 339000 Aplicações Diretas | 8.914,05 |
| 99 - 1. 2012. 8. 244. 5. 2.10. 1. 339000 Aplicações Diretas | 117,46 |
| 3 - 1. 2006. 6. 181. 4. 2.52. 0. 339000 Aplicações Diretas | 2.710,98 |
| 100 - 1. 2012. 8. 244. 5. 2.10. 1. 339000 Aplicações Diretas | 405,47 |
| 6 - 1. 2001. 4. 122. 2. 2.3. 1. 339000 Aplicações Diretas | 1.504,61 |
| **Total indicado:** | **192.674,08** |

**15. DO PAGAMENTO**

**15.1** - O pagamento será feito por transferência bancária, em até 30 (trinta) dias após a entrega de cada mercadoria, acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura, apresentadas na Tesouraria da Prefeitura.

**15.2** - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais/faturas deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

**15.3** - **Nenhum** pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

**15.4** - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas.

**16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

**16.1**. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não fizer até 02 (dois) dias úteis da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

**16.2.** Caberá ao Prefeito decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a impugnação interposta.

**16.3.** Se procedente e acolhida a impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame.

**17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**17.1** - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

**17.2** - O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, na sala do Setor de Compras e Licitações, logo após sua homologação.

**17.3** - O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme o art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

**17.4** - Detalhes não citados, referentes ao fornecimento, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

**17.5** – O Prefeito, poderá **revogar a licitação** em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

**17.6** - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08h:30m às 11h:30m e das 13h:30m às 17h:30m, através dos telefones (49) 35356000 ou pessoalmente (Rua XV de Novembro, 26, Centro, Arroio Trinta, SC).

**17.7** – São parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

**ANEXO I** – Termo de Referência.

**ANEXO II–** Procuração (modelo);

**ANEXO III** – Declaração de Enquadramento de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte

**ANEXO IV** – Identificação da Empresa;

**ANEXO V** - Dados Bancários e Dados do Representante Legal;

**ANEXO VI** – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;

**ANEXO VII** –Formulário de Proposta de preços

**ANEXO VIII –** Modelo de declaração de inidoneidade e conhecimento do edital.

**ANEXO IX -** Modelo de declaração de menores.

**ANEXO X** – Minuta do Contrato.

Arroio Trinta – SC, 30 de setembro de 2019

**CLAUDIO SPRICIGO**

Prefeito Municipal

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA.**

**1. OBJETO**

**1.1.** Aquisição de óleos lubrificantes, aditivos, graxas, filtros e contratação de mão de obra para manutenção preventiva, em proveito do Município de Arroio Trinta e do Fundo Municipal de Saúde de Arroio Trinta, visando a manutenção em caráter preventivo e periódico de máquinas, veículos e equipamentos pertencentes às suas frotas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, com fornecimento parcelado, pelo período de 1 ano a partir da assinatura do contrato.

**1.2**. O objeto deste certame enquadra-se em bens comuns, vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

**2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.**

**2.1.** A funcionalidade e as rotinas administrativas do Município exigem da Administração uma constante preocupação com a correta gestão de todas as aquisições de bens e serviços, mantendo-os em níveis compatíveis com a continuidade de suas rotinas operacionais e administrativas.

**2.2.** Assim, o Município de Arroio Trinta, em busca do menor preço que pode ser obtido em função da alta demanda de aquisições de óleos lubrificantes e filtros, para ter economia de escala, optou por planejar a aquisição destes itens para toda sua frota, ao longo de um ano, em uma única licitação.

**2.3.** O uso de lubrificantes de qualidade, e o absoluto atendimento às especificações técnicas exigidas pelos fabricantes dos veículos/máquinas/equipamentos, embora mais custosa à Administração no curto prazo, revela-se, a longo prazo, como uma das mais eficientes maneiras de se diminuir o custo com manutenção de frota. Lubrificantes corretos proporcionam aumento de vida útil do equipamento, diminuição do consumo de combustível, diminuição dos tempos de parada para manutenção, e inúmeras outras vantagens, que juntas, garantirão que a máquina esteja disponível à população Arroio trintense pelo maior tempo possível e pelo menor custo, a longo prazo, para a Administração. Estas vantagens são reconhecidas e amplamente aceitas e recomendadas pelo Mercado.

**2.4.** A este fato, some-se que as observações dos requisitos técnicos dos lubrificantes normalmente ofertados nas licitações públicas, não vêm atendendo aos padrões mínimos exigidos, e que tal fato tem causado enormes prejuízos à Administração, a qual prima pela legalidade da aquisição por meio do certame público.

**2.5.** Para tanto, é necessário observar que há fabricantes com alguns de seus produtos reprovados pelo PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DOS LUBRIFICANTES (PQML) – ANP. Segundo boletim recente, cerca de 20% dos lubrificantes analisados pela ANP apresentam ao menos uma inconformidade entre as informações declaradas pelos fabricantes no momento do registro na ANP com as características efetivamente apresentadas pelas amostras analisadas. Ou seja, trocando-se em miúdos, alguns fabricantes do mercado declaram que seu produto atende a uma determinada especificação técnica (nível de desempenho API, índice de viscosidade, classificação ILSAC, etc) mas, quando o produto foi efetivamente submetido a um teste de laboratório, o lubrificante não atendeu aos níveis de desempenho declarados em seu rótulo. Portanto, salvo melhor juízo, não há credibilidade em relação a esses produtos.

**2.6.** Como dissemos acima, o uso de um lubrificante de qualidade é fundamental para a economia de recursos públicos. Porém, se não é possível se confiar naquilo que é declarado pelos fabricantes, o Município precisaria recorrer a análises químicas complexas, o que acarretaria um enorme dispêndio de recursos públicos, e demora na tramitação do processo.

**2.7.** Assim, no estudo de possíveis soluções, chegou-se à exigência, no edital, de produtos aprovados por montadoras. Esta prática é adotada em diversos órgãos da Administração Pública nas 3 esferas da Federação, inclusive no Exército Brasileiro. Há inúmeras marcas/produtos que atendem aos requisitos técnicos dos itens objeto deste processo, motivo pelo qual é impossível de se alegar direcionamento na licitação.

**2.8.** Importante ressaltar que se o lubrificante é certificado e homologado pelas montadoras, sua qualidade é garantia, tornando desnecessária a realização de testes químicos complementares pelo município. Da mesma forma, a sua não-exigência implicaria em competição desigual, afinal, a obtenção por parte do fabricante do óleo da homologação junto à montadora deve ter implicado àqueles custos adicionais em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia.

**2.9.** Assim, justificadamente, optou-se pelo uso de normas OEM, do inglês *original equipment manufacturer,* ou Fabricante Original do Equipamento.

**2.10.** Houve exaustivo estudo por parte da Administração Municipal para a escolha destas normas, sempre levando em consideração às especificações técnicas exigidas pelos manuais das máquinas/veículos/equipamentos, no sentido de ampliar ao máximo o número de marcas e produtos capacitados tecnicamente para participarem deste processo licitatório, no entanto, mantendo rigorosos requisitos de qualidade.

2.11. Com relação aos filtros, da mesma forma, não se pode ter qualquer dúvida a respeito de sua qualidade. Estamos exigindo filtros genuínos ou originais, pois, a priori, estes são os únicos capazes de atender todas as especificações exigidas pelo fabricante da máquina/veículo/equipamento. Na maioria das vezes, as diferenças entre um filtro genuíno ou original e um filtro dito “de segunda linha” são bastante sutis, impossíveis se notar a olho nú ou sem um filtro genuíno ou original para comparação. Além disso, os danos causados por um filtro de má qualidade ao equipamento podem ser catastróficos, e muitas vezes se manifestam a longo prazo, tornando difícil relacionar a ocorrência ao filtro defeituoso e por sua vez, responsabilizar a empresa que vendeu o filtro.

**2.12**. Desta forma, apenas serão aceitas marcas amplamente conhecidas no mercado, com representação oficial no país e que sejam as fornecedoras das montadoras dos equipamentos. Cabe ressaltar que, em que pese estes filtros sejam mais caros, da mesma maneira que os lubrificantes, a preservação da vida útil do equipamento compensa seu maior custo no curto prazo.

**2.11.** Por fim, justificamos o agrupamento de alguns itens em lotes, que se deu para facilitar a exigência da garantia dos produtos, a compatibilidade técnica entre os itens, que muitas vezes trabalham em conjunto, podendo influenciar um ao outro em sua durabilidade e finalmente, para se facilitar os procedimentos de entrega, recebimento e conferência de mercadorias, melhorando a gestão administrativa.

**3. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMISSÍVEIS:**

**3.1.** Nos termos do disposto no art. 40, X, da Lei 8666/93, com base na pesquisa de mercado realizada durante a fase interna do processo licitatório, fixa-se os valores máximos admissíveis para cada item deste certame, conforme quadro discriminado abaixo. A licitante fica ciente de que a **proposta de preços com o valor superior ao limite estabelecido será desclassificada.**

**PARTE I**

**ITENS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E ÔNIBUS**

Os itens deverão ser entregues instalados nos respectivos veículos e ônibus, na sede do licitante vencedor, localizada dentro do perímetro urbano do Município de Arroio Trinta.

**1.1 GABINETE DO PREFEITO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo VW Jetta Confortline 2.0 AT (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190, utilizado pelo Gabinete do Prefeito.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 1 |  | **28342 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190.  Código Original: 06a115561b | Un | 4 | 33,37 | 133,48 |
| 1 |  | **28343 - Filtro de ar do motor**.  Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190 .  Código Original: 1f0129620 | Un | 3 | 74,36 | 223,08 |
| 1 |  | **28344 - Filtro de Combustível Total Flex.**  Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190.  Código Original: 1k0201051l | Un | 4 | 130,86 | 392,58 |
| 1 |  | **28345 - Filtro de Cabine (ar condicionado).** Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190.  Código Original: 1k1819653B | Un | 3 | 51,78 | 155,34 |
| 1 |  | **28346 - Bujão do cárter com anel de vedação m14x1.** Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Código Original: N90813202 | Un. | 3 | 26,71 | 80,13 |
| 1 |  | **28347 - Óleo lubrificante** de base 100% sintética, viscosidade 5w40, para 10.000 km. Aplicação: VW Jetta Confortline 2.0 (aspirado) 2014/2014 Placas MKU 5190. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Além disso, deve possuir **APROVAÇÂO** pelas normas Volkswagen - VW 508.88 e VW 509.99.  Produtos de referência: **Ipiranga F1 Master Sintético 5W40 SN 508 e MOBIL SUPER SINTÉTICO V 5W-40**.Frasco de 1L. | L | 16 | 32,50 | 520,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **1.504,61** |

**1.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015, placas OKG-4831, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 2 |  | **28348 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação:Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015.  Código Original: 8660089514 | Un | 3 | 30,80 | 92,40 |
| 2 |  | **28349 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015.  Código Original: 8660089505 | Un | 2 | 54,47 | 108,94 |
| 2 |  | **28350 - Filtro de Combustível**.  Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015..  Código Original: 8200386495 | Un | 3 | 21,76 | 65,28 |
| 2 |  | **28351 - Filtro de ar do habitáculo de veículo (ar condicionado).**  Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015.  Código Original: 272889739R | Un | 2 | 32,45 | 64,90 |
| 2 |  | **28352 - Anel de vedação do bujão do cárter emborrachado.**  Aplicação: Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015.  Código Original: 110265505r | Un. | 3 | 8,82 | 26,46 |
| 2 |  | **28353 - Óleo lubrificante** multiviscoso de base semissintética, viscosidade 10w40, para 10.000 km. Atende à especificação API SL. Frasco de 1L. Aplicação Renault Logan Expression 1,6 8V 2015/2015. | L | 12 | 27,88 | 334,56 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 692,54 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011, utilizado pelo Secretaria de Administração e Finanças de Arroio Trinta. Placas MHP 3237** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 3 | 13 | **25062 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011  Código MANN: W 712/22 ou opcionalmente W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 | Un | 3 | 20,84 | 62,52 |
| 3 | 14 | **25063 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011  Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523 | Un | 2 | 18,11 | 36,22 |
| 3 | 15 | **25064 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011  Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7 | Un | 1 | 18,97 | 18,97 |
| 3 | 16 | **25065 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.**  Aplicação: Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv, 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. | L | 8 | 35,81 | 286,48 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 404,19 |

**1.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015, placas MKU-2094, utilizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 4 | 17 | **25027 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015.  Código MANN: HU 816/2 x Còdigo MAHLE: OX175D | Un | 1 | 25,69 | 25,69 |
| 4 | 18 | **25028 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015  Código MANN: C 37 001/1 Código MAHLE: LX3355 | Un | 1 | 34,14 | 34,14 |
| 4 | 19 | **25029 - Filtro de Combustível**  Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015  Código MANN: WK 58 Còdigo MAHLE: KL582 Código Tecfil: GI04/7 | Un | 1 | 17,10 | 17,10 |
| 4 | 20 | **25030 - Filtro de cabine (ar condicionado).** Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015  Código MANN: CUK 20 011 Còdigo MAHLE: LA422 Código Tecfil: ACP 906 | Un | 1 | 20,46 | 20,46 |
| 4 | 21 | **25031 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.**  Aplicação: Fiat Siena Essence 1.6 Flex 117 CV, 2014/2015 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. | L | 4 | 35,92 | 143,68 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 241,07 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011, placas MGW-1266.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 5 | 22 | **25036 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011  Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657 | Un | 1 | 59,93 | 59,93 |
| 5 | 23 | **25037 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 | Un | 1 | 90,98 | 90,98 |
| 5 | 24 | **25038 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 | Un | 1 | 71,80 | 71,80 |
| 5 | 25 | **25039 - Filtro de Cabine (ar condicionado).** Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011  Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 | Un | 1 | 22,40 | 22,40 |
| 5 | 26 | **25040 - Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético para motores diesel.**  Lubrificante multiviscoso de base 100 % sintética, no grau SAE 10w40 e nível de desempenho API CI-4. E ACEA E7.  Aprovado pela norma Mercedes-Benz 228.5 [[2]](#footnote-2) ou pela norma FIAT 9.55535-D2  **Produtos de referência: Petronas Tutela Urania K 10W40; Ursa Premium TDX 10W-40; Lubrax Avante SAE 10W-40; Castrol Enduron 10W-40**  Em embalagem de 1L. Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 | L | 4 | 47,41 | 189,64 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 434,75 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011, placas MGS-4768, utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Arroio Trinta** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 6 | 27 | **25041 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011  Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657 | Un | 2 | 59,93 | 119,86 |
| 6 | 28 | **25042 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011  Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 | Un | 2 | 90,96 | 181,92 |
| 6 | 29 | **25043 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011  Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 | Un | 2 | 71,80 | 143,60 |
| 6 | 30 | **25044 - Filtro de Cabine (ar condicionado).** Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi Combinado 2.3 127 cv, 2010/2011  Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 | Un | 2 | 22,40 | 44,80 |
| 6 | 31 | **25045 - Óleo lubrificante 10w40 100 % sintético para motores diesel.**  Lubrificante multiviscoso de base 100 % sintética, no grau SAE 10w40 e nível de desempenho API CI-4. E ACEA E7.  Aprovado pela norma Mercedes-Benz 228.5 [[3]](#footnote-3) ou pela norma FIAT 9.55535-D2  **Produtos de referência: Petronas Tutela Urania K 10W40; Ursa Premium TDX 10W-40; Lubrax Avante SAE 10W-40; Castrol Enduron 10W-40**  Em embalagem de 1L. Aplicação: Fiat Ducato M Jaedi AMB, Cargo Multi 2.3 127 cv, 2010/2011 | L | 8 | 47,43 | 379,44 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 869,62 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V, placas QHZ-7265, (transmissão manual), utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Arroio Trinta.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 7 | 32 | **28550 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V.  Código Original: 93370535 ou opcionalmente 24588463. | Un | 7 | 19,96 | 139,72 |
| 7 | 33 | **28551 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V.  Código Original: 96950990 | Un | 4 | 43,29 | 173,16 |
| 7 | 34 | **28552 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V.  Código Original: 93316245 | Un | 7 | 23,24 | 162,68 |
| 7 | 35 | **28553 - Filtro de Cabine (ar condicionado).** Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V.  Código Original: 52102242 | Un | 4 | 38,92 | 155,68 |
| 7 | 36 | **28554 - Anel retentor vedador de borracha 22 mm do Bujão do Carter de Óleo.**  Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V.  Código Original: 90528145 | Un. | 7 | 8,97 | 62,79 |
| 7 | 37 | **28555 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km.**  Aplicação: GM/Chevrolet Spin LT 2016/2016 1,8 8V. Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN, além de ser **APROVADO** pela norma GM Dexos 1. Frasco de 1L.  **Produtos de referência: Óleo original da Montadora (Cod. 98550154), Mobil Super Sintético D1 5w30, Elaion F50 D1 5w30.** | L | 30 | 42,06 | 1.261,80 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 1.955,83 |

**1.4 VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015, placas MXL-8226, utilizado pelo setor de Vigilância Sanitária do Fundo Municipal de Saúde de Arroio Trinta.** | | | | | | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 8 | 38 | **25075 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015  Código MANN: W 610 ou opcional W 6 MULTI 20 Código MAHLE: OC259 | Un | 1 | 21,06 | 21,06 |
| 8 | 39 | **25076 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015  Código MANN: C 2585 Código MAHLE: LX908 | Un | 1 | 21,85 | 21,85 |
| 8 | 40 | **25077 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015  Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 | Un | 1 | 20,65 | 20,65 |
| 8 | 41 | **25078 - Filtro de Cabine (ar condicionado).** Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015  Código MANN: CU 2629 Código MAHLE: LA422 | Un | 1 | 19,57 | 19,57 |
| 8 | 42 | **25079 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.**  Aplicação: Fiat Palio Fire 1.0 Economy Flex, 75 cv, 2014/2015 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. | L | 8 | 31,55 | 252,40 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **335,52** |

**1.5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013, placas MJM-9095, utilizada pela Secretaria de Educação de Arroio Trinta** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 9 | 43 | **25046 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013  Código MANN: W 914/28. Código WEGA WO421. Código Tecfil: PSL657 | Un | 1 | 59,91 | 59,91 |
| 9 | 44 | **25047 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013  Código MANN: C 17 278/1 Código WEGA: VW 317 | Un | 1 | 90,96 | 90,96 |
| 9 | 45 | **25048 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013  Código MANN: PU 723 x Código WEGA: FCD 0771 | Un | 1 | 71,78 | 71,78 |
| 9 | 46 | **25049 - Filtro de Cabine (ar condicionado).** Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013  Código MANN: CU 4442 Código Tecfil: ACP105 | Un | 1 | 22,39 | 22,39 |
| 9 | 47 | **25050 - Óleo lubrificante 100% sintético para motores a diesel, viscosidade 5w30, para 10. 000 km.**  Atende à especificação API SM e deve, obrigatoriamente, possuir **APROVAÇÃO pela FIAT 9.55535-S1** Em galões de 3 litros. Produto de referência: **SELENIA WR PURE ENERGY** Aplicação: Fiat Ducato Mult Jaedi 2.3, 127 cv, Teto Alto, 2012/2013 | GALÃO | 1 | 201,66 | 201,66 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 446,70 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013, placas MJM-1842, utilizado pela Secretaria Municipal de Educação.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 10 | 48 | **25070 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: W 712/53 ou opcionalmente W7 MULTI 3/4-D Código MAHLE: OC250 | Un | 2 | 21,03 | 42,06 |
| 10 | 49 | **25071 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: C 2969 Código MAHLE: LX1779 | Un | 2 | 21,41 | 42,82 |
| 10 | 50 | **25072 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: WK 58/3 Código MAHLE: KL583 Código Tecfil: GI50/7 | Un | 1 | 19,03 | 19,03 |
| 10 | 51 | **25073 - Filtro de Cabine (ar condicionado).** Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 Código MANN: CU 2545 Código MAHLE: LA120 Código TECFIL: ACP303 | Un | 2 | 25,63 | 51,26 |
| 10 | 52 | **25074 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.**  Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. Aplicação: VW Gol 1.0 Total Flex 76 cv, 2012/2013 | L | 8 | 31,51 | 252,08 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 407,25 |

**1.6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – TRANSPORTE ESCOLAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv, placas MEG 4898, placas MEG-4898, utilizado no Transporte Escolar.** | | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | | **Vlr. Total** |
| 11 | 53 | **28354 - Filtro cárter.**  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv  Código Original ou Compatível: **RL377/Parker** | Un | 4 | 98,87 | | 395,48 |
| 11 | 54 | **28355 - Filtro de ar (externo).**  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv  Código Original ou Compatível: **C 17 308/Mann** | Un | 1 | 96,86 | | 96,86 |
| 11 | 55 | **28356 - Filtro ar interno.**  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv  Código Original ou Compatível: **CF 1000/MANN** | Un | 2 | 51,04 | | 102,08 |
| 11 | 56 | **28357 - Filtro Diesel.**  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv Código Original ou Compatível: **WK 950/21 - MANN** | Un | 4 | 88,77 | | 355,08 |
| 11 | 57 | **28358 - Elemento de Combustível/ Separador de Água**.  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv  Código compatível: **R120L-10M-AQII Parker** | Un | 4 | 89,45 | | 357,80 |
| 11 | 58 | **28359 - Óleo lubrificante para caixa de marchas**.  Viscosidade SAE 80w90, recomendado pela Volkswagen para uso em caminhões leves. Frascos de 1L.  Aplicação: Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv. | L | 5 | 23,26 | | 116,30 |
| 11 | 59 | **28360 - Óleo diferencial 85w140**  Viscosidade SAE 85w140. Atende ao nível de desempenho API GL-5. Em litro. Micro-ônibus VW Mascarello Granmini O, 2005/2005 150 cv. Em litro. | L | 2 | 19,11 | | 38,22 |
| 11 | 60 | **28361 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4.**  Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir **APROVAÇÃO** pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e **Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40.** Aplicação Micro MEG 4898. Galão 20l. | Galão | 1 | 320,00 | | 320,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | **1.781,82** |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015, 152 cv. Placas QHS 9733, utilizado no transporte escolar.** | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 12 | 61 | **28362- Filtro Carter.**  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015  Código Original ou Compatível: **WOP 1001/ Wega ou opcionalmente WO-612 / Mann W950/26 / Parker RL829.** | Un | 1 | 103,34 | 103,34 | |
| 12 | 62 | **28363 - Elemento combustível/separador de água.**  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015  Código Original ou Compatível: **R 9010M /Racor.** | Un | 1 | 94,90 | 94,90 | |
| 12 | 63 | **28364 - Filtro Diesel.**  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015  Código Original ou Compatível: **FCD 4000 / Wega.** | Un | 2 | 91,02 | 182,04 | |
| 12 | 64 | **28365 - Filtro de ar externo.**  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015  Código Original ou Compatível**: C 20 500/Mann** | Un | 2 | 109,58 | 219,16 | |
| 12 | 65 | **28366- Filtro ar interno.**  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015.  Código Original ou Compatível: **CF 500/1 - Mann** | Un | 1 | 93,09 | 93,09 | |
| 12 | 66 | **28367 - Óleo lubrificante da caixa de marchas (FSO 4505 C**)  Óleo lubrificante mineral multiviscoso com viscosidade SAE 80W90, com nível de desempenho API GL-4 e que possua aditivação EP (extrema pressão).  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015.  Sugestão de produto: **Ipiranga IPIRGEROL 80W90 GL-4.** Em frascos de 1L | L | 5 | 22,98 | 114,90 | |
| 12 | 67 | **28368 - Óleo lubrificante da caixa de transferência.**  Lubrificante **100% sintético** multiviscoso, com nível de desempenho API GL-4 e viscosidade SAE 75w90.  Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. | L | 2 | 149,39 | 298,78 | |
| 12 | 68 | **28369 - Óleo lubrificante do diferencial. (eixos de tração).**  Lubrificante multiviscoso no grau SAE 85w140 e nível de desempenho API GL-5, com aditivação EP (extrema pressão). Possui **APROVAÇÃO DANA**, para utilização nos eixos desse fabricante. Em frascos de 1L.  Sugestão de produto: **Texaco Multigear® EP** Aplicação: Micro Ônibus Agrale MPolo/Volare V8L, 4x4 EQ, 2014/2015. | L | 10 | 64,12 | 641,20 | |
| 12 | 69 | **28370 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4.**  Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir **APROVAÇÃO** pelas normas Mercedes-Benz 228.3 e **Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40.** Aplicação Micro QHS 9733. Galão 20l | GALÃO | 2 | 320 | 640 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 2387,41 | |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014, placas MMJ 6096 e MMJ 5156, utilizados no Transporte Escolar.** | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 13 | 70 | **28371 -Filtro Motor.**  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014  Código original ou compatível: 51055017160 ou **W 1160/MANN** | Un | 4 | 92,50 | 370,00 | |
| 13 | 71 | **28372 - Filtro Diesel (separador de água)**  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014.  Código: **Parker/Racor R120L-10M-AQII** | Un | 4 | 104,95 | 419,80 | |
| 13 | 72 | **28373 - Filtro de diesel (interno).**  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014.  Código **Mann: PU 1059 x** | Un | 2 | 108,97 | 217,94 | |
| 13 | 73 | **28374 - Filtro de ar interno.**  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014  Código original ou compatível: 25129620. ASR839 Tecfil. | Un | 4 | 93,38 | 373,52 | |
| 13 | 74 | **28375 - Filtro de ar externo.**  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014  Código original ou compatível: AF 25997 ou Tecfil ARS9839 | Un | 4 | 114,12 | 456,48 | |
| 13 | 75 | **28376 - Óleo da caixa SAE 50.**  Lubrificante mineral monoviscoso para transmissões com viscosidade no grau SAE 50. Deve possuir índice de viscosidade (IV) igual ou superior a 97. Em litros ou galão de 20L, conforme conveniência do licitante.  **Sugestões de produtos: Lubrax TRM SAE 50, Texaco Ursa© LA-3.** | Litro | 20 | 16,84 | 336,80 | |
| 13 | 76 | **28377 - Óleo diferencial 85w140 API GL5 mineral.**  Viscosidade SAE 85w140. Atende ao nível de desempenho API GL-5. Em litros e/ou galão. Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE | Litro | 23 | 18,94 | 435,62 | |
| 13 | 77 | **28378 - Óleo motor 10w40 100% sintético.**  Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel, de base sintética com viscosidade SAE 10w-40 e nível de desempenho ACEA E4 ou superior.  **APROVADO** pelas normas MAN M 3277 e Mercedes – Benz 228.5  **Produtos de referência Mobil Delvac Sintético 10w-40, Texaco Ursa© Premium TDX (E4) SAE 10w-40, Ipiranga Brutus Sintético 10w40 E4**, entre outros.  Em galões de 20 L.  Aplicação: Ônibus VW 15.190 EOD E.HD ORE, 186 CV, ano 2014/2014. | Galão | 4 | 644,87 | 2.579,48 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 5.189,64 | |

**1.7 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015, placas QHS-9176, utilizado pela Secretaria de Educação para o transporte de universitários.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 14 | 78 | **28379 - Kit de serviço.**  Kit de serviço composto por 01 filtro de óleo lubrificante, 01 filtro de óleo diesel e 01 filtro separador de água Racor. Equivalente ao kit de serviço Original Volvo de Código: 85132546.  As peças também poderão ser fornecidas separadamente.  Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 | Un | 3 | 308,92 | 926,76 |
| 14 | 79 | **28380 - Filtro de ar do motor.**  Inclui o elemento primário e o elemento secundário. Código de referência original: 21436535. Códigos MANN: C 27 1320/1 (primário) e CF 1651 (secundário)  Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 | Un | 2 | 488,04 | 976,08 |
| 14 | 80 | **28381 - Elemento filtrante (filtro secador válvula P.U)**  Código original Volvo: 21620181.  Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 | Un | 2 | 365,45 | 730,90 |
| 14 | 81 | **28382 - Filtro entrada tanque de combustível**  Código original Volvo: 21743197  Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 | Un | 2 | 164,76 | 329,52 |
| 14 | 82 | **28383 - Filtro do tanque de Arla (kit completo).**  Codigo original Volvo: 21333097  Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 | Un | 2 | 303,50 | 607,00 |
| 14 | 83 | **28384 - Filtro do hidráulico.**  Codigo original Volvo: 349619  Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 | Un | 2 | 18,31 | 36,62 |
| 14 | 84 | **28385 - Óleo lubrificante do motor.**  Lubrificante mineral multiviscoso para motores a diesel, com classificação API CI-4, viscosidade SAE 15w40 e que possua **APROVAÇÃO** pela norma Volvo VDS-3, em bombonas/galões de 20L. Produtos de referência**: Ipiranga Brutus Alta Performance 15w40 CI-4, Texaco Ursa® TDX 15W40, Mobil Delvac MX 15W-40**.  Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 | GL. | 2 | 315,83 | 631,66 |
| 14 | 85 | **28386 - Óleo da caixa.**  Lubrificante monoviscoso para transmissões manuais, de viscosidade SAE 50, que atenda ao teste FGZ – 12.  Produtos de referência: Óleo Original Volvo de código 8291016. Óleo original Eaton (conforme tabela de aplicação). Texaco Ursa® LA-3 SAE 50 | L. | 9 | 20,59 | 185,31 |
| 14 | 86 | **28387 - Óleo do diferencial.**  Lubrificante multiviscoso SAE 85w140 com classificação API GL-5. Galões de 20L.  Aplicação: ônibus rodoviário Mascarello Roma ON, chassi Volvo B270F, 2015/2015 | GL | 1 | 326,08 | 326,08 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 4.749,93 |

**1.8 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014, utilizado pela Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, MLU 9366** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 15 | 87 | **25011 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014  Código MANN: W 712/22 ou W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 | Un | 1 | 21,80 | 21,80 |
| 15 | 88 | **25012 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014  Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523 | Un | 3 | 18,16 | 54,48 |
| 15 | 89 | **25013 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014  Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 | Un | 1 | 15,39 | 15,39 |
| 15 | 90 | **25014 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.**  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex 78 Cv, 2013/2014 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. | L | 10 | 31,38 | 313,80 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 405,47 |

**1.9 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011, utilizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Placas MHY 8885** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 16 | 91 | **25003 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011  Código MANN:W 712/22 ou W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 | Un | 2 | 21,65 | 43,30 |
| 16 | 92 | **25004 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011  Código MANN: C 2256 Código MAHLE: LX523 | Un | 1 | 18,06 | 18,06 |
| 16 | 93 | **25005 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011  Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 | Un | 1 | 15,32 | 15,32 |
| 16 | 94 | **25006 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.**  Aplicação: GM Chevrolet Classic LS 1.0 Flex, 78 cv. 2010/2011 Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. | L | 6 | 31,21 | 187,26 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 263,94 |

**1.10 DEPARTAMENTO DE URBANISMO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV, placas EWH-2277, utilizada pelo Departamento de URBANISMO do Município de Arroio Trinta.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 17 | 95 | **25019 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV  Código MANN: W 7 MULTI 20 Còdigo MAHLE: OC66 | Un | 3 | 19,92 | 59,76 |
| 17 | 96 | **25020 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV  Código MANN: C 2585 Còdigo MAHLE: LX908 | Un | 3 | 20,38 | 61,14 |
| 17 | 97 | **25021 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV  Código MANN: WK 510 Còdigo MAHLE: KL239 Código Tecfil: GI04/7 | Un | 3 | 22,01 | 66,03 |
| 17 | 98 | **25022 - Óleo lubrificante 15w40 API SN semissintético.**  Frasco de 1l. Aplicação: Fiat Strada Adventure 1.6 2001/2002 106 CV | Un | 14 | 22,24 | 311,36 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **498,29** |

**1.11 CONSELHO TUTELAR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153, utilizado pelo Conselho Tutelar.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 18 | 99 | **28388 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação:FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153.  Código Original: 55259645. Código MANN: W 610. | Un | 2 | 20,76 | 41,52 |
| 18 | 100 | **28389 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153.  Código Original: 46420988. Código MANN C 2585 | Un | 2 | 20,21 | 40,42 |
| 18 | 101 | **28390 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153.  Código Original: 51806073. Código MANN WK 58 | Un | 2 | 21,81 | 43,62 |
| 18 | 102 | **28391 - Óleo lubrificante de base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10.000 km.**  Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1L. FIAT Palio Weekend Attractive 1,4 2012/2013, Placas MLP 3153. | L | 5 | 32,07 | 160,35 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **285,91** |

**1.12 POLÍCIA MILITAR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Fiat Pálio Weeh Trekking 1.8 flex 2009/2010, Placas MHL-9499, utilizado pela Polícia Militar, conforme especificações que seguem nos itens:** | | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 19 | 103 | **32774 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Fiat /Palio Weeh Trekking 1.8 Flex 2009/2010**.**  Código original: 7085110 / Mann w712/22 | Un | 3 | 22,16 | 66,48 |
| 19 | 104 | **32775 - Anel de vedação do bujão**  Aplicação: Fiat /Palio Weeh Trekking 1.8 Flex 2009/2010  Código original:7083276 | Un | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 19 | 105 | **32776 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Fiat /Palio Weeh Trekking 1.8 Flex 2009/2010  Código original:46420988 | Un | 3 | 22,75 | 68,25 |
| 19 | 106 | **32777 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Fiat /Palio Weeh Trekking 1.8 flex 2009/2010  Código original:46796194 | Un | 3 | 31,40 | 94,20 |
| 19 | 107 | **32778 - Filtro do ar condicionado.**  Aplicação: Fiat /Palio Weeh Trekking 1.8 Flex 2009/2010  Código original:7082928 / Mann CU2629 | Un | 3 | 24,81 | 74,43 |
| 19 | 108 | **32779 - Óleo Lubrificante do Motor 15w40 semissintético api SN**  Aplicação: Fiat /Palio Weeh Trekking 1.8 Flex 2009/2010**,** frasco de 1 litro. | L | 14 | 35,60 | 498,40 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 846,76 |

**1.13 CORPO DE BOMBEIROS :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Fiat Doblo 2008, utilizado pelo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- PLACAS DWC-7340** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 20 | 109 | **32780 - Filtro de combustível.**  Aplicação: Fiat Doblo, ano 2008 1.8.  Ref. Tecfil, Código Gi 04/7 | Un | 2 | 25,00 | 50,00 |
| 20 | 110 | **32781 - Filtro de óleo.**  Aplicação: Fiat Doblo, ano 2008 1.8.  Ref. Tecfil, Código TM 03 | Un | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 20 | 111 | **32782 - Óleo lubrificante de base semi-sintética, viscosidade 15w40, Nível de desempenho API SN.**  Aplicação: Fiat Doblo, ano 2008 1.8. | Un | 8 | 35,45 | 283,60 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 393,60 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo Clio , 2007, 1.0 , 16 válvulas utilizado pelo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- PLACAS MEA-1273** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 21 | 112 | **32783 - Filtro de óleo lubrificante**  Aplicação: Clio 2007, 1.0,  Ref. Tecfil, Código PSL 78 | Un | 2 | 36,25 | 72,50 |
| 21 | 113 | **32784 - Filtro de ar**  Aplicação: Clio 2007, 1.0 16 válvulas.  Ref. Tecfil, Código ARL 5138 | Un | 2 | 35,22 | 70,40 |
| 21 | 114 | **32785 - Filtro de Combustível .**  Aplicação: Clio 2007, 1.0, 16 válvulas.  Ref. Tecfil Código GI 50/7 | Un | 2 | 23,80 | 47,60 |
| 21 | 115 | **32786 - Óleo lubrificante de base semi-sintética, viscosidade 15w40, nível de desempenho API SN.**  Aplicação: Clio 2007, 1.0, 16 válvulas. | Un | 8 | 35,45 | 283,60 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 474,14 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para veículo** **Mercedez Benz Spinter CDI, ano 2014, utilizado pelo CORPO DE BOMBEIROS MILITAR- PLACAS MMF-2495** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 22 | 116 | **32787 - Filtro de óleo lubrificante**  Aplicação: Mercedez Benz Spinter CDI, ano 2014 . Ref. Tecfil Código PEL 676 | Un | 2 | 39,61 | 79,22 |
| 22 | 117 | **32788 - Filtro de ar.**  Aplicação: Mercedez Benz Spinter CDI, ano 2014. Ref. Tecfil Código ARL 3751 | Un | 2 | 113,35 | 226,70 |
| 22 | 118 | **32789 - Filtro de Combustível (diesel).**  Aplicação: Mercedez Benz Spinter CDI, ano 2014. Ref. Tecfil Código PSC 884 | Un | 2 | 244,21 | 488,42 |
| 22 | 119 | **32790 - Filtro de cabine (ar condicionado)** Aplicação: Mercedez Benz Spinter CDI, ano 2014. Ref. Tecfil Código ACP 601 | Un | 1 | 99,25 | 99,25 |
| 22 | 120 | **32791 – Lubrificante do motor 5W30.**  Lubrificante multiviscoso de base 100 % sintética para motores a diesel, com viscosidade no grau SAE 5w-30 e nível de desempenho API SM.  Aprovado pela norma Mercedes-Benz 229.51  **Produtos de referência: MOBIL SUPER™ 5W-30 SINTÉTICO DIESEL; Havoline ProDS M SAE 5W-30; Shell Helix Ultra Extra SAE 5w-30**  Aplicação: Mercedez Benz Spinter CDI, ano 2014 . Frasco de 1 l. | L | 24 | 39,57 | 949,68 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 1.843,27 |

**1.14 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Material/Serviço** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Max. Unit.** | **Vlr.  Max. Total** |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009, placas MGS-0714, utilizado pela Secretaria Municipal de AGRICULTURA.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 23 | 121 | **24999 - Filtro de óleo lubrificante**  Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009  Código MANN: W6 multi 20  Código MAHLE: OC259 | Un | 1 | 20,10 | 20,10 |
| 23 | 122 | **25000 - Filtro de ar do motor**  Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009  Código MANN: C2585  Código MAHLE: LX908 | Un | 1 | 17,76 | 17,76 |
| 23 | 123 | **25001 - Filtro de Combustível**  Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009  Código Tecfil: GI04/7 Código MANN: WK 58 Código MAHLE: KL582 | Un | 1 | 16,34 | 16,34 |
| 23 | 124 | **25002 - Óleo lubrificante Base 100% sintética, viscosidade 5w30, para 10000 km.**  Aplicação: Fiat Strada Fire Flex 1.4 ,86 cv, 2009/2009  Atende às especificações ILSAC GF-5 e API SN. Frasco de 1 l. | L | 8 | 30,33 | 242,64 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 296,84 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005, placas MDY-4678, utilizado pela Secretaria Municipal de AGRICULTURA.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 24 | 125 | **25007 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005  Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 | Un | 2 | 15,51 | 31,02 |
| 24 | 126 | **25008 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005  Código MANN: C 30 125/1 Código MAHLE: LX999 | Un | 2 | 25,11 | 50,22 |
| 24 | 127 | **25009 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005  Código MANN: WK 58 Código TECFIL: GI04/7 Código MAHLE: KL582 | Un | 2 | 15,45 | 90,90 |
| 24 | 128 | **25010 - Óleo lubrificante 15w40 API SL semissintético.**  Frasco de 1l. Aplicação: GM Corsa Hatch Joy 1.0 71 cv. 2005/2005 | L | 4 | 25,94 | 103,76 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **215,90** |

**1.15 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009, placas MEZ-9485, utilizado pela Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 25 | 129 | **25015 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009  Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 Código MAHLE: OC90 | Un | 2 | 16,54 | 33,08 |
| 25 | 130 | **25016 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009  Código MANN: C 11 127 Còdigo MAHLE: LX2526 | Un | 1 | 58,66 | 58,66 |
| 25 | 131 | **25017 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009  Código MANN: WK 58 Código Tecfil: GI04/7 Còdigo MAHLE: KL582 | Un | 2 | 16,11 | 32,22 |
| 25 | 132 | **25018 - Óleo lubrificante 15w40 API SN semissintético.**  Frasco de 1l. Aplicação: Fiat Doblô ELX 1.8 FLEX 114 cv 2008/2009 | Un | 8 | 26,07 | 208,56 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 332,52 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006, placas MHJ-28410, utilizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 26 | 133 | **25032 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006  Código MANN: W 712/22 ou opcional W 7 MULTI 18 | Un | 1 | 19,57 | 19,57 |
| 26 | 134 | **25033 - Filtro de ar do motor.**  Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006  Código MANN: C 30 125/1 Código MAHLE: LX999 | Un | 1 | 23,95 | 23,95 |
| 26 | 135 | **25034 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 Código MANN: WK 58 Código MAHLE:KL582 Código Tecfil:GI04/7 | Un | 1 | 15,73 | 15,73 |
| 26 | 136 | **25035 - Óleo lubrificante 15w40 API SN semissintético.**  Frasco de 1l. Aplicação: GM Montana Conquest 1.8 114 CV 2005/2006 | L | 8 | 26,78 | 214,24 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 273,49 |

**PARTE II**

**CAMINHÕES, MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E DE CONSTRUÇÃO.**

Os itens serão trocados/aplicados/instalados pelo mecânico do Município na oficina da Garagem.

**2.1 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002, placas MBQ-0944, utilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 27 | 137 | **25106 - Filtro de diesel (combustível).**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002  Código Original ou Compatível: WK 950/22 MANN | Un | 3 | 114,76 | 344,28 |
| 27 | 138 | **25107 - Filtro de diesel (combustível).**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002 Código Original ou Compatível: WK 723 MANN | Un | 2 | 24,44 | 48,88 |
| 27 | 139 | **25108 - Filtro de óleo lubrificante (cárter).** Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002  Código Original ou Compatível: PSL300 Tecfil | Un | 2 | 116,38 | 232,76 |
| 27 | 140 | **25109 - Filtro carburante d´água.**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002  Código Original ou Compatível: WA 923/1 MANN | Un | 2 | 73,79 | 147,58 |
| 27 | 141 | **28413 - Filtro de ar primário.**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2002/2002 .  Código Mann: C 27 844 | Un | 2 | 173,39 | 346,78 |
| 27 | 142 | **28414 - Filtro de ar secundário.**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 32002/2002  Código Mann: CF 1552 | Un | 3 | 93,44 | 280,32 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **1.400,60** |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008, utilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 28 | 143 | **28416 - Filtro de diesel (combustível).**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008.  **Código Racor: RC 376** | Un | 3 | 97,51 | 292,53 |
| 28 | 144 | **28417 - Filtro de diesel Sedimentador.**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008.  **Código Racor: S-3015** | Un | 3 | 103,77 | 311,31 |
| 28 | 145 | **28418 - Filtro de óleo lubrificante (cárter).**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008.  **Código Parker: RL - 377** | Un | 3 | 110,30 | 330,90 |
| 28 | 146 | **28419 - Filtro carburante d´água.**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008  **Código MANN: TB 1374** | Un | 3 | 134,23 | 402,69 |
| 28 | 147 | **28420 - Filtro de ar externo.**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008  **Código FRAM: FLI6120** | Un | 3 | 123,08 | 369,24 |
| 28 | 148 | **28421 - Filtro de ar interno.**  Aplicação: Caminhão Caçamba Ford Cargo 2422, 2008/2008  Código **FRAM FLI 6121** | Un | 3 | 96,77 | 290,31 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 1.996,98 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999, placas MAO-9454, utilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 29 | 149 | **25102 - Filtro de diesel (combustível)**  Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999  Código Original ou Compatível: WK723/MANN | Un. | 3 | 23,33 | 69,99 |
| 29 | 150 | **25103 - Filtro de óleo lubrificante (cárter)**  Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999  Código Original ou Compatível: PSL300/Tecfil | Un. | 2 | 114,82 | 229,64 |
| 29 | 151 | **25104 - Filtro carburante d´água**  Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999  Código Original ou Compatível: WA 923/1 | Un. | 2 | 72,70 | 145,40 |
| 29 | 152 | **28423 - Elemento filtrante de ar primário**  Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999  Código MANN: C 27 798 | Un. | 3 | 181,48 | 544,44 |
| 29 | 153 | **28424 - Elemento filtrante de ar secundário**  Aplicação: Caminhão Prancha Ford Cargo 2630 1998/1999  Código CF 1400 | Un. | 3 | 96,03 | 288,09 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **1.277,56** |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014, placas MCU-3855, utilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 30 | 154 | **28426 - Filtro de óleo lubrificante do motor.** Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014.  Código Original: A9061800209. Código MANN: HU 945/2 x | Un | 3 | 46,85 | 140,55 |
| 30 | 155 | **38427 - Filtro Combustível. 712C/914C.** Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014.  Código Original: A0000901551. Código Mann: PU 1046 x | Un | 3 | 72,50 | 217,50 |
| 30 | 156 | **28428 - Elemento filtro combustível (separador de água).**  Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014.  Código Original: A9584770015. Código Mann: WK 1060/4 | Un. | 3 | 119,25 | 357,75 |
| 30 | 157 | **28429 - Filtro secador de ar do sistema de freio pneumático.**  Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014.  Código original: A 000 429 5795 | Un. | 3 | 184,62 | 553,86 |
| 30 | 158 | **28430 - Filtro de ar primário.**  Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014.  Código original: 634 528 0306 | Un. | 3 | 142,62 | 427,86 |
| 30 | 159 | **28431 - Filtro de ar Secundário.**  Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014. Código original: A 634 528 0306 | Un | 3 | 87,62 | 262,86 |
| 30 | 160 | **28432 - Filtro de cabine (ar condicionado).** Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014.Código Original: A6938350047. Código WEGA AKX4014 | Un | 3 | 89,25 | 267,75 |
| 30 | 161 | **28433 - Óleo lubrificante para caixa de marchas**. Viscosidade SAE 80w Classificação API GL-4, que tenha **APROVAÇÃO** pela norma **MB-Approval 235.1**; [[4]](#footnote-4)Sugestão de produto: **MOBILUBE GX-A 80W, YPF Helicoidal M 80W, Tutela ZC 80W Petronas, Castrol EP 80W.** Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014 | L | 20 | 25,66 | 513,20 |
| 30 | 162 | **28434 - Óleo lubrificante de alto desempenho para diferencial**.  Viscosidade SAE 85w90 e Classificação API GL-5 e que tenha **APROVAÇÃO** pela norma **MB-Approval 235.0**. [[5]](#footnote-5)Sugestão de produto: **MOBILUBE HD-A 85W90.** Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K Ano 2014 | L | 46 | 23,50 | 1.081,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 3.822,33 |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Caminhão Ford Cargo 1319 2014/2014, placas QHK-3531, utilizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 31 | 163 | **28436 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BG5X6731AA.  Código Mann: W 950/26 | Un. | 3 | 106,16 | 318,48 |
| 31 | 164 | **28437 - Filtro de combustível.**  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014.  Código original: BH1X9155AA. Código Mann: WK 954/2 x. | Un. | 2 | 140,80 | 281,60 |
| 31 | 165 | **28438 - Filtro de combustível (separador de água)**. Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original: BH4X9N074AA.  Código Parker/Racor: S-23070. | Un. | 2 | 108,50 | 217,00 |
| 31 | 166 | **28439 - Filtro ar interno.**  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014.  Código original: BG6X9E673AA. | Un. | 2 | 80,20 | 160,40 |
| 31 | 167 | **28440 - Filtro ar externo (primário)**.  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014.  Código original: BG6X9601AA | Un. | 2 | 132,11 | 264,22 |
| 31 | 168 | **28441 - Filtro hidráulico direção.**  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014.  Código original: T11145397 | Un. | 2 | 21,27 | 42,54 |
| 31 | 169 | **28442 - Filtro pólen. (ar condicionado).**  Aplicação : Ford Cargo 1319 2014/2014.  Código original: 5M3518D543AB. Código Tecfil: ACP200 | Un. | 2 | 29,42 | 58,84 |
| 31 | 170 | **28443 - Elemento do Filtro de Arla**.  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014.  Código original: BH1X9176AA. Código Fleetguard AS2474 | Un. | 2 | 72,32 | 144,64 |
| 31 | 171 | **28444 - Óleo de caixa Original Eaton SAE 40 de coloração verde, para aplicações médias e pesadas.**  Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014. Código original EATON: 3001000R.  Código original FORD: BG5X19589BA | L. | 11 | 24,83 | 273,13 |
| 31 | 172 | **28445 - Óleo para direção hidráulica ATF Dexron III.**  Fluído de coloração vermelha, que atenda simultaneamente às normas GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C-4 e que tenha cSt a 100 °C próxima (admite-se variação de+ - 1%) de 7,3. Sugestões de produto: **MOBIL ATF D/M, Lubrax ATF TDX** Aplicação: Ford Cargo 1319 2014/2014 | L | 4 | 39,62 | 158,48 |
| 31 | 173 | **28446 - Óleo para diferencial.**  Viscosidade 85w140 e classificação API GL5. Ford Cargo 1319 2014/2014  **APROVAÇÃO** pela norma Mercedes-Benz AH00.40-B-0001-01ABA[[6]](#footnote-6). **Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5, Mobil Mobilube HD 85w-140, Texaco Multigear EP 85w-140, YPF** **Hipoidal 85W-140, Shell Spirax S2 A 85W-140, Ipiranga Ultragear MB 85W-140, entre outros.** | L | 23 | 21,02 | 483,46 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **2.402,79** |

**2.2 SECRETARIA DE AGRICULTURA.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros para tratores agrícolas BUDNY Modelo 8540[[7]](#footnote-7) (2 tratores), utilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 32 | 174 | **28456 - Filtro de óleo do motor.**  Código PSL 123/Tecfil.  Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 | Un. | 1 | 28,03 | 28,03 |
| 32 | 175 | **28457 - Filtro de combustível**  Código PC2/255 Tecfil  Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 | Un. | 1 | 23,90 | 23,90 |
| 32 | 176 | **28458 - Filtro de combustível (separador)**  Código: PSC 496/|Tecfil.  Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 | Un. | 1 | 23,61 | 23,61 |
| 32 | 177 | **28459 - Filtro de ar externo**  Código HP7108 - VOX  Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 | Un. | 1 | 47,94 | 47,94 |
| 32 | 178 | **28460 - Filtro de ar interno**  Código HS805 - VOX  Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 | Un. | 1 | 41,56 | 41,56 |
| 32 | 179 | **28461 - Filtro do sistema hidráulico**  Código PSL 962 – Tecfil.  Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540 | Un. | 1 | 26,56 | 26,56 |
| 32 | 180 | **28462 - Óleo do sistema hidráulico**  Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 8540. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende às normas FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135**,** CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3.  **Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F**  Em galões de 20L. | Galão | 2 | 321,19 | 642,38 |
| 32 | 181 | **28463 - Óleo da transmissão.**  Lubrificante monoviscoso no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir **APROVAÇÃO pela norma MB 235.0** Em galões de 20L.  **Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90.** Galões de 20l.  Aplicação: Tratores Agrícolas BUDNY Modelo 8540 | Galão | 6 | 326,54 | 1.959,24 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 2.793,22 |
|  | **Kit de filtros para trator agrícola BUDNY Modelo 9040, utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 33 | 182 | **28464 - Filtro de óleo do motor**  Código: PSL 123/Tecfil  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 | Un. | 3 | 28,53 | 85,59 |
| 33 | 183 | **28465 - Filtro de combustível**  Código: PSC 72/2 Tecfil  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 | Un. | 3 | 27,53 | 82,59 |
| 33 | 184 | **28466 - Filtro de combustível (separador)**  Código: PSC 496 Tecfil  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 | Un. | 3 | 32,47 | 97,41 |
| 33 | 185 | **28467 - Filtro de ar externo**  Código: HP7108 Vox  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 | Un. | 2 | 70,59 | 141,18 |
| 33 | 186 | **28468 - Filtro de ar interno**  Código: HS805 - VOX  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 | Un. | 2 | 46,36 | 92,72 |
| 33 | 187 | **28469 - Filtro do sistema hidráulico**  Código: PSL 962 Tecfil  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 9040 | Un. | 2 | 29,98 | 59,96 |
| 33 | 188 | **28470 - Óleo do sistema hidráulico**  Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 9040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135**,** CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3.  **Sugestões de produtos: Lubrax Grans THF, Petronas AMBRA MULTI F**  Em galões de 20L. | Galão | 1 | 343,27 | 343,27 |
| 33 | 189 | **28471 - Óleo da transmissão.**  Lubrificante monoviscoso no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir **APROVAÇÃO pela norma MB 235.0** Em galões de 20L. **Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90.** Galões de 20l.  Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 9040 | Galão | 4 | 327,24 | 1.308,96 |
|  | **Valor total** | | | | | **2.211,68** |
|  | **Kit de filtros para trator agrícola BUDNY Modelo 5040, utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 34 | 190 | **28472 - Filtro de óleo do motor**  Código: PSL 836 TECFIL  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 | Un. | 3 | 54,59 | 163,77 |
| 34 | 191 | **28473 - Filtro de combustível separador**  Código: PSC 496 TECFIL  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 | Un. | 3 | 32,42 | 97,26 |
| 34 | 192 | **28474 - Filtro de combustível**  Código: PSC 72/2 TECFIL  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 | Un. | 3 | 26,44 | 79,32 |
| 34 | 193 | **28475 - Filtro de ar externo**  Código XL 2167 Xanfil  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 | Un. | 3 | 91,29 | 273,87 |
| 34 | 194 | **28476 - Filtro de ar interno**  Código Xs 167 Xanfil  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 | Un. | 3 | 49,59 | 148,77 |
| 34 | 195 | **28477 - Filtro do sistema hidráulico**  Código PSC 962 Tecfil  Aplicação: Trator Agrícola Budny Modelo 5040 | Un. | 3 | 46,92 | 140,76 |
| 34 | 196 | **28478 - Óleo do sistema hidráulico[[8]](#footnote-8)**  Fluido universal para tratores (UTO) de alto desempenho, cor azulada, recomendado para uso simultâneo nos sistemas de transmissão, hidráulicos e de freio. Proporciona uma operação com baixo nível de ruído e trepidação. Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 5040. Viscosidade SAE 20w30 e desempenho API GL-4. Atende à norma FORD M2C86: C, MASSEY FERGUSON M-1135**,** CATERPILLAR TO-2 E ALLISON C-3.  **Sugestões de produtos: Lubrax grans THF, Petronas AMBRA MULTI F**  Em galões de 20L. | Galão | 1 | 231,17 | 231,17 |
| 34 | 197 | **28479 - Óleo da transmissão.**  Lubrificante monoviscoso no Grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5. Deverá possuir **APROVAÇÃO pela norma MB 235.0** [[9]](#footnote-9)Em galões de 20L.  **Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5 SAE 90, Ipiranga Ultragear MB 90, Texaco Multigear EP SAE 90, Tutela TRD 90, Castrol EPX 90.** Galões de 20l.  Aplicação: Trator Agrícola BUDNY Modelo 5040 | Galão | 2 | 328,04 | 656,08 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **1.791,00** |
|  | **Kit de filtros para trator agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010, utilizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.** | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** |
| 35 | 198 | **28480 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010  Código Mann: w 940/18 | Un | 2 | 35,44 | 70,88 |
| 35 | 199 | **28481 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010  Código Mann: P 945 x | Un | 2 | 26,56 | 53,13 |
| 35 | 200 | **28482 - Filtro de ar externo.**  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010  Código original: 87344135 | Un | 2 | 93,51 | 187,02 |
| 35 | 201 | **28483 - Filtro de ar interno.**  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010  Código original: 87344136 | Un | 2 | 74,50 | 149 |
| 35 | 202 | **28484 - Filtro de óleo hidráulico.**  Aplicação: Trator Agrícola New Holland TL95 Exitus ano 2010  Código PSH 112 Tecfil | Un | 2 | 118,70 | 237,40 |
| 35 | 203 | **28485 - Fluído de freio.**  Lubrificante de base mineral com coloração verde, específico para sistemas hidráulicos de freios de tratores. Produzido de acordo com os padrões de qualidade da norma ISO 7308.  **Produtos de** **referência**: **Óleo Original NH 610 A; Tutela Brake LHM; Ambra Brake LHM.** | L | 1 | 108,05 | 108,05 |
| 35 | 204 | **28486 - Óleo lubrificante multifuncional, viscosidade SAE 10w30 e classificação API GL-4.**  Lubrificante mineral multiviscoso para múltiplas aplicações, de alto desempenho. Recomendado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos e freios úmidos de equipamentos agrícolas. Possui elevada resistência à oxidação e ao cisalhamento. Deve atender às normas Caterpillar TO-2, Alisson C4, e normas CNH (Case-New Holland) MAT 3525 e 3505. Além disso, deverá possuir **APROVAÇÃO** pela norma ZF TE-ML 03E, ou 05F ou 21F ou ambas simultaneamente.  **Sugestões de produtos: Óleo original código NH410B, Lubrax Unitractor, Petronas ARBOR MTF 10W-30, entre outros.** | GL. | 4 | 371,78 | 1.487,12 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **2.292,59** |

**2.3 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kit de filtros para Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984** | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 36 | 205 | **25125 - Filtro Lubrificante.**  Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984  Código original ou compatível: RP487/ Parker, H 12 111 x MANN] | Un | 3 | 36,83 | 110,49 | |
| 36 | 206 | **28495 - Filtro Combustível primário, Kit c/ 2 unidades.**  Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984  Código original ou compatível: RI 392/ Parker-Racor ou BFU 707/MANN | Un | 3 | 21,78 | 65,34 | |
| 36 | 207 | **28496 - Filtro de Combustível secundário.**  Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984  Código original ou compatível: PC945/Tecfil. PU 707 x/MANN | Un. | 2 | 60,73 | 121,46 | |
| 36 | 208 | **25128 - Filtro ar Externo.**  Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984  Código original ou compatível: 3522507 ou C 20 325/MANN. | Un | 3 | 100,73 | 302,19 | |
| 36 | 209 | **28497 - Filtro de ar interno.**  Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984  Código original ou compatível: CF 1000/MANN | Un. | 3 | 50,10 | 150,30 | |
| 36 | 210 | **25126 - Filtro Hidráulico.**  Aplicação: Carregadeira Michigan 75 III Modelo 4100D – 289 PRC Ano 1984  Código original ou compatível: 215502 ou H 11 106/MANN | Un. | 2 | 71,86 | 143,72 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **893,50** | |
|  | **Kit de filtros para pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995, Modelo 45C** | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 37 | 211 | **25143 - Filtro Lubrificante**.  Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995.  Código Original ou compatível: RP487 ou H 947/1/MANN | Un | 1 | 44,56 | 44,56 | |
| 37 | 212 | **28498 - Filtro Combustível primário.**  Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995.  Código Original ou compatível: RI392/Parker ou BFU 707/Mann ou FC161/Tecfil Kit c/ 02 unidades. | Kit | 2 | 26,79 | 53,58 | |
| 37 | 213 | **28499 - Filtro de combustível secundário.** Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995.  Código Original ou compatível: PC 945/Tecfil; PU 707 x/ MANN. | Un | 1 | 44,45 | 44,45 | |
| 37 | 214 | **25146 - Filtro Ar Externo.**  Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995.  Código Original ou compatível: C 20 325 MANN ou 3522507 | Un | 2 | 131,11 | 262,22 | |
| 37 | 215 | **28500 - Filtro Ar Interno.**  Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995.  Código Original ou compatível: CF 1000/MANN ou 3338478 | Un | 2 | 47,95 | 95,90 | |
| 37 | 216 | **25148 - Filtro Transmissão.**  Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995.  Código Original ou compatível: Clark 247052 ou BT8833/Baldwin | Un | 2 | 352,38 | 704,76 | |
| 37 | 217 | **25144 - Filtro Hidráulico.**  Aplicação: Pá carregadeira Michigan Clark articulada ano 1995.  Código Original 252683, Código Fleetguard HF6479 | Un | 2 | 167,10 | 334,20 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | 1.539,67 | |
|  | **Kit de filtros para Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014.** | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 38 |  | **25149 - Filtro de Ar.**  Aplicação: Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014. Código Original ou compatível: 32/925682 | Un | 1 | 228,43 | 228,43 | |
| 38 |  | **25150 - Filtro de Ar Power Core.**  Aplicação: Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014. Código Original ou compatível: 32/925683 | Un | 1 | 122,39 | 122,39 | |
| 38 |  | **25151 - Filtro Combustível Fluxo Reverso.** Aplicação: Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014. Código Original ou compatível: 32/925915 | Un | 1 | 127,29 | 127,29 | |
| 38 |  | **25152 - Filtro Lubrificante.**  Aplicação: Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014. Código Original ou compatível: 02/103515 | Un | 1 | 124,24 | 124,24 | |
| 38 |  | **25153 - Filtro Transmissão.**  Aplicação: Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014. Código Original ou compatível: 581/18076 | Un | 1 | 139,70 | 139,70 | |
| 38 |  | **25154 - Filtro Hidráulico.**  Aplicação: Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014. Código Original ou compatível: 32/925346 | Un | 1 | 251,24 | 251,24 | |
| 38 |  | **25155 - Filtro Combustível.**  Aplicação: Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014. Código Original ou compatível: 320/07155 | Un | 1 | 96,47 | 96,47 | |
| 38 |  | **25156 - Filtro Combustível.**  Aplicação: Retroescavadeira JCB 3C 4x4, ano 2014. Código Original ou compatível: 32/925587 | Un | 1 | 140,38 | 140,38 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **1.230,14** | |
|  | **Kit de filtros e óleo lubrificante para Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras Marca Link Belt, Modelo 160X2, fabricação 2016, chassi LBX160B5NFHEX1139.** | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 39 | 226 | **28520 - Elemento do Filtro de Óleo**.  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: MMH80890 | Un | 5 | 153,97 | 769,85 | |
| 39 | 227 | **28521 - Elemento pré-filtro de combustível.**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: MMH80580 | Un | 5 | 125,72 | 628,60 | |
| 39 | 228 | **28522 - Elemento do filtro de combustível**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KHH11890 | Un. | 5 | 88,48 | 442,40 | |
| 39 | 229 | **28523 - Filtro Diesel**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: MMH80930 | Un. | 5 | 155,97 | 779,85 | |
| 39 | 230 | **28524 - Reparo da Bomba de Combustível**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KHH11900 | Un. | 4 | 85,98 | 343,92 | |
| 39 | 231 | **28525 - Elemento do Filtro de Ar para MPC**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original:KLH10550 | Un. | 4 | 170,40 | 681,60 | |
| 39 | 232 | **28526 - Elemento do Filtro de Ar para MPC**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KLH10560 | Un. | 4 | 186,46 | 745,84 | |
| 39 | 233 | **28527 - Elemento filtrante do sistema hidráulico**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KNJ14680 | Un. | 3 | 411,18 | 1.233,54 | |
| 39 | 234 | **28528 - Filtro hidráulico servo piloto**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KHJ17730 | Un. | 3 | 341,68 | 1.025,04 | |
| 39 | 235 | **28529 - Elemento filtrante**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KHJ22152 | Un | 3 | 92,48 | 277,44 | |
| 39 | 236 | **28530 - Corrente de transmissão de borracha**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KLH10610 | Un | 1 | 320,38 | 320,38 | |
| 39 | 237 | **28531 - Corrente de transmissão de borracha**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KHR13570 | Un | 1 | 302,99 | 302,99 | |
| 39 | 238 | **28532 - Filtro de cabine A/C.**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: PKHR13340 | Un | 4 | 125,48 | 501,92 | |
| 39 | 239 | **28533 - Filtro de cabine A/C int.**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original:PKHR13330 | Un | 4 | 133,98 | 535,92 | |
| 39 | 240 | **33310 - Filtro do Tanque Hidráulico**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: KNJ10660 | Un | 2 | 324 | 648,00 | |
| 39 | 241 | **33311 - Anel**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: LBQ1653 | Un | 2 | 40,00 | 80,00 | |
| 39 | 242 | **33312 - Anel**  Aplicação: Escavadeira hidráulica Link Belt 160X2 ano 2016.  Código original: LBQ1302 | Un | 2 | 47,00 | 94,00 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **9.411,28** | |
|  | **Kit de Filtros para Britador Móvel CCM 5030** | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 40 | 243 | **28538 - Filtro de óleo lubrificante.**  Aplicação: Britador Móvel CCM 5030;  Codigo Tecfil: PSL 962 | Un | 1 | 31,84 | 31,84 | |
| 40 | 244 | **28539 - Filtro de combustível.**  Aplicação: Britador móvel CCM 5030.  Código Mann: BFU 707. Para bomba injetora Bosch **½** litro | Un | 1 | 19,30 | 19,30 | |
| 40 | 245 | **28540 - Filtro de ar externo.**  Aplicação: Britador móvel CCM 5030.  Código Mann: C 20 325/2 | Un | 1 | 101,91 | 101,91 | |
| 40 | 246 | **28541 - Filtro de ar interno.**  Aplicação: Britador móvel CCM 5030.  Código MANN: CF 1000 | Un | 1 | 53,00 | 53,00 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | **206,05** | |
|  | **Aquisição de kit de filtros para manutenções preventivas, peças de reposição e pagamento de mão de obra para realização dos serviços previstos pelo fabricante para revisão da Motoniveladora Case 845 B** | | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | | **Vlr. Total** |
| 41 | 247 | **33389 - Filtro de óleo lubrificante do motor.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84228488 | Un | 3 | 128,50 | | 385,50 |
| 41 | 248 | **33390 - Filtro de combustível.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84412164 | Un | 3 | 136,50 | | 409,50 |
| 41 | 249 | **33391 - Filtro de combustível separador**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 8434882 | Un | 3 | 147,50 | | 442,50 |
| 41 | 250 | **33392 - Elemento filtrante de óleo hidráulico.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 1930836 | Un | 3 | 172,50 | | 517,50 |
| 41 | 251 | **33393 - Filtro de óleo da transmissão.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. | Un | 3 | 445,00 | | 1.335,00 |
| 41 | 252 | **33394 - Filtro de ar interno (secundário).**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014.  Código Original: 84286397 | Un | 2 | 161,50 | | 323,00 |
| 41 | 253 | **33395 - Filtro de ar externo.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84286399 | Un | 2 | 275,00 | | 550,00 |
| 41 | 254 | **33396 - Filtro do evaporador da cabine.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84347979 | Un | 2 | 127,00 | | 254,00 |
| 41 | 255 | **33397 - Filtro do evaporador da cabine.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Código original: 84350712 | Un | 2 | 110,00 | | 220,00 |
| 41 | 256 | **33398 - Correia de transmissão.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014 | Un | 1 | 85,00 | | 85,00 |
| 41 | 257 | **33399 - Correia dentada compressor do ar condicionado.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014 | Un | 1 | 98,00 | | 98,00 |
| 41 | 258 | **33400 - Óleo Lubrificante do Motor e Transmissão.**  Lubrificante multiviscoso de alta performance com viscosidade no grau SAE 15w40 e nível de desempenho API CI4 e ACEA E7. Especialmente desenvolvido para máquinas CASE. **Aprovado** pela norma Mercedes Bens 228.3.  Em galões de 20l. **Produto de Referência: AKCELA Nº1 Engine Oil.**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014 | GL | 3 | 329,63 | | 988,89 |
| 41 | 259 | **33401 - Óleo do sistema hidráulico.**  Lubrificante recomendado para sistemas hidrostáticos e hidráulicos de alta pressão, com viscosidade no grau ISO VG 68 e características antidesgaste AW. Atende às especificações DIN 51524 Parte 3 HVLP 68; MS 1216; Denison HF-0 e Cincinnati Milacron P-69.  Em galões de 20L  **Produto de referência: AKCELA AW Hydraulic Fluid 68**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014 | GL | 10 | 299,95 | | 2.999,50 |
| 41 | 260 | **33402 - Lubrificante para o diferencial traseiro central**  Lubrificante com viscosidade no grau SAE 80w-90 e nível de desempenho Api GL-5, dotado de características de extrema pressão (EP) e escorregamento limitado (*limited slip),* especificamente desenvolvido para aplicação em eixos de máquinas de terraplanagem equipadas com freios em banho de óleo e diferenciais de escorregamento limitado.  Atende às exigências estabelecidas por MIL-L-2105 D; GTG LLP-007 E ZF TE-ML 21C  Em galões de 20 litros  **Produto de referência: Akcela Axlepower**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B | GL | 2 | 850,00 | | 1.700,00 |
| 41 | 261 | **33403 - Lubrificante para os tandem traseiros e freios.**  Lubrificante específico para transmissões e eixos de máquinas de terraplanagem, com viscosidade no grau SAE 20w-40 e nível de desempenho API GL-4. Atende às especificações MS 1317; ZF TE-ML 05F; ZF TE-ML 06K e ZF TE-ML 21F  Em galões de 20L  **Produto de referência: Akcela Transaxle Fluid**  Aplicação: Motoniveladora Case 845B | GL | 7 | 557,50 | | 3.902,50 |
| 41 | 262 | **33404 - Lubrificante para o redutor do gira-circulo.`**  Lubrificante multiviscoso no grau SAE 80w-90, nível de desempenho API GL-5 e características de extrema pressão (EP) dotado de excelentes propriedades anti-espuma e antiemulsionantes para assegurar a máxima continuidade de lubrificação e melhor dispersão de calor.  Atende às especificações MS 1316; ZF TE-ML 05A; ZF TE-ML 07ª; ZF TE-ML 21ª; MIL-L-2105 D  **Produto de referência: Akcela Gear 135H EP 80W-90**  Em galões de 4 litros.  Aplicação: Motoniveladora CASE 845B | GL | 1 | 88,30 | | 88,30 |
| 41 | 263 | **33405 - Aditivo Actioil.**  Aditivo recomendado pelo fabricante para aplicação no tanque de combustível.  Possui ação antioxidante, biocida, anticorrosiva, melhoradora de lubricidade, além de proporcionar a limpeza química o motor e a eliminação dos resíduos que possam interferir no seu funcionamento.  **Produto de referência: FPT Actioil. Código original: 71104731**  Embalagem de 1 litro.  Aplicação: Motoniveladora Case 845B | UN | 6 | 164,95 | | 989,70 |
| 41 | 264 | **33406 - Kit de reparo para ajuste das folgas e reparo do círculo e guias do círculo, contendo:**  • 4 placas grafitadas  • 4 chapas L  • 16 parafusos  • 16 arruelas de pressão  • 4 placas grafitadas  • 4 Calços do gira-círculo  • 6 chapas finas  • 3 Chapas grossas  • 3 Chapas médias  • 6 calços de lâmina  • 2 chapas dobradas  A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, **será obrigatório o uso de peças genuínas CNH.** Não serão aceitas peças de outro fabricante.    É obrigatória após a realização dos serviços a aferição das folgas, que deverão estar rigorosamente dentro do preconizado pelo fabricante no manual de reparações.  Cabe ao licitante vencedor providenciar as peças de acordo com os códigos corretos para uma Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014. Os códigos não foram informados no edital pois estes não foram repassados pelo fabricante do equipamento. | Kit | 1 | 3.856,60 | | 3.856,60 |
| 41 | 265 | **33407 - Kit para substituição da junta da tampa de válvulas, contendo:**  1 junta da tampa de válvulas e material necessário limpeza.  A fim de manter o intervalo mínimo de intervenção previsto pelo fabricante bem como a durabilidade do reparo, que deve ser idêntica à vida útil quando do equipamento novo, **será obrigatório o uso de peças genuínas CNH.** Não serão aceitas peças de outro fabricante.  Cabe ao licitante vencedor providenciar as peças de acordo com os códigos corretos para uma Motoniveladora Aplicação: Motoniveladora Case 845B 2013/2014, Os códigos não foram informados no edital pois estes não foram repassados pelo fabricante do equipamento. | Kit | 1 | 150,00 | | 150,00 |
| 41 | 266 | **33408 - Serviços para revisão preventiva.**  Mão de obra, deslocamento de mecânico, alimentação, bem como todos os custos necessários para a realização dos seguintes serviços:  • Substituição do óleo e filtro do motor, filtros de combustível e filtros de ar do motor e filtros do ar condicionado  • Substituição da correia do motor e da correia do compressor do ar condicionado  • Substituição dos fluídos e filtros da transmissão e do sistema hidráulico  • Substituição do líquido de arrefecimento do motor (será fornecido pelo município, conforme especificações deste edital),  • Substituição do óleo do redutor do gira-círculo, do diferencial traseiro central e das caixas de correntes LD e LE (tandem)  • Calibragem da transmissão e ajuste das folgas das válvulas conforme previsto pelo fabricante.  • Troca dos calços da lâmina e do gira círculo, bem como suas regulagens de acordo com as folgas previstas pelo fabricante.  Observações:  **A)** Todos os serviços devem ser executados rigorosamente conforme preconizado pelo manual de reparações do equipamento.  **b)** O licitante deve dispor do torquímetro necessário a fim realizar o aperto dos parafusos conforme os valores de torque estabelecidos no manual acima.  **c)** O valor se refere a apenas 1 serviço. Nas peças cuja quantidade é superior ao necessário para uma troca as reposições subsequentes serão feitas pelo mecânico do Município. | ) | 1 | 3.840,00 | | 3.840,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | 23.135,49 |
|  | **Aquisição de kit de filtros, óleo lubrificante e contratação de mão de obra especializada para realização da revisão de 3500 horas do Rolo Compactador JCB VM 115** | | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | | **Vlr. Total** |
| 42 | 267 | **25137 - Filtro de Ar Externo**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115  Código Original ou Compatível: 580/12020 | Un | 3 | 94,83 | | 284,49 |
| 42 | 268 | **25138 - Filtro de Ar Interno**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115  Código Original ou Compatível: 580/12021 | Un | 3 | 153,13 | | 459,39 |
| 42 | 269 | **25139 - Filtro Lubrificante**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115  Código Original ou Compatível: 320/04133A | Un | 5 | 89,59 | | 447,95 |
| 42 | 270 | **25140 - Elemento Hidráulico**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115  Código Original 332/F9517 | Un | 3 | 1.149,02 | | 3.447,06 |
| 42 | 271 | **25141 - Filtro Combustível Linha**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115  Código Original ou Compatível: 320/07138 | Un | 5 | 193,69 | | 968,45 |
| 42 | 272 | **25142 - Elemento Filtrante de Combustível Lubricity**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115  Código Original: 32/926107 | Un | 5 | 713,3 | | 3.566,50 |
| 42 | 273 | **28890 - Elemento Filtrante Sedimentador.**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115  Código Original:32/925915 | Un | 5 | 201,30 | | 1.006,50 |
| 42 | 274 | **28891 - Elemento Filtrante do Ar Condicionado.**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115  Código Original: 7242/96131 | Un | 4 | 733,73 | | 2.934,92 |
| 42 | 275 | **28892 - Óleo Eixos Dif. Dianteiro Balde 20 litros.**  Viscosidade no grau SAE 85w140. Deverá igualar-se ou superar o fluído original JCB de Código 4000/0320B em todas as suas qualificações técnicas e propriedades químicas.  **Produto de referência: Óleo Original JCB de Código 4000/0320B**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 | GL | 1 | 339,07 | | 339,07 |
| 42 | 276 | **28893 - Óleo do tambor de vibração galão 5 litros.**  Deverá igualar-se ou superar em todas as suas qualificações técnicas e propriedades fisico/químicas o Fluído original JCB de Código 4002/0150  **Produto de referência: Fluído original JCB de Código 4002/0150**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 | GL | 3 | 578,54 | | 1.735,62 |
| 42 | 277 | **33313 - Óleo do redutor de giro**  Rolo Compactador JCB VM 115  Deverá igualar-se ou superar o fluído original JCB de Código 4000/0324 em todas as suas qualificações técnicas e propriedades químicas.  **Produto de referência: Produto Original JCB Código 4000/0324** | L | 16 | 30,50 | | 488,00 |
| 42 | 278 | **33314 - Correia do Ventilador**  Aplicação: Rolo Compactador JCB VM 115 Código: 320/08609 | Un. | 1 | 223,42 | | 223,42 |
| 42 | 279 | **33315 - Serviço de revisão preventiva de 3500 horas.**   * No valor, estão inclusos os serviços necessários para 1 (uma) substituição de todas as peças listadas no lote 42, bem como 1 (uma) drenagem e substituição dos fluídos. * Ainda, estão inclusos os valores de hora técnica e deslocamento do mecânico, independente da distância. * As peças cuja quantidade é superior serão trocadas futuramente, pelo mecânico do Município, assim como como os fluídos cuja quantidade é superior ao necessário para 1 (uma) troca. * O Município fornecerá o Lubrificante 15w40 API CI 4 necessário para a troca de óleo do motor, nos termos do especificado neste edital. | Sv | 1 | 2.020,00 | | 2.020,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | 17.921,37 |
|  | **Aquisição de óleos lubrificantes, filtros e aditivos para Retroescavadeira Caterpillar 416 E** | | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | | **Vlr. Total** |
| 43 | 280 | **25129 - Filtro de Ar Secundário.**  Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13.  Código Original ou Compatível: 227-7449/MANN | Un | 3 | 171,51 | | 514,53 |
| 43 | 281 | **25130 - Filtro de Ar Primário.**  Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13.  Código Original ou Compatível: 2277448; 293-4053 | Un | 3 | 264,02 | | 792,06 |
| 43 | 282 | **25131 - Filtro Lubrificante.**  Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13.  Código Original Cat 7W2326 ou P554407 DONALDSON | Un | 5 | 75,92 | | 379,60 |
| 43 | 283 | **25132 - Filtro Sedimentador.**  Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13.  Código Original ou Compatível: 1561200 | Un | 5 | 122,91 | | 614,55 |
| 43 | 284 | **25133 - Filtro Separador.**  Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13.  Código Original ou Compatível: 2289130; 3619554 | Un | 5 | 138,82 | | 694,10 |
| 43 | 285 | **25134 - Filtro Hidráulico.**  Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13.  Código Original ou Compatível: 126-1817; 362-1163 | Un | 3 | 416,80 | | 1.250,40 |
| 43 | 286 | **25136 - Filtro Transmissão.**  Aplicação: Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano /13.  Código Original ou Compatível:119-4740; 4717003 | Un | 3 | 144,14 | | 432,42 |
| 43 | 287 | **33307 - Lubrificante para transmissão e trem de força SAE 30.**  Lubrificante de base mineral no grau SAE-30, que atenda simultaneamente aos requisitos das normas Caterpillar TO4, TO-4M e Alisson C4. Índice de viscosidade (ATSM D 445) igual ou superior a 95.  **Produtos de referência: Fluído OEM Caterpillar, CAT TDTO Cod. 7x-7855; Mobiltrans HD SAE 30; Petronas Tutela TRC 30.**  Embalado em baldes e/ou galões de 20L | GL | 3 | 412,50 | | 1.237,50 |
| 43 | 288 | **33308 - Óleo hidráulico SAE 10W.**  Fluído hidráulico de alto desempenho, que permite longos intervalos de drenagem e menores custos de operação.  Índice de Viscosidade ATSM D2270 superior a 105.  **Produtos de referência: Fluído OEM Caterpillar Hydo Advanced 10, Cod: 309-6942; Mobil Hydraulic 10W**  Deve ser embalado em baldes e/ou galões de 20L. | GL | 3 | 358,20 | | 1.074,60 |
| 43 | 289 | **33309 - Aditivo para óleo de freio e eixos.**  Fluído original Caterpillar, recomendado pelo fabricante do equipamento para reduzir o ruído e vibrações oriundas do sistema de freios, bem como o desgaste.  Em balagem de 1 litro.  **Produto de referência: Fluído OEM Caterpillar Cod.: 197-0017.** | Un | 1 | 317,80 | | 317,80 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | 7.307,56 |
|  | **Kit de filtros para TRATOR DE ESTEIRAS CASE 1150L 2016/2016 Chassi HBZN1150JGAC00818** | | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | | **Vlr. Total** |
| 44 | 290 | **28509 - Filtro de óleo do motor.**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 4897898 | Un. | 5 | 133,50 | | 667,50 |
| 44 | 291 | **28510 - Filtro de combustível.**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 84412164 | Un. | 5 | 144,00 | | 720,00 |
| 44 | 292 | **28511 - Filtro de combustível (separador água).**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87435525 | Un. | 5 | 147,00 | | 735,00 |
| 44 | 293 | **28512 - Filtro de óleo hidráulico.**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 86018758 | Un. | 5 | 453,27 | | 2.266,35 |
| 44 | 294 | **28513 - Elemento.**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 435141 A 1 | Un. | 5 | 300,00 | | 1.500,00 |
| 44 | 295 | **28514 - Filtro de cabine.**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87691825 | Un. | 5 | 350,00 | | 1.750,00 |
| 44 | 296 | **28515 - Filtro de cabine.**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87397414 | Un. | 5 | 330,00 | | 1.650,00 |
| 44 | 297 | **28516 - Filtro de ar primário.**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 86993191 | Un. | 5 | 212,50 | | 1.062,50 |
| 44 | 298 | **28517 - Filtro de ar secundário.**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 86993192 | Un. | 5 | 100,00 | | 500,00 |
| 44 | 299 | **28518 - Filtro de proteção**  Aplicação: Trator de esteiras Case 1150L 2016/2016. Código original: 87551016 | Un. | 3 | 527,77 | | 1.583,31 |
| 44 | 300 | **28519 - Filtro ar circulação motor. (Respiro do motor)**  Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L. Código original: 2992447 |  | 5 | 399,00 | | 1.995,00 |
| 44 | 301 | **28119 - Correia de Borracha.**  Código original: 87561763. Aplicação: Trator Case Modelo 1150L | Un | 1 | 270,33 | | 270,33 |
| 44 | 302 | **33318 - Lubrificante para sistema hidráulico e transmissão e sistema de inclinação da cabine SAE 10W-30**  Lubrificante utilizado em motores a gasolina e sistemas hidráulicos, com viscosidade no grau SAE 10w30 e nível de desempenho API SN.  Atende aos padrões de desempenho estabelecidos por ILSAC GF-5 e MAT 3560  Galão de 20 litros.  **Produto de referência: Akcela Auto Supreme 10w30.**  Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L ano 2016. | GL | 6 | 413,66 | | 2.481,96 |
| 44 | 303 | **33319 - Lubrificante para os roletes e roda tensora. SAE 80w-90**  Lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, com viscosidade no grau SAE 80w90, nível de desempenho API GL-5 e aditivação de extrema pressão.  Homologado pelas normas MAT 3511 e MIL-L-2105D.  **Produto de Referência: Petronas Akcela Gear 135 H EP SAE 80w90**  Aplicação: Trator Case 1150 L  Galão de 20 litros. | GL | 1 | 314,90 | | 314,90 |
| 44 | 304 | **33320 - Lubrificante para os redutores finais SAE 85w-140**  Lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, com viscosidade no grau SAE 85w-140, nível de desempenho API GL-5 e aditivação de extrema pressão.  Homologado pelas normas MAT 3511 e MIL-L-2105D.  **Produto de Referência: Petronas Akcela Gear 135 H EP SAE 85w140**  Aplicação: Trator Case 1150 L  Galão de 20 litros. | GL | 2 | 337,50 | | 675,00 |
| 44 | 305 | **33328 - Aditivo Actioil**  Aditivo recomendado pelo fabricante para aplicação no tanque de combustível.  Possui ação antioxidante, biocida, anticorrosiva, melhoradora de lubricidade, além de proporcionar a limpeza química o motor e a eliminação dos resíduos que possam interferir no seu funcionamento.  **Produto de referência: FPT Actioil. Código original: 71104731**  Embalagem de 1 litro.  Aplicação: Trator de Esteiras Case 1150L 2016/2016. | Un | 6 | 174,90 | | 1.049,40 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | 19.221,25 |
|  | **Kit de filtros para Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012** | | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | | **Vlr. Total** |
| 45 | 306 | **25111 - Filtro Hidráulico**  Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012  Código original: 84278070 ou 47710533 | Un | 2 | 310,67 | | 621,34 |
| 45 | 307 | **25112 - Filtro de Combustível**  Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/2012  Código original: 84299977 | Un | 2 | 139,00 | | 278,00 |
| 45 | 308 | **25113 - Filtro de Ar Externo**  Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012  Código original: 86982522 | Un | 2 | 125,00 | | 250,00 |
| 45 | 309 | **25114 - Filtro de Ar Interno**  Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012  Código original: 86982523 | Un | 2 | 100,00 | | 200,00 |
| 45 | 310 | **25115 - Filtro de Lubrificante**  Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012  Código original: 87415600 ou 84475542 | Un | 1 | 92,00 | | 92,00 |
| 45 | 311 | **25116 - Filtro de Combustível**  Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012  Código original:9611973 | Un | 2 | 30,89 | | 61,78 |
| 45 | 312 | **33317 – Correia de Transmissão de Borracha**  Aplicação: Mini Carregadeira New Holland modelo L 218 57HP, ano 2011/ 2012  Código original: 47396937 | Un | 1 | 99,00 | | 99,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | **1.602,12** |
|  | **Aquisição de kit de filtros para manutenções preventivas, peças de reposição e pagamento de mão de obra para realização dos serviços previstos pelo fabricante para revisão da Motoniveladora New Holland RG 140 B, chassi HBZN0140JBAF00582** | | | | | |  |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | | **Vlr. Total** |
| 46 | 313 | **33368 - Filtro de óleo do motor.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B.  Código original: 84228488 ou W 950/16 MANN | Un | 3 | 128,50 | | 385,50 |
| 46 | 314 | **33369 - Filtro de Combustível.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B. Código original: 84412164 | Un | 3 | 136,50 | | 409,50 |
| 46 | 315 | **33370 – Filtro Combustível Separador.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B.  Código Original: 84348882 | Un | 3 | 147,50 | | 442,50 |
| 46 | 316 | **33371 - Filtro Hidráulico Externo.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140 B  Código Original: 1930836 | Un | 3 | 172,50 | | 517,50 |
| 46 | 317 | **33372 - Filtro.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B  Código Original: 47996857 | Un | 3 | 410,00 | | 1.230,00 |
| 46 | 318 | **33373 - Elemento Filtro de Ar Papel Secundário.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B  Código Original: 84286397 | Un | 2 | 161,50 | | 323,00 |
| 46 | 319 | **33374 - Elemento Filtro de Ar Papel Primário.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B  Código Original: 84286399 | Un | 2 | 275,00 | | 550,00 |
| 46 | 320 | **33375 - Filtro de papel do ar condicionado.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B  Código Original: 84347979 | Un | 2 | 127,00 | | 254,00 |
| 46 | 321 | **33376 - Filtro de papel do ar condicionado.**  Aplicação: Motoniveladora New Holland RG 140B  Código Original: 84350712 | Un | 2 | 110,00 | | 220,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | **4.332,00** |

**PARTE III**

**LUBRIFICANTES, ADITIVOS E GRAXAS.**

**3.1 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | **Un. Med.** | | | **Qtd.** | **Vlr. Un.** | | **Vlr. Total** |
|  | **Óleo lubrificante para motores a diesel.** | | | | | | | |  |
| 47 | 332 | **28542 - Óleo 15w40 diesel mineral CI4.**  Lubrificante multiviscoso de alto desempenho para motores a diesel de base mineral, com viscosidade no grau SAE 15w40, classificação API CI-4 e ACEA E7. Deve atender aos níveis de qualidade Caterpillar ECF-2 e possuir **APROVAÇÃO** pelas normas Mercedes-Benz 228.3 [[10]](#footnote-10)e **Volvo VDS-3. SUGESTÕES de produtos: Mobil Delvac Power/MX 15w40, Ipiranga Brutus Alta Performance, Lubrax Top Turbo, e Texaco URSA® PREMIUM TDX SAE 15W-40.** Galão 20l. | GALÃO | | | 65 | 320,00 | | 20.800,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | | **20.800,00** |
|  | **LUBRIFICANTE ATF TIPO A SUFIXO A** | | | | | | | |  |
| 48 | 333 | **28543 - Óleo hidráulico tipo ATF** de alta qualidade, de cor avermelhada, indicado para uso em transmissões automáticas e sistemas de direção hidráulica de veículos e caminhões, que atenda à classificação GM Tipo A Sufixo A. O produto deverá ainda ter **APROVAÇÃO[[11]](#footnote-11) pela norma MB 236.2 (DBL 6623.10).** **S**ugestões de produtos: **Texaco Texamatic® ATF, Lubrax ATF TA, Mobil ATF 200, Ipiranga AT Fluído Tipo A.** Embalado em galões de 20L ou frascos de 1L (neste caso o licitante deverá entregar proporcionalmente, ou seja, 20 frascos de 1L para cada galão de 20l) | GALÃO | | | 5 | 416,97 | | 2.084,85 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | | **2.084,85** |
|  | **Óleo para câmbio e diferencial** | | | | | | | |  |
| 49 | 334 | **28544 - Óleo para cambio e diferencial 85w140.**  Lubrificante mineral multiviscoso para transmissões automotivas, com viscosidade no grau SAE 85w140, e nível de desempenho API GL-5, que atenda a norma MIL-L-2105D e que possua **APROVAÇÃO**[[12]](#footnote-12) pela norma Mercedes-Benz AH00.40-B-0001-01ABA. **Sugestões de produtos: Lubrax TRM 5, Mobil Mobilube HD 85w-140, Texaco Multigear EP 85w-140, YPF** **Hipoidal 85W-140, Shell Spirax S2 A 85W-140, Ipiranga Ultragear MB 85W-140, entre outros.**  Deve ser fornecido em galões de 20 Litros. | GALÃO | | | 20 | 340,46 | | 6.809,20 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | | **6.809,20** |
|  | **Óleo hidráulico 46** | | | | | | | |  |
| 50 | 335 | **28545 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 46, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP** **e Aditivação antidesgaste AW**  Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura.  Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. **Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros.**  Galões de 20L. | GALÃO | | | 10 | 264,15 | | 2.641,50 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | | **2.641,50** |
|  | **Óleo hidráulico 68** | | | | | | | |  |
| 51 | 336 | **28546 - Lubrificante de base mineral no grau ISO VG 68, com IV (índice de viscosidade) acima de 90. HLP e Aditivação antidesgaste AW**  Lubrificante de base mineral desenvolvido para sistemas hidráulicos de equipamentos de terraplanagem e industriais, que operem em condições severas de pressão e temperatura.  Deve atender aos requisitos na norma DIN 51.524 PARTE 2 – HLP. Atende ainda aos requisitos dos fabricantes de bombas hidráulicas Rexroth, Vickers e Cincinatti. **Sugestões de produtos: Texaco Rando HD, Ambra Hi-Tech, Petronas Hydraulic Plus, Ipiranga Ipitur AW HLP, Lubrax Hydra XP, entre outros.**  Galões de 20L. | GALÃO | | | 40 | 244,90 | | 9.796,00 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | | **9.796,00** |
|  | **Aditivo para radiadores orgânico pronto para uso.** | | | | | | | |  |
| 52 | 337 | **28547 - Aditivo para radiador, galão de 20L.**  Pronto para uso, não necessita adicionar água, diluição 50/50. Prazo de validade de 8 anos a partir da data de fabricação. Atende a norma ABNT NBR 14.261. Produto de tecnologia orgânica, a base de etilenoglicol, isento de nitrito e silicato, podendo ser usado em radiadores de alumínio e cobre, e em blocos de motor de ferro fundido. Excelente proteção contra corrosão, congelamento e altas temperaturas. **Aprovação pela norma Ford WSS-M97B44-D OU Mercedes Benz MB 326.3 - DBL 7700.30**  **PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Havoline® Xtended Life Antifreeze Coolant 50/50; Mobil Delvac™ Extended Life 50/50 Prediluted Coolant Antifreeze** | GALÃO | | | 12 | 625,06 | | 7.500,72 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | | **7.500,72** |
|  | **Graxa à base de lítio de alto desempenho, em utilizada em aplicações que exigem aditivação de extrema pressão e temperatura** | | | | | | | |  |
| 53 | 338 | **28549 - Graxa Lubrificante à base de lítio no grau NLGI2, com bissulfeto de molibdênio e Aditivação EP (Alta pressão e alta temperatura)**  Apresenta características de resistência à oxidação e à lavagem por água, podendo ser empregada em ambientes úmidos. Ponto de gota igual ou superior a 190°C. Em tambor de 170 kg. **PRODUTOS DE REFERÊNCIA: Texaco Molytex EP2, LUBRAX LITHPLUS SM, Ipiranga Molytic 2; Mobil Mobilgrease Special** | Tambor | | | 1 | 6.844,58 | | 6.844,58 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | | **6.844,58** |
|  | **Fluído Lubrificante Especial.** | | | | | | | |  |
| 54 | 339 | **28887 - Óleo lubrificante neutro.**  Possui penetração desengripante, anticorrosiva em contatos elétricos, podendo ser utilizado na limpeza de todos os tipos de veículos sem agredir borrachas e a pintura, eliminador de água, a base de mistura de minerais e derivados de petróleo, com as características de não ressecar borrachas, não atacar a pintura, não agredir à madeira, plásticos ou tecidos. Recomendado pela Yamaha para limpeza do sistema de alimentação em motores com intervalos prolongados de desuso. Quando submetido à testes de proteção anticorrosiva, chapas tratadas com o produto, submetidas a jato de salmoura, (FED STD 151) não devem apresentar corrosão, no mínimo, pelas primeiras 50 horas. Não conduz eletricidade até 12.000 V.  **Sugestão de produto: WD 40.**  **Unidade de fornecimento: Deve ser fornecido em latas de 300 ml, embaladas em caixas com 12 latas**, Cada lata deve vir acompanhada de um pequeno cano direcionador para aplicação do produto em locais difícil acesso, e o Spray deve ser capaz de operar mesmo quando colocada a lata de cabeça para baixo. | Latas | | | 48 | 27,61 | | 1.325,28 |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | | **1.325,28** |
|  | **Óleo 2T para roçadeiras, utilizadas pela Secretaria de Urbanismo.** | | | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | | **Un. Med.** | **Qtd.** | | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 55 | 340 | **29616 – Óleo 2T 500 ml.**  Lubrificante de elevado poder detergente para motores dois tempos, boa miscibilidade em gasolina, aditivação anticorrosiva, ação antidesgaste, protege contra pré ignição, uso em baixas proporções de mistura. Assegura limpeza interna do motor, evitando o acúmulo de resíduos de carbono e a formação de vernizes e lacas, classificação JASOFB. ANP 9690. Deve atender a norma ABNT NBR 14725-2.  Marca de referência: Castrol | | Un | 14 | | 26,86 | 376,04 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | **376,04** | |
|  | **Óleo lubrificante para Máquina de pintura de asfalto.** | | | | | | |  | |
| **Nº  Lote** | **Nº**  **Item** | **Descrição do Item** | | **Un. Med.** | **Qtd.** | | **Vlr. Un.** | **Vlr. Total** | |
| 56 | 341 | **33410 - Óleo lubrificante do motor 10W30.**  Lubrificante multiviscoso no grau SAE 10w-30, utilizado em motocicletas e motores estacionários da marca Honda, de base semissintética, nível de desempenho API SL e classificação JASO MA  Frascos de 1l | | L | 3 | | 32,95 | 98,85 | |
| 56 | 342 | **33411 - Óleo da Bomba.**  Óleo hidráulico com viscosidade no grau ISO VG 46, que atenda à norma DIN 51524 parte 1  Frascos de 500 ml | | Un | 4 | | 19,21 | 76,84 | |
|  | **Valor total do lote** | | | | | | | **175,69** | |
| **Total Geral** | | | | | | | | **192.674,08** | |

Os itens serão trocados/aplicados/instalados pelo mecânico do Município na oficina da Garagem.

**Valor máximo total estimado:** **192.793,60** (cento e noventa e dois mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

**4. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

**4.1.** O prazo de entrega dos **bens será de 7 dias úteis,** contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento por parte da empresa vencedora, em remessas parceladas, que poderão ocorrer no prazo máximo de 1 ano a partir da assinatura do contrato. Correm por conta da empresa contratada todas as despesas com a entrega.

**4.2.** Os materiais deverão ser entregues, sem custos adicionais, no Almoxarifado Central do Município de Arroio Trinta, localizado à Rua XV de Novembro, 26, Centro, Arroio Trinta, SC, de segunda à sexta feira, em horário de expediente.

**4.2.1.** Devido à grande quantidade de itens, o fornecedor deve comunicar o Município com antecedência sobre o momento de entrega, a fim de que se possa providenciar o espaço físico necessário para o armazenamento dos itens no almoxarifado.

**4.2.2.** Após a entrega dos itens no Almoxarifado, a Licitante vencedora dos lotes de parte I deverá promover a instalação dos mesmos em seus respectivos veículos, quando comunicada, por escrito, pela autoridade competente, em até 48 horas após o recebimento da notificação.

**4.3.** Os itens serão recebidos provisoriamente, e no prazo de 10 dias, após a verificação de suas especificações técnicas e a conformidade com a proposta de preços apresentada, o responsável pelo recebimento realizará o recebimento definitivo.

**4.4.** O Agente da Administração designado para recebimento dos produtos contratados deverá, por ocasião do recebimento:

1. Verificar o cumprimento das características e especificações constantes no edital e seus anexos, com relação ao produto que estará sendo entregue pelo Licitante vencedor.
2. Confrontar a marca e fabricante do produto a ser entregue com relação à marca e fabricante do produto constante na Autorização de Fornecimento, de forma a constatar o cumprimento, por parte do Licitante Vencedor, da sua proposta de preços vencedora, habilitada, adjudicada e homologada.
3. Anotar e documentar em registro próprio e circunstanciado todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização e correção das faltas ou defeitos observados.

**4.5.** A qualidade de confecção e acabamento serão fatores preponderantes na avaliação final dos materiais.

**4.6.** Para facilitar o recebimento, no ato da entrega, os itens deverão estar identificados com a numeração constante no edital.

4.7. Caso os itens sejam considerados insatisfatórios perante os requisitos exigidos, os itens serão devolvidos, tendo a Contratada prazo de 5 dias úteis para a entrega de uma nova remessa. Caso os novos itens também sejam recusados, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas.

**5. DA SUBCONTRATAÇÃO.**

**5..1.** Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

**6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.**

**6.1.** São obrigações da contratante:

**6.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

**6.1.2.** Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no edital e seus anexos.

**6.1.3.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

**6.1.4**. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo fornecedor, nos termos do Edital, do Termo de Referência e da Proposta.

**6.1.5.** Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto.

**6.1.6.** Permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, observadas as normas de segurança.

**7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

**7.1.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

**7.1.1.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, além de fazer referência à autorização de fornecimento que lhe deu origem;

**7.1.2**. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**7.1.3.** Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir, por sua conta, no total ou em parte, todo o material que estiver em desacordo com as especificações deste Termo de Referência, no qual for constatada falha, defeito, incorreção ou qualquer dano, ainda que, em decorrência de transporte ou acondicionamento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

**7.1.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

**7.1.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**7.1.6.** Manter seus empregados, quando nas dependências da Contratante, devidamente identificados;

**7.1.7.** Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o local de entrega;

**7.1.8.** Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento contratado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e civis, decorrentes do objeto deste Termo;

**7.1.9** Comunicar imediatamente à Contratante, por escrito, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a entrega dos materiais, para adoção de medidas cabíveis;

**7.1.10**. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Termo;

**7.1.11**. Emitir e apresentar as notas fiscais, discriminando os valores unitários e totais;

Arroio Trinta – SC, 30 de setembro de 2019

**CLAUDIO SPRICIGO**

Prefeito Municipal

**ANEXO II**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019**

**PROCURAÇÃO (MODELO)**

(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes)

RAZÃO SOCIAL.............., CNPJ..............., ENDEREÇO COMPLETO........., por meio de NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL......., RG......., CPF...... E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA....., constitui como suficiente PROCURADOR o Sr. NOME COMPLETO....., RG..., CPF...., outorgando-lhe poderes gerais para representar a referida empresa na Licitação MODALIDADE....., NÚMERO/ANO...., outorgando ainda poderes específicos para efetuar o credenciamento, efetuar lances, interpor recursos, assinar contratos e praticar todos os demais atos necessários e inerentes ao presente procedimento licitatório.

CIDADE/ESTADO, DATA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

PELA EMPRESA

**OBS**: COM ASSINATURA DO OUTORGANTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO

**ANEXO III**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)**

(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) **MICROEMPRESA,**  conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data: \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável Legal

pela Empresa

Carimbo CNPJ:

**ANEXO IV**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019**

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

(Apresentar dentro do envelope Proposta de Preços)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:**

Razão Social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome de Fantasia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_Município:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Estado:\_\_\_\_\_\_\_\_CEP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fone/Fax:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inscrição Municipal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:**

Prazo de validade da proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prazo de Entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local de Entrega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. DECLARAÇÃO:**

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais, trabalhistas e outros.

Local/Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Carimbo do CNPJ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável

Legal pela Empresa

**ANEXO V**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019**

(Apresentar dentro do envelope Proposta de Preços)

**1. DADOS BANCÁRIOS**

Nome do Banco: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Agência:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N.º da Conta Corrente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular da Conta Corrente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

Nome completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo ou Função: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identidade N.º : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CPF/MF N.º : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefone para Contato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail para Contato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cidade/Estado, Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal

pela Empresa

Carimbo CNPJ da Empresa:

**ANEXO VI**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) \_\_\_\_\_\_\_\_ CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada em \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ENDEREÇO COMERCIAL)\_\_\_\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

Local e Data \_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal

pela Empresa

Carimbo CNPJ da empresa:

**ANEXO VII**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019 - PR**

**FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

***(Usar o formulário impresso gerado pelo programa Pública Auto-Cotação)***

*(Anexar o formulário dentro do envelope da proposta de preços)*

*(Utilizar o manual do sistema disponível no site do Município, junto ao edital, ou esclarecer dúvidas através do Tel. (49 3535 6029)*

**AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, GRAXAS, FILTROS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM PROVEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA, VISANDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E PERIÓDICO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS SUAS FROTAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE 1 ANO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Un. Med.** | **Qtd.** | **Vlr. Min. Total** |
| 1 | ........ | Un | ...... | ........ |
|  | | **Total Geral** | | **.......** |

Cidade (SC), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_\_\_

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo

**ANEXO VIII**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019 - PR**

*(Apresentar dentro do envelope de habilitação)*

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CONHECIMENTO DO EDITAL**

Ao Município de Arroio Trinta, SC.

DECLARAÇÃO

(Razão Social da Proponente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por seu representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara, sob as penas da lei, o que se segue:

1. Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;
2. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. Que conhece e aceita integralmente os termos do edital de Pregão acima identificado.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo)

**ANEXO IX**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019 - PR**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES.**

*(Apresentar dentro do envelope de habilitação)*

(Razão Social da Proponente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por seu representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura; nome completo do representante legal da empresa e carimbo)

\* Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**ANEXO VII**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2019**

**MINUTA DO CONTRATO (MODELO)**

(Será confeccionado pelo Jurídico da Prefeitura)

**CONTRATO Nº ....../2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00..../2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00...../2019, AQUISIÇÃO DE ................, DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA.**

Contrato de compra e venda de produtos, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - SC**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 82.826.462/000-27, com se de a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado **CON­TRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr **CLAUDIO SPRICIGO**, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº ...., RG nº ..., residente e domiciliado na Rua ....., em Arroio Trinta – SC e de outro lado à empresa ....................., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. .................., Inscrição Estadual nº ..................., com sede na Rua ......................, nº .... no município de ............. – Estado de ......., doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo **Sr/Sra........,** ..........., ............., .........., inscrito no CPF sob N° ............. e Carteira de Identidade nº ............., residente e domiciliado na Rua ............., nº ......, na cidade de ............ – Estado de ....., que de acordo com o Processo Licitatório N° 00../2019, Pregão Presencial nº ...., doravante denominado o processo e que se regerá pela Lei nº 10.520/02, Lei n.º 8666/93, consolidadas e demais normas legais celebram o presente Contrato, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA – **O objeto do presente contrato é a** **AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS, GRAXAS, FILTROS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM PROVEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA, VISANDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E PERIÓDICO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS SUAS FROTAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PELO PERÍODO DE 1 ANO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.**

**§1º: Os produtos deverão ser entregues no período de 12 meses, conforme preços estabelecidos nas atas e prazos estabelecidos em edital.**

§2º: A contratada deverá executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O Município pagará pelos produtos, conforme forem retirados pelo Município de Arroio Trinta, num valor total de **R$ ......(...........)**.

§ 1º - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento), conforme dispõe o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, atualizada.

§ 2º - Só haverá reajuste de valores nas condições do § 2º, Cláusula Terceira e na ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidadas.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O pagamento será feito por transferência bancária, em até 30 dias úteis , mediante a apresentação da Nota Fiscal.

**CLÁUSULA QUARTA** – O prazo do presente contrato será de 12 meses, **tendo seu início a partir da data de assinatura do contrato**. O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, ou prorrogado através de Termo Aditivo, caso toda a quantidade licitada ainda não tenha sido utilizada, mediante acordo com a licitante vencedora.

**CLÁUSULA QUINTA** - As despesas deste contrato correrá a conta de elementos do Orçamento de 2019, conforme segue:

|  |
| --- |
| 39 - 1 . 2004 . 12 . 361 . 12 . 2.26 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 103 - 1 . 2013 . 8 . 243 . 6 . 2.13 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 8 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 3 . 2.4 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 13 - 1 . 2006 . 6 . 181 . 4 . 2.7 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 113 - 2 . 3001 . 10 . 301 . 9 . 2.17 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 49 - 1 . 2004 . 12 . 361 . 12 . 2.27 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 82 - 1 . 2006 . 15 . 452 . 17 . 2.36 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 54 - 1 . 2004 . 12 . 364 . 12 . 2.29 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 94 - 1 . 2010 . 26 . 782 . 23 . 2.43 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 128 - 2 . 3001 . 10 . 304 . 9 . 2.22 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 32 - 1 . 2003 . 20 . 606 . 20 . 2.41 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 99 - 1 . 2012 . 8 . 244 . 5 . 2.10 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 3 - 1 . 2006 . 6 . 181 . 4 . 2.52 . 0 . 339000 Aplicações Diretas |
| 100 - 1 . 2012 . 8 . 244 . 5 . 2.10 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |
| 6 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 1 . 339000 Aplicações Diretas |

**CLÁUSULA SEXTA** - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os processos de inspeção dos produtos, verificação e controle a serem adotadas pelo Contratante.

**Parágrafo único** - A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos serviços contratados, e as suas consequências e implicações próximas ou remotas.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecida, sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei nº 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, garantida previa e ampla defesa em processo administrativo.

**CLÁUSULA OITAVA** - O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas na Lei nº 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, sem que caiba a Contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

**CLÁUSULA NONA** - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - A Contratada assume, como exclusivamente seus, os riscos das despesas decorrentes do transporte dos produtos, assim como, dos funcionários. Responsabiliza-se, também pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros, bem como, pelos Seguros de Lei.

**§ 1.º** - Os danos e os prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito)horas, contados da notificação administrativa a Contratada, sob pena de multa.

**§ 2.º**  - O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

**§ 3.º**  - O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

**§ 4.º**  - A Contratada manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

**§ 5º** - A contratante se responsabilizará pela substituição de produtos entregues fora do padrão de qualidade, ou deteriorados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Fica eleito o Foro da Comarca de Videira – SC, para dirimir as dúvidas que possam advir do presente contratação, com renúncia expressa, de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, .... de ..... de 2019

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

**CNPJ 82.826.462/0001-27**

**Prefeito Municipal**

**....................................................**

**CONTRATADO**

**Testemunhas:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Peça de produção original – peça que integra um produto original (veículo automotor) em sua linha de montagem. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lista completa de lubrificantes aprovados disponível em: <https://mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0228-05A.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Lista completa de lubrificantes aprovados disponível em: <https://mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0228-05A.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Lista completa de lubrificantes aprovados disponível em: <https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0235-01A.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Lista completa de lubrificantes disponível em: <https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0235-00A.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. Lista de lubrificantes aprovados disponível em: <https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/AH00.40-B-0001-01ABA.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lista completa de lubrificantes aprovados disponível em: <https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0235-00A.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. Lista Completa de lubrificantes aprovados disponível em: <https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0228-03A.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
11. Lista completa de lubrificantes aprovados disponível em: <https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/BB00.40-B-0236-02A.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. Lista completa de lubrificantes aprovados disponível em: <https://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/servicos-e-pecas/oleo/files/AH00.40-B-0001-01ABA.pdf> [↑](#footnote-ref-12)