****

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

**Processo Administrativo Nº** **0051/2020 - DL**

**Dispensa por Justificativa Nº** **0029/2020 - DL**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Claudio Spricigo, considerando a decisão proferida pela Comissão designada através do Decreto nº 1972, bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93, resolve:

**RATIFICAR** a presente **Dispensa por Justificativa**, do tipo **Menor preço** **por item**, embasada no **Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93** e tendo como objeto **Aquisição de mesa de trabalho para o Depto. de Licitações**, nestes termos:

Proponente que apresentou o menor preço e seus respectivos itens:

 **2583 - VERONA MÓV. E SERV. DE TORNO LTDA ME (12.844.861/0001-35)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Material/Serviço** | **Unid.** | **Quant.** | **Valor unitário (R$)** | **Valor total (R$)** |
| 1 | 34174 - Mesa de escritório de canto, com armário, gaveteiro e prateleira para computador.Móvel A)MESA DE CANTO, em formato “L”, com material amadeirado de cor semelhante aos móveis já existentes no local de 15mm e com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total: 305,0 e 190,0 cm de comprimento x 80,0 e 75,0 cm profundidade e 75,0cm altura.1) 1 und -Tampo lado esquerdo, engrossado com 305,0 cm de comprimento x 80,0 cm de largura e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes;2) 1 und -Tampo lado direito, engrossado com 190,0cm de comprimento x 75,0cm de largura e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes; Emenda do tampo: a emenda da chapa de mdf do tampo deverá ser feita na lateral esquerda, com 100,0cm, tipo “junta seca” (ver detalhe na imagem 3).3) Canto interno do tampo arredondado com raio de 30,0cm;4) 1 und - Fundo: 305,0cm de largura x 135,0cm de altura e 5,0 cm de espessura; (Painel ripado/negativo de 15,0 em 15,0 cm); Fazer o painel com espaço para passagem de fios de telefone e computador.5) 1 und – Fundo da mesa lado direito para fechamento com 180,0cm de largura x 45,0cm de altura x 3,0cm de espessura, com negativo na parte externa, colocado a 25,0cm do chão.6) 2 und - Paredes laterais: 70,0cm de altura x 80,0cm de profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes e na borda em contato com o chão;7) Fazer corte no tampo de 80mm de diâmetro para passagem de fios no local, junto com o responsável.Móvel B)ARMÁRIO DE DUAS PORTAS E SUPORTE PARA CPU, com material amadeirado de cor semelhante aos móveis já existentes no local de 15mm e com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total: 70,0 cm de comprimento x 80,0 cm profundidade e 70,0cm altura.1) 1 und – Base: 100,0cm de largura x 80,0cm de profundidade e 5,0cm de espessura;2) 2 und – Lateral: 80,0 cm de comprimento x 65,0cm de altura e 3,0cm de espessura;3) 1 und – Tampo de fechamento superior com 65,0cm de largura x 80,0cm de profundidade e 3,0cm de espessura;4) 2 und – Portas – de abrir com aproximadamente 30,0cm de largura x 58,0cm de altura e 1,5cm de espessura;5) 1 und – Prateleira com aproximadamente 64,0cm de comprimento x 80,0cm de profundidade e 1,5 cm de espessura;6) 2 und – Puxadores linear colocados na parte superior, no comprimento das portas e acabamento nas pontas.7) 1 und – Prateleira pequena para suporte de cpu com 20,0cm de largura x 80,0cm de comprimento e 2,5mm de espessura8) 4 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta).Móvel C)GAVETEIRO COM RODINHAS, material amadeirado de cor semelhante aos móveis já existentes no local de 15mm e com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total: 35,0cm de largura x 58,0cm de profundidade e 65,0cm altura.1) 1 und - Tampo com 35,0 cm largura x 58,0cm profundidade x 3,0cm de espessura.2) 1 und - Base inferior com 35,0 cm largura x 58,0cm profundidade x 1,5cm de espessura;3) 2 und - Parede lateral com 56,0 cm de lagura x 60,0cm de altura e 1,5cm de espessura;4) 4 rodinhas de silicone 50mm;5) 1 und - Fundo com 35,0cm de largura x 60,0cm de altura e 1,5cm de espessura na mesma cor dos móveis existentes;6) 4 und – Gavetas com frente de aproximadamente 15,0cm de altura cada. Frentes de gavetas com acabamento de sobrepor e corrediças telescópicas;7) 4 und – Puxadores lineares de embutir colocados na parte superior da gaveta, no comprimento total da gaveta e acabamentos nas pontas; | Un | 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| **Total Geral** |  **3.050,00** |

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em seguida.

Arroio Trinta - SC, 16/03/2020.

**Claudio Spricigo.**

Prefeito de Arroio Trinta.