**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

**PESQUISA DE PREÇOS**

Ao Fornecedor/ Prestador de Serviços,

Com a finalidade de garantir bens e serviços de qualidade, com MENOR PREÇO, solicitamos vossa COTAÇÃO DE PREÇOS para fornecimento dos materiais/serviços, abaixo relacionados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**  **CENTRO DE EVENTOS – SALA 1º PAVIMENTO** | | | COTAÇÃO DO FORNECEDOR | |
| MATERIAL/SERVIÇO | QTD. | Preço Unit. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | |
| Imagem 01  **Móvel A)** MESA DE REUNIÕES, tampo em Mdf Lacca Braco ou similar , pernas em material amadeirado de tom médio (Nogal Champagne ou similar), com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 74,0 cm altura x 160,0cm comprimento x 160,0cm profundidade. | 1 |  |  | |
| Imagem 01  **Móvel B**) CADEIRAS DE REUNIÃO, sua estrutura é de material amadeirado de tom médio (Nogal Champagne ou similar), estofado em tecido linho cinza claro, e tem as seguintes dimensões: 59,0 cm comprimento x 45,0cm largura e 98,0cm altura. | 8 |  |  | |
| Imagem 01,02  **Elemento Decorativo C**) CORTINA, varão na cor branca, tecido linho transparente na cor bege claro, e tem as seguintes dimensões: 828,0 cm comprimento x 0,125cm espessura e 245,0cm altura. | 1 |  |  | |
| Imagem 01  **Elemento Decorativo D**) TAPETE, de linho, com losangos nas cores creme e marrom escuro. Tem as seguintes dimensões: 300,0 cm comprimento x 275,0 cm largura e 0,1 cm altura. | 1 |  |  | |
| Imagem 02  **Móvel E**) APARADOR, tampo em Mdf Lacca Braco ou similar , pernas em material amadeirado de tom médio (Nogal Champagne ou similar), com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 75,0 cm altura x 140,0cm comprimento x 50,0cm profundidade. | 1 |  |  | |
| Imagem 02,03,04  **Móvel F)** BALCÃO, com tampo de granito Amarelo Ornamental, estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar),portas e gavetas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 85,0cm altura x 180,0cm comprimento x 50,0cm profundidade.   1. 1 und – Tampo: com 180,0 cm comprimento x 50,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes. 2. 1 und – Base: com 180,0 cm comprimento x 50,0cm profundidade e 10,0 cm de altura. 3. 1 und - Fundo: 170,0 cm de comprimento x 70,0cm de altura; 4. 5 und - Parede lateral: 70,0cm de altura x 48,0cm de profundidade e 15mm de espessura. 5. 1 und – Gaveta: com 40,0cm de largura x 13,0cm de altura e 48,0cm de profundidade. 6. Corrediça telescópica 450mm. 7. 1 und – Prateleira: com 40,0 cm de largura x 2,0 cm de altura e 48,0 cm de profundidade; 8. 1 und – Porta de abrir com aproximadamente 40,0cm de largura x 51,0cm de altura e 15mm de espessura; 9. 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 40,0 cm de largura; 10. 2 und – Porta de abrir com aproximadamente 30,0cm de largura x 68,0cm de altura e 15mm de espessura; 11. 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 30,0 cm de largura; 12. 6 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta). 13. O espaço destinado ao frigobar possui entre as duas paredes laterais a distância de 57,0 cm e altura 70,0 cm. | 1 |  |  | |
| Imagem 02,03  **Móvel G)** SUPORTE DE CPU/ ESTABILIZADOR EMESA DE CANTO, em formato de “L”, com material amadeirado claro (Carvalho Treviso ou similar) com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 85,0 cm altura x 172,0cm e 146,0 cm comprimento x 50,0cm e 75,0 cm profundidade.   1. 1 und -Tampo lado direito (encostado na parede), engrossado com 146,0 cm de comprimento x 75,0 cm de largura e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes; 2. 1 und -Tampo lado esquerdo, engrossado com 172,0cm de comprimento x 50,0cm de largura e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes; 3. 1 und – Fundo (lado direito): 192,0 cm de comprimento x 80,0cm de altura; 4. 1 und – Fundo (lado esquerdo): 162,0 cm de comprimento x 80,0cm de altura; este fundo irá ser disposto com um recuo de 10,0 cm do tampo, para melhor acomodar as poltronas de visitas. 5. 1 und - Parede lateral: 80,0cm de altura x 75,0cm de profundidade e 15mm de espessura. 6. 1 und - Parede lateral: 80,0cm de altura x 70,0cm de profundidade e 15mm de espessura. 7. 1 und - Parede lateral: 80,0cm de altura x 50,0cm de profundidade e 15mm de espessura. 8. 1 und – Base (Estabilizador): 25,0cm de largura x 70,0cm de profundidade e 5,0cm de espessura; 9. 1 und – Prateleira (CPU): com aproximadamente 25,0cm de comprimento x 70,0cm de profundidade e 2,0 cm de espessura; 10. A prateleira do CPU, fica a uma distância de 33,0 cm acima da base do estabilizador. 11. Fazer corte no tampo (direito, encostado na parede) de 80mm de diâmetro para passagem de fios no local, junto com o responsável. | 1 |  |  | |
| Imagem 03  **Móvel H**) POLTRONAS, pernas em material amadeirado de tom médio, estofado em tecido linho cinza claro, e tem as seguintes dimensões: 58,0 cm comprimento x 49,0cm largura e 83,0cm altura. | 2 |  |  | |
| Imagem 03  **Móvel I)** CADEIRA GIRATÓRIA, estrutura em aço, estofado em couro preto. Tem as seguintes dimensões: 77,0 cm comprimento x 73,0 cm largura e 1,35 cm altura. | 1 |  |  | |
| Imagem 03  **Elemento Decorativo J**) TAPETE, redondo de linho, com retângulos na cor bege escuro. Tem as seguintes dimensões: 158,0 cm de diâmetro e 0,1 cm altura. | 1 |  |  | |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | | | |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM DESCONTO** | | | |  |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Qualquer dúvida referente ao projeto, entrar em contato com o responsável técnico;
2. Todas as medidas deverão ser conferidas no local com o responsável técnico antes de iniciar a execução.
3. Quaisquer eventuais mudanças que possam ocorrer devido às medidas em loco, deverão ser verificadas e autorizadas pelo responsável técnico.

**ANEXOS:**

**IMAGEM 01**



**D**

**B**

**A**

**C**

**IMAGEM 02**



**G**

**F**

**E**

**C**

**IMAGEM 03**



**F**

**J**

**I**

**H**

**G**

**IMAGEM 04**



**F**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

ANDRESSA SPRICIGO

ARQUITETA E URBANISTA

CAU-SC A180892-3

(49) 9.9936.6055

arq.spricigoandressa@gmail.com

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**

CNPJ:

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

ASSINATURA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e Data: