**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

**PESQUISA DE PREÇOS**

Ao Fornecedor/ Prestador de Serviços,

Com a finalidade de garantir bens e serviços de qualidade, com MENOR PREÇO, solicitamos vossa COTAÇÃO DE PREÇOS para fornecimento dos materiais/serviços, abaixo relacionados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**  **CENTRO DE EVENTOS – COPA CAMARIM 01** | | | COTAÇÃO DO FORNECEDOR | |
| MATERIAL/SERVIÇO | QTD. | Preço Unit. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | |
| Imagem 01, 02  **Móvel A)** BALCÃO DE COZINHA, com tampo de granito Amarelo Ornamental, estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar),portas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 90,0cm altura x 131,0cm comprimento x 60,0cm profundidade.   1. 1 und – Tampo: com 131,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 28º) x 60,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes. 2. 1 und – Base: com 131,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 28º) x 60,0cm profundidade e 10,0 cm de altura. 3. 1 und - Fundo: 123,0 cm de comprimento x 75,0cm de altura; 4. 1 und – Porta de abrir com aproximadamente 53,0cm de largura x 73,0cm de altura e 15mm de espessura; 5. 1 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 53,0 cm de largura; 6. 3 und - Parede lateral: 75,0cm de altura x 60,0cm de profundidade e 15mm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes e na borda em contato com o chão. 7. 2 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta). 8. 1 und – Porta de correr com aproximadamente 33,0cm de largura x 75,0cm de altura e 15mm de espessura; 9. 1 und – Porta fixa com aproximadamente 33,0 cm de largura x 75,0 cm de altura e 15 mm de espessura; 10. 1 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 75,0 cm de altura; 11. 1 und - KIT de correr de sobrepor; 12. 1 und - Trilho superior e inferior com alumínio. | 1 |  |  | |
| Imagem 01, 02  **Móvel B)** BALCÃO DE COZINHA, com tampo de granito Amarelo Ornamental, estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar),portas e gavetas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 90,0cm altura x 97,0cm comprimento x 40,0cm profundidade.   1. 1 und – Tampo: com 97,0 cm comprimento x 40,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes. 2. 1 und – Base: com 97,0 cm comprimento x 40,0cm profundidade e 10,0 cm de altura. 3. 1 und - Fundo: 85,0 cm de comprimento x 75,0cm de altura; 4. 2 und – Porta de abrir com aproximadamente 24,0cm de largura x 73,0cm de altura e 15mm de espessura; 5. 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 24,0 cm de largura; 6. 4 und - Parede lateral: 75,0cm de altura x 38,0cm de profundidade e 15mm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes e na borda em contato com o chão. 7. 4 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta). 8. 4 und – Gavetas: com 35,0cm de largura x 15,0cm de altura e 38,0cm de profundidade. 9. Corrediças telescópicas 450mm. 10. 4 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 35,0 cm de largura; 11. 3 und – Prateleiras: com 35,0 cm de largura x 2,0 cm de altura e 38,0 cm de profundidade. | 1 |  |  | |
| Imagem 01,02  **Elemento Decorativo C)** PERSIANA metálica. Tem as seguintes dimensões: 131,0 cm de comprimento x 5,0 cm de espessura e 120,0 cm de altura.  Fica distante do chão 110,0 cm. | 1 |  |  | |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | | | |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM DESCONTO** | | | |  |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Qualquer dúvida referente ao projeto, entrar em contato com o responsável técnico;
2. Todas as medidas deverão ser conferidas no local com o responsável técnico antes de iniciar a execução.
3. Quaisquer eventuais mudanças que possam ocorrer devido às medidas em loco, deverão ser verificadas e autorizadas pelo responsável técnico.

**ANEXOS:**

**IMAGEM 01**



**C**

**B**

**A**

**IMAGEM 02**



**B**

**A**

**C**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

ANDRESSA SPRICIGO

ARQUITETA E URBANISTA

CAU-SC A180892-3

(49) 9.9936.6055

arq.spricigoandressa@gmail.com

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**

CNPJ:

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

ASSINATURA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e Data: