**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

**PESQUISA DE PREÇOS**

Ao Fornecedor/ Prestador de Serviços,

Com a finalidade de garantir bens e serviços de qualidade, com MENOR PREÇO, solicitamos vossa COTAÇÃO DE PREÇOS para fornecimento dos materiais/serviços, abaixo relacionados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**  **CENTRO DE EVENTOS – COPA BILHETERIA** | | | COTAÇÃO DO FORNECEDOR | |
| MATERIAL/SERVIÇO | QTD. | Preço Unit. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | |
| Imagem 01, 02  **Móvel A)** BALCÃO DE COZINHA, com tampo de granito Amarelo Ornamental, estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar),portas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 90,0cm altura x 184,0cm comprimento x 60,0cm profundidade.   1. 1 und – Tampo: com 184,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 94º) x 60,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes. 2. 1 und – Base: com 184,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 94º) x 60,0cm profundidade e 10,0 cm de altura. 3. 1 und - Fundo: 176,0 cm de comprimento x 75,0cm de altura; 4. 2 und – Porta de abrir com aproximadamente 50,0cm de largura x 73,0cm de altura e 15mm de espessura; 5. 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 50,0 cm de largura; 6. 4 und - Parede lateral: 75,0cm de altura x 60,0cm de profundidade e 15mm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes e na borda em contato com o chão. 7. 4 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta). | 1 |  |  | |
| Imagem 01, 02  **Móvel B)** BALCÃO DE COZINHA, com tampo de granito Amarelo Ornamental, estrutura em material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar),portas e gavetas em Mdf Teka Bianco ou similar, com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 90,0cm altura x 154,0cm comprimento x 60,0cm profundidade.   1. 1 und – Tampo: com 154,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 2º) x 60,0cm profundidade e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes. 2. 1 und – Base: com 154,0 cm comprimento (acompanhando o grau da parede: 2º) x 60,0cm profundidade e 10,0 cm de altura. 3. 1 und - Fundo: 142,0 cm de comprimento x 75,0cm de altura; 4. 2 und – Porta de abrir com aproximadamente 34,0cm de largura x 73,0cm de altura e 15mm de espessura; 5. 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 34,0 cm de largura; 6. 4 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta). 7. 5 und - Parede lateral: 75,0cm de altura x 58,0cm de profundidade e 15mm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes e na borda em contato com o chão. 8. 4 und – Gavetas: com 35,0cm de largura x 15,0cm de altura e 58,0cm de profundidade. 9. 3 und – Prateleiras: com 35,0 cm de largura x 2,0 cm de altura x 58,0 cm de profundidade. 10. Corrediças telescópicas 450mm. 11. 4 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 35,0 cm de largura; 12. A porta toalha possui entre as duas paredes laterais a distância de 25,0 cm e altura 75,0 cm. | 1 |  |  | |
| Imagem 01,02  **Elemento Decorativo C)** PERSIANA metálica. Tem as seguintes dimensões: 184,0 cm de comprimento x 5,0 cm de espessura e 120,0 cm de altura.  Fica distante do chão 110,0 cm. | 1 |  |  | |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | | | |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM DESCONTO** | | | |  |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Qualquer dúvida referente ao projeto, entrar em contato com o responsável técnico;
2. Todas as medidas deverão ser conferidas no local com o responsável técnico antes de iniciar a execução.
3. Quaisquer eventuais mudanças que possam ocorrer devido às medidas em loco, deverão ser verificadas e autorizadas pelo responsável técnico.

**ANEXOS:**

**IMAGEM 01**



**C**

**B**

**A**

**IMAGEM 02**



**B**

**A**

**C**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

ANDRESSA SPRICIGO

ARQUITETA E URBANISTA

CAU-SC A180892-3

(49) 9.9936.6055

arq.spricigoandressa@gmail.com

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**

CNPJ:

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

ASSINATURA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e Data: