**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**

**PESQUISA DE PREÇOS**

Ao Fornecedor/ Prestador de Serviços,

Com a finalidade de garantir bens e serviços de qualidade, com MENOR PREÇO, solicitamos vossa COTAÇÃO DE PREÇOS para fornecimento dos materiais/serviços, abaixo relacionados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**  **CENTRO DE EVENTOS – SALA DE SOM** | | | COTAÇÃO DO FORNECEDOR | |
| MATERIAL/SERVIÇO | QTD. | Preço Unit. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | |
| Imagem 01,02  **Móvel A)** MESA DE CANTO, em formato “L”, material amadeirado de tom claro (Carvalho Treviso ou similar), com fita de borda da mesma cor do MDF nas bordas aparentes, com as seguintes características: Dimensões Externas Total de: 90,0cm altura x 222,0cm e 130,0 cm comprimento x 60,0cm profundidade.   1. 1 und - Tampo: lado direito (encostado na parede), com 130,0 cm de comprimento x 60,0cm de largura e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes. 2. 1 und – Tampo: lado esquerdo (abaixo da janela) com 162,0cm de comprimento x 60,0cm de largura e 5,0 cm de espessura. Fita de borda na cor do MDF nas bordas aparentes. 3. 1 und – Fundo (lado direito): 123,0cm de largura x 85,0cm de altura e 15mm de espessura. 4. 1 und – Fundo (lado esquerdo): 157,0cm de largura x 85,0cm de altura e 15mm de espessura. 5. 6 und - Parede lateral: 85,0cm de altura x 60,0cm de profundidade e 50mm de espessura. 6. 1 und – Base (lado direito): 65,0cm de largura x 58,0cm de profundidade e 10,0cm de altura. 7. 2 und – Portas – de abrir com aproximadamente 31,0cm de largura x 78,0cm de altura e 15mm de espessura; 8. 2 und - Puxador de inox linear 15 mm de espessura x 31,0 cm de largura; 9. 4 und – Dobradiças curva de embutir com amortecedor (2 und cada porta). | 1 |  |  | |
| Imagem 01  **Móvel B)** CADEIRA GIRATÓRIA, estrutura em aço, estofado em couro preto. Tem as seguintes dimensões: 71,0 cm comprimento x 68,0 cm largura e 0,95 cm altura. | 2 |  |  | |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** | | | |  |
| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM DESCONTO** | | | |  |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Qualquer dúvida referente ao projeto, entrar em contato com o responsável técnico;
2. Todas as medidas deverão ser conferidas no local com o responsável técnico antes de iniciar a execução.
3. Quaisquer eventuais mudanças que possam ocorrer devido às medidas em loco, deverão ser verificadas e autorizadas pelo responsável técnico.

**ANEXOS:**

**IMAGEM 01**



**B**

**A**

**IMAGEM 02**



**A**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

ANDRESSA SPRICIGO

ARQUITETA E URBANISTA

CAU-SC A180892-3

(49) 9.9936.6055

arq.spricigoandressa@gmail.com

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**

CNPJ:

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

ASSINATURA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e Data: